(module ILI9341_TFT (layer F.Cu) (tedit 5E4F95AF)
  (descr "CR2013-MI2120 ILI9341 LCD Breakout http://pan.baidu.com/s/11Y990")
  (tags "CR2013-MI2120 ILI9341 LCD Breakout")
  (fp_text reference REF** (at 0.59 -11.18) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value ILI9341_TFT (at 11.43 -11.43) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user %R (at 33.104 7.391) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.5 -3.175) (end -1.5 -4.175) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.5 -2.175) (end -0.5 -3.175) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.778 -10.668) (end 84.328 -10.668) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 84.328 -10.668) (end 84.328 39.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.778 39.8) (end -1.778 -10.668) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.493 -10.414) (end 76.581 -10.414) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.493 -10.414) (end 7.493 39.624) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.493 39.624) (end 76.581 39.624) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 76.581 39.624) (end 76.581 -10.414) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.778 39.8) (end 84.328 39.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 55.88 -10.16) (end 55.88 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 55.88 8.89) (end 28.575 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 28.575 8.89) (end 28.575 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 77.216 -10.668) (end 77.216 39.751) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad "" thru_hole circle (at 3.81 36.83) (size 4 4) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 81.3 18.415) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 81.3 15.875) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 81.3 13.335) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 81.3 10.795) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 18.415) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 15.875) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 13.335) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 10.795) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 8.255) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 5.715) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 3.175) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0.635) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 -1.905) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 81.28 36.83) (size 4 4) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 81.28 -7.62) (size 4 4) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 3.81 -7.62) (size 4 4) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 23.495) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0 26.035) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0 28.575) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0 31.115) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 0 20.955) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 63.5 3.175) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 63.5 5.715) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 63.5 8.255) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 63.5 10.795) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 63.5 13.335) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 75.204 14.732) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 75.204 12.192) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 75.204 7.112) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 75.204 9.652) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Displays.3dshapes/CR2013-MI2120.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
