| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### TAPEDUMP(1)

ИМЯ
tapedump - выводит информацию с магнитной ленты в выходной файл.

СИНТАКСИС

    tapedump [-a|-e][-o|-h][-btsn num] tape-device output-file

ОПИСАНИЕ
Команда tapedump выводит содержимое магнитных лент согласно установленным опциям. Опции включают преобразование входного формата представления в выходной формат, определенный пользователем, указание размеров входного и выходного блоков, а также предоставляют возможность указать, что выводимый дамп должен начинаться с определенного блока на ленте и содержать заданное число блоков.

ОПЦИИ

tape-device | входное ленточное устройство.
-a | преобразование входного формата EBCDIC в выходной формат ASCII.
-e | преобразование входного формата ASCII в выходной формат EBCDIC.
-o | вывод на экран дисплея выходного файла в восьмеричном формате.
-h | вывод на экран дисплея выходного файла в шестнадцатиричном формате.
-b num | пропуск n-входных записей перед началом вывода содержимого.
-t num | указание, с какого ленточного файла начать формирование дампа, где num - номер набора файлов на ленте.
-s num | определяет адрес блока на ленте, с которого начать вывод.
-n num | определяет число блоков, составляющих дамп.
output-file | имя выходного файла; по умолчанию используется стандартное устройство вывода.

ПРИМЕРЫ

    	tapedump -b400 -h/dev/rct0/tmp/hexdump

Эта команда читает ленту, начиная с блока 400, и записывает результат в шестнадцатиричном формате в файл с именем /tmp/hexdump, определенный пользователем.

    	tapedump -a/dev/rct0

Эта команда читает ленту в формате EBCDIC и преобразует выводимый файл в формат ASCII.

СМ. ТАКЖЕ
sysadmsh(8), dd(1), hd(1), od(1), tape(1).

ЗАМЕЧАНИЯ
В качестве выходного файла можно задать другое ленточное устройство.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT