| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### SWAP(1M)

НАЗВАНИЕ
swap - управление областями подкачки

СИНТАКСИС

    	/etc/swap  [-a устройство начальный_блок длина]
    		   [-d устройство начальный_блок] [-l]

ОПИСАНИЕ
Команда swap обеспечивает добавление, удаление и отображение системных областей подкачки, используемых диспетчером памяти. При выполнении команды swap следует указывать ровно одну из следующих опций:

-a устройство начальный_блок длина
  Добавить область подкачки. Устройство должно быть блочным, например /dev/dsk/hd0s2. Начальный_блок и длина задают расположение области подкачки на устройстве. Длина задается в блоках, размер блока считается равным 1Кбайт. Данную опцию может применять только суперпользователь. Обычно области подкачки добавляются при переходе в многопользовательский режим.

-d устройство начальный_блок
  Удалить указанную область подкачки. Смысл аргументов устройство и начальный_блок тот же, что и в случае опции -a. Область подкачки отмечается флагом INDEL (как находящаяся в процессе удаления). Система не занимает новых блоков в этой области и пытается освободить занятые. Область продолжает использоваться, пока в ней есть занятые блоки. Данную опцию может применять только суперпользователь.
-l
  Выдать состояние всех областей подкачки. Данные выводятся в 5 колонок:
  Path - маршрутное имя специального файла-устройства, содержащего область подкачки.
  Dev - Старший и младший номера устройства.
  Low - начальный блок области подкачки на устройстве. Размер блока считается равным 1Кбайт.
  Len - длина области подкачки в блоках.
  Free - число свободных блоков в области подкачки.

ФАЙЛЫ

    	/etc/swapon     Начальное определение области подкачки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Перекрытие добавленной области подкачки с существующими областями и файловыми системами не проверяется.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT