| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### SERIAL(HW)

НАЗВАНИЕ
tty[a-h], tty[A-H], tty2[a-h], tty2[A-H] - интерфейс к последовательным портам.

ОПИСАНИЕ
Файлы tty[a-h], tty[A-H], tty2[a-h], tty2pA-H] к стандартным и дополнительным последовательным портам компьютера. Каждый из этих файлов соответствует одному последовательному порту (с модемным управлением или без него). Эти файлы получают свое имя в соответствии со следующими соглашениями:

- Первое число в имени файла соответствует разъему платы расширения COM.
- Строчные буквы указывают на отсутствие модемного управления.
- Прописные буквы указывают на наличие модемного управления портом.

Файлы tty1a и tty1A относятся к порту COM1, а файлы tty2a и tty2A относятся к порту COM2.

Например, если плата расширения COM1 имеет четыре порта, плата COM2 - один, то вы можете обращаться к следующим файлам:

         tty1a   tty1A
         tty1b   tty1B
         tty1c   tty1C
         tty1d   tty1D

         tty2a   tty2A

Каждый последовательный порт может использоваться в режиме с модемным управлением и в режиме без модемного управления. Имена устройств в следующей таблице относятся к последовательным портам с модемным управлениям и без него. В первой части таблицы описываются платы COM1, а во второй части - платы COM2. "Малое число" - это малое число устройства соответствующего порта (см. mknod(1)).

Последовательные порты
Тип платы | Без модемного расширения контроля | С модемным контролем
--- | --- | ---
| Малое число | Имя | Малое число | Имя
1 порт | 0 | tty1a | 128 | tty1A
4 порт | 1 | tty1b | 129 | tty1B
| 2 | tty1c | 130 | tty1C
| 3 | tty1d | 131 | tty1D
| 4 | tty1e | 132 | tty1E
8 порт | 5 | tty1f | 133 | tty1F
| 6 | tty1g | 134 | tty1G
| 7 | tty1h | 135 | tty1H
1 порт | 8 | tty1a | 136 | tty1A
4 порт | 9 | tty1b | 137 | tty1B
| 10 | tty1 | 138 | tty1C
| 11 | tty1d | 139 | tty1D
| 12 | tty1e | 140 | tty1E
8 порт | 13 | tty1f | 141 | tty1F
| 14 | tty1g | 142 | tty1G
| 15 | tty1h | 143 | tty1H

Векторы прерывания:

Для плат COM1 - 4
Для плат COM2 - 3

Список адресов ввода/вывода смотрите в "Описании", прилагаемом к дистрибуции.

Доступ к файлам
Доступ к файлам можно осуществить только в том случае, если соответствующая плата последовательного интерфейса установлена и правильно задан адрес ввода/вывода перемычки.

В случае многопортовых плат расширения при необходимости создания дополнительных файлов вы должны использовать программу mkdev(8).

Последовательные порты могут быть также определены в системной конфигурации. Смотрите документацию по аппаратной части в отношении способа установки системной конфигурации: система может быть сконфигурирована либо с помощью базы данных CMOS, либо установками переключателей на главной системной плате. Если система сконфигурирована псредством базы данных CMOS, то порты определяются в этой базе данных (см. cmos(HW)). В противном случае определите порты соответствующей установкой переключателей на главной системной плате. По поводу установки этих переключателей обращайтесь к документации по аппаратной части компьютера.

При попытке работать с неинсталлированным или неопределенным последовательным портом возникнет ошибка.

Последовательные порты могут использоваться в различных целях при осуществлении последовательной связи, например, для присоединения терминалов к компьютеру, подключения принтеров или формирования сети последовательной связи с другими компьютерами. Обратите внимание, что последовательный порт может функционировать на большинстве стандартных скоростей передачи данных в системе UNIX и что эти порты (на большинстве компьютеров) имеют конфигурацию типа DTE (Data Terminal Equipment - терминальное оборудование). В следующей таблице определяется, как используется каждый вывод в 25- и 9-жильных соединениях:

25-ж. 9-ж. | Описание
--- | ---
2 | 2 | Передача данных
3 | 3 | Прием данных
4 | 7 | Запрос на передачу
5 | 8 | Сброс для передачи
7 | 5 | Сигнальная земля
8 | 1 | Обнаружение несущей частоты (установка готовности данных)
20 | 4 | Готовность терминала

Для терминального (или прямого) соединения требуются только 2,3 и 7 (2,3 и 5 для 9-жильного) выводы.

Порт с модемным управлением использует выводы 2, 3 и 7 также, как и порт без модемного управления: передача - на 2 выводе, прием - на 3 выводе. Вывод 7 - заземление. Для порта, работающего в режиме без модемного управления, состояние всех прочих выводов не устанавливается и не читается. Для порта с модемным управлением требуется получение сигналов на выводах 4 и 20 (RTS и DTR), и порт не может быть открыт без получения сигнала на выводе 8 (CXD). То есть передача данных на выводе 2 не будет осуществляться до тех пор, пока не будет сигнала от другого источника на выводе 8.

Подробности функционирования последовательных портов в системе UNIX смотрите на страницах документации tty(5) и termio(5).

ФАЙЛЫ

    /dev/tty1[a-h]
    /dev/tty1[A-H]
    /dev/tty2[a-h]
    /dev/tty2[A-H]

СМ. ТАКЖЕ
cmos(HW), csh(C), cu(C), getty(ADM), mkdev(ADM), mknod(C), nohup(C), open(S), termio(M), tty(M), uucp(C)

ПРИМЕЧАНИЯ
Если вы подключаетесь через последовательный порт с модемным управлением, то прекращение связи на этой линии отключает вас и уничтожает ваши фоновые процессы. Смотрите nohup(1) и csh(1).

Нельзя в одно и то же время использовать один и тот же порт в обоих режимах - с модемным управлением и без него. Например, нельзя использовать одновременно tty1a и tty1A.

Для присоединения модема к компьютеру используйте специальный модемный кабель.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT