| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### TM(1)

НАЗВАНИЕ
tm - связывание стандартного ввода/вывода с последова- тельным портом

СИНТАКСИС

    	tm  номер_порта

ОПИСАНИЕ
Команда tm открывает последовательный порт с указанным номером и связывает его со стандартным вводом/выводом. Это означает, что все данные, пришедшие из порта, передаются на стандартный вывод, а каждый символ, пришедший со стандартного ввода (например, с клавиатуры), посылается в порт.

После ввода комбинации символов ~. связь разрывается.

ФАЙЛЫ

    	/dev/tty*       Последовательные порты.

СМ. ТАКЖЕ
ttycp(1).

СЮРПРИЗЫ
Необходимо обладать правами, достаточными для открытия файла /dev/ttyномер_порта.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT