| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### PARALLEL(HW)

НАЗВАНИЕ
parallel - параллельные интерфейсные устройства.

ОПИСАНИЕ
Существует несколько подобных параллельных устройств:

    /dev/lp0  Главный параллельный адаптер.
    /dev/lp1  Адаптер платы монохромного дисплея.
    /dev/lp2  Альтернативный параллельный адаптер
              (на подходящих машинах).

Невозможно иметь на одной системе все три параллельных устройства. Компьютеры XT позволяют использовать только /dev/lp0. Некоторые компьютеры класса AT позволяют использовать два параллельных устройства, /dev/lp2 и любое из /dev/lp0 и /dev/lp1. Впрочем, на разных машинах доступные устройства бывают разными и могут быть, например, /dev/lp0 и любое из /dev/lp1 и /dev/lp2.

Если параллельное устройство не генерирует прерывания должным образом, тогда параллельный драйвер устанавливает "режим опроса". Если эти прерывания идут от устройства нормально, то драйвер переключается в исходный режим.

Когда параллельное устройство закрывается, драйвер этого устройства делает задержку на некоторое время. Эта задержка может воздействовать на функционирование принтера, но является необходимой для компенсации различных размеров буферов и скоростей печати. Например, следующая команда устанавливает время этой задержки порядка 1 секунды, выраженное в десятых долях секунды:

      stty time 10< /dev/lp0

Если эту команду ввести с подсказки, то она сработает только в том случае, если порт открыт. Рекомендуется помещать подобную команду в интерфейсную программу, используемой параллельным устройством, для достижения того же эффекта:

      stty time 10 0< &1

ПРИМЕЧАНИЯ
Параллельные адаптеры могут функционировать с дополнительных плат, но переключатели при этом должны быть установлены правильно. На некоторых совместимых компьютерах порты lp0 и lp1 переставлены.

Команда stty(1) обработки выдачи предусматривает выдачу данных на параллельное устройство. Опции stty, не имеющие воздействия на параллельное устройство, игнорируются, и сообщения об ошибках не выдаются.

ПРИМЕНЕНИЕ
Обычно вызывается через lp(1), но запись можно вести и напрямую.

ФАЙЛЫ

     /dev/lp0
     /dev/lp1
     /dev/lp2

СМ. ТАКЖЕ
lp(1), lp(HW), lpadmin(8), lpinit(8), lpsched(8), serial(HW)

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT