| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### ALTTRACK(4)

НАЗВАНИЕ
alttrack - альтернативные дорожки для дефектных дорожек диска

ОПИСАНИЕ
Блок 0 на дисковом томе содержит информацию о наличии и размещении дефектных дорожек, в виде следующей структуры.

    #define ALTMAGIC 0XDBDF     /* магическое число блока
                                   дефектных дорожек*/
    #define ALTSIZE  512        /* размер области  инфор-
                                   мации о дефектных до-
                                   рожках */
    #define NICALT ALTSIZE/2-4  /* максимальное число
                                   альтернативных дорожек */

    struct alttrack {
            unsigned short a_magic;  /* магическое число */
            unsigned short a_count;  /* текущее количество
                                        дефектных дорожек */
            unsigned short a_nicbad; /* максимальное число
                                        дефектных дорожек */
            unsigned short a_base;   /* начало карты */
            unsigned short at_map [NICALT]; /* текущее  ко-
                          личество альтернативных дорожек */
    };

Утилита alttrack(1M) позволяет отображать и задавать эту информацию в символьном виде.

Типичный результат работы alttrack(1M) -a, -r (или входная информация для -w) выглядит так:

            #bad tracks from /dev/rdsk/sm3s7
            #magic count max base
            56287  3     3   4245
            #tracks(cyl:head):
            2:1  444:0 2123:0

Дорожка на цилиндре 2, головке 1 отображается на первую альтернативную дорожку 4245, дорожка на цилиндре 444, головке 0 - на следующую дорожку 4246. Эта дорожка, находящаяся на цилиндре 2123, головке 0, сама дефектна и отображается на следующую дорожку 4247.

Нулевая дорожка находится на цилиндре 0, головке 0. Номера дорожек сначала пробегают головки одного цилиндра, затем переходят на следующий цилиндр. Строки, начинающиеся с #, являются комментариями.

Информация изготовителя об аппаратных дефектах, обрабатываемая командой 'alttrack -a', должна иметь вид:

для приводов с интерфейсом smd - 1 запись на дорожку:

            long bid;       /* идентификатор дорожки;
                               < 0 для дефектной дорожки */
            long bpos [4];  /* позиции ошибок (до 4-х) */
            unsigned short bend; /* контрольный код
                                    0xF000 */

для приводов с интерфейсом st506 - по 1 записи на каждой дорожке цилиндра 0:

            long date;
            short zero [2];
            {char cyl [2];  /* цилиндры, имеющие аппаратные
                               дефекты */
             char xxx [3];} [50] /* до 50 на поверхность */

Oбработка дефектных дорожек.
После выполнения 'mknod' для raw-устройства следует:

- собрать информацию о дефектных дорожках диска
  `#alttrack -a /dev/rdsk/smls7 >/etc/badtrack/file ;`
- форматировать диск
  `#format /dev/rdsk/smls7 ;`
- записать информацию о дефектных дорожках на диск
  `#alttrack -w /dev/rdsk/smls7 </etc/badtrack/file .`

Для добавления дефектной дорожки следует:

- скорректировать блок 0:
  увеличить счетчик count, при необходимости увеличить max и base, описать новую дефектную дорожку, занести информацию на диск утилитой alttrack.

  Внимание! Запись информации о дефектных дорожках на диск приводит к потере всей информации на диске!;

- создать новую файловую систему утилитой mkfs.

ФАЙЛЫ

    /usr/include/sys/disk.h
    /etc/badtrack/*

СМ. ТАКЖЕ
alttrack(1M), format(1M).

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT