| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### FD(HW)

НАЗВАНИЕ
fd - устройства флоппи-дисков

ОПИСАНИЕ
Устройства fd обеспечивают интерфейс системы UNIX к дисководам гибких дисков. Обычно для чтения гибких дисков или записи на них используются команды tar(1), cpio(1) или dd(1). Например:

       tar tvf /dev/fd0

табулирует содержимое гибкого диска на дисководе 0.

Специальные блочные устройства fd буферизуются поблочно. Драйвер дисковода гибких дисков может читать и записывать по 1K за раз, используя ввод/вывод без обработки. Заметьте, что блочные пересылки всегда кратны размеру блоков на диске в 1K.

Устройства флоппи-дисков носят имена /dev/fd0 и /dev/fd1 (см. "Описание" для получения дополнительной информации о процедуре присвоения имен устройствам.)

Соответствующие символьные специальные устройства (без обработки) /dev/rfd0 и /dev/rfd1 обеспечивают прямую небуферизованную передачу между дискетой и адресом передачи данных пользовательской программы.

В отношении форматирования смотрите format(1).

Малое (меньшее) число устройства определяет тип физического устройства, связанного с файлом этого устройства (см. Описание).

ФАЙЛЫ

    /dev/fd0   /dev/rfd048ds8  /dev/rfd096ds15  /dev/rfd0135ds9
    /dev/fd1   /dev/rfd148ds8  /dev/rfd196ds15  /dev/rfd1135ds9
    /dev/fd0   /dev/rfd048ds9  /dev/rfd096ds9  /dev/rfd0135ds18
    /dev/fd1   /dev/rfd148ds9  /dev/rfd196ds9  /dev/rfd1135ds18
                               /dev/rfd048ss8
                               /dev/rfd148ss8

ПРИМЕЧАНИЯ
При осуществлении доступа к специальным символьным устройствам флоппи-дисков пользовательский буфер должен начинаться на границе слова. Количество count при вызове read(2), write(2) и lseek(2) подобного устройства должно быть кратным 1K байтов.

Имена устройств определяют конфигурацию конкретного дисковода и носителя. Имена устройств имеют вид: fd048ds9, где fd0 - номер дисковода (0, 1, 2, 3), 48 - количество дорожек на дюйм на диске (48 или 96), ds - односторонний или двусторонний тип диска (ss или ds), 9 - количество секторов на дорожке диска (8 или 9).

Например, /dev/fd048ss9 указываает на устройство гибкого диска дисковода 0 формата 48 дорожек на дюйм, одностороннего, 9-секторного.

Малые числа устройств дисководов гибких дисков зависят от конфигурации дисковода и дискет. Наиболее распространенными являются следующие:

| 48 дор/дюйм | 96 дор/дюйм | 135 дор/дюйм
| ds/8 | ds/9 | ss/8 | ss/9 | ds/15 | ds/8 | ds/9 | ds/18
Дисковод | Малое число устройства
0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 52 | 44 | 36 | 60
1 | 13 | 5 | 9 | 1 | 53 | 45 | 37 | 61
2 | 14 | 6 | 10 | 2 | 54 | 46 | 38 | 62
3 * |

* Зарезервировано для специальных устройств не-дискетного типа, подключенных к контроллеру дисковода гибких дисков.

Схема образования малых чисел устройств такова. В двоичном виде каждый бит малого числа устройства представляет некоторый аспект конфигурации дисковода и носителя.

Например, малое число устройства /dev/fd048ss8 равно 8. В двоичном виде это - 00001000.

Каждый бит или двоичный разряд интерпретируется так:

48 дор/дюйм - 0 | Секторов на дорожке | ss - 0 | Дисковод
--- | --- | --- | ---
96 дор/дюйм - 1 | ds - 1
135 дор/дюйм - 1 |
32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

При идентификации малого числа устройства используются только последние шесть битов этого числа. Первым значащим битом является третий слева. Например, если третий бит слева - 0, то устройство имеет формат 48 дор/дюйм. Следующие два бита интерпретируются так:

Биты | Секторов на дорожке
--- | ---
16 | 8
0 | 0 | 9
0 | 1 | 8
1 | 0 | 15
1 | 1 | 18

Четвертый бит сообщает, является ли дискета односторонней (ss - 0) или двусторонней (ds - 1). Последние два бита указывают номер дисковода:

Биты | Номер дисковода
--- | ---
2 | 1
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 2
1 | 1 | 3 *

* Зарезервировано для специальных устройств не-дискетного типа, подключенных к контроллеру дисковода гибких дисков.

Используя эту информацию вы можете сконструировать любые нужные вам малые числа устройств.

Не рекомендуется форматировать дискеты низкой плотности (48 дор/дюйм) на дисководах высокой плотности (96 дор/дюйм или 135 дор/дюйм). Записи на дискетах низкой плотности, сделанные на дисководах высокой плотности, следует считывать на дисководах высокой плотности. На дисководах низкой плотности они могут и не считаться.

Для получения наилучших результатов при чтении и записи используйте дискеты, свободные от дефектов.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT