| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### CMOS(HW)

НАЗВАНИЕ
cmos - высвечивает и устанавливает конфигурацию базы данных.

СИНТАКСИС

     cmos [address [value]]

ОПИСАНИЕ
Команда cmos высвечивает и/или устанавливает значения величин в конфигурационной базе данных CMOS. Эта питаемая от аккумуляторов база данных хранит конфигурационную информацию о компьютере, которая используется при включении питания для определения аппаратной конфигурации системы и управления загрузочными процедурами.

Команда cmos обычно используется для изменения текущей аппаратной конфигурации при присоединении к системе новых устройств. Если задается только адрес address, то команда высвечивает значение, находящееся по этому адресу. Если заданы и адрес, и значение (value), то команда записывает это значение по заданному адресу. Если не задано никаких аргуметов, то команда высвечивает содержимое базы данных CMOS.

Конфигурационная база данных CMOS может также просматриваться и модифицироваться посредством чтения и записи в файл /dev/cmos. Поскольку успешное функционирование системы зависит от правильности конфигурационной информации, эта база данных должна корректироваться только опытными системными администраторами.

Перед выполнением установок в базе данных CMOS следует запустить диагностическую дискету производителя вашего компьютера.

ФАЙЛЫ

     /etc/cmos
     /dev/cmos

ПРИМЕЧАНИЯ
Не все компьютеры имеют конфигурационную базу данных CMOS. Некоторые компьютеры имеют для установки конфигурации системы соответствующие переключатели на главной системной плате. По поводу наличия на вашем компьютере конфигурационной базы данных обращайтесь к документации по аппаратной части этого компьютера.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT