| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### VSPLIT(1M)

НАЗВАНИЕ
vsplit - расщепление входного потока на несколько томов и наоборот

СИНТАКСИС

    	/etc/vsplit  [-i] [-o] [-l имя] [-k размер_буфера] устройство

ОПИСАНИЕ
Утилита vsplit позволяет либо читать данные со стандартного ввода и записывать их на последовательные тома, устанавливаемые на указанное устройство, либо, наоборот, читать данные с последовательных томов и выдавать их на стандартный вывод. Утилита используется при копировании на несколько дискет или лент, либо при восстановлении сохраненной на них информации.

Опциям утилиты vsplit приписан следующий смысл:

-i
  Читать с указанного устройства, писать на стандартный вывод.

-o
  Читать со стандартного ввода, писать на указанное устройство.

-l имя
  Использовать имя (из которого берется не более 9 первых символов) в качестве метки томов. Подразумеваемая метка - " ". Если при чтении с устройства имя не задано, используется метка первого тома.

-k размер_буфера
  Размер внутреннего буфера задается в килобайтах. Подразумеваемое значение равно 1.

При выводе утилита vsplit записывает на каждый том головной блок размером в килобайт. Этот блок имитирует суперблок файловой системы. В поле метки (последние 12 байт) помещается имя и номер записываемого тома: /01, /02 и т.д.

При вводе vsplit читает головные блоки и сравнивает метки. Если метка отличается от требуемой, том отвергается.

Всякий раз, когда требуется новый том, vsplit выдает сообщение на устройство /dev/tty и ожидает ответа.

ПРИМЕРЫ

1. Сохранить файловую систему на дискетах:

       	find / -print | cpio -om | /etc/vsplit -l backup \ -o /dev/rdsk/fd

2. Прочитать ее обратно:

       	vsplit -l backup -i /dev/rdsk/fd | cpio -idmv

СМ. ТАКЖЕ
copall(1M), saveto(1M)

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT