| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### CONFIG(8)

НАЗВАНИЕ
config - конфигурирует систему UNIX.

СИНТАКСИС

      /usr/sys/conf/config [-i] [-c file] [-s] -m master dfile

ОПИСАНИЕ
config считывает описание системы UNIX и формирует компилируемые файлы, которые определяют конфигурационные таблицы для различных устройств системы.

Опции:

-m | Задает имя файла, который содержит всю информацию в отношении поддерживаемых устройств; /usr/sys/conf/master - стандартное имя. Этот файл поставляется вместе с системой XENIX и не должен модифицироваться пользователем. Для исправления /usr/sys/conf/master и dfile следует использовать утилиту configure(8).
-i | Требует ассемблерной выдачи вместо C-выдачи, устанавливаемой по умолчанию.
-c | Задает имя файла конфигурационной таблицы. По умолчанию используется имя c.c, если только не задана опция -i, в последнем случае используется имя c.asm.
-s | Задает имя файла параметров. По умолчанию используется имя space.c; если задана опция -i, то используется имя space.inc.

Файл dfile содержит информацию об устройствах системы и подразделяется на две части. В первой части содержатся спецификации физических устройств, а во второй - информация, зависящая от системы. Любая строка со звездочкой * в колонке 1 является комментарием. Стандартный поставляемый файл dfile носит имя /usr/sys/conf/xenixconf. Утилита configure(ADM) должна использоваться также для модификации /usr/sys/conf/xenixconf.

Во всех конфигурациях подразумевается наличие определенного набора устройств, таких как системные часы, которые должны присутствовать для работы системы XENIX. Эти устройства задавать в файле dfile не надо.

Первая часть файла dfile
Каждая строка содержит два поля, разделенных пробелами и/или знаками табуляции:

      devname number

где devname - имя устройства, а number - количество (в десятичном представлении) устройств, связанных с соответствующим контроллером. Имя устройства может быть любым именем заданным в первой части файла /usr/sys/conf/master или любым псевдонимом в части 3 этого файла; число number является необязательным, и если оно опущено, то по умолчанию устанавливается максимальное значение для данного контроллера.

Существуют некоторые типы драйверов, которые могут быть поставлены вместе с системой и которые являются в действительности драйверами псевдо-устройств, то есть с драйвером не связывается настоящее аппаратное средство. Подобные драйверы описываются в разделе M Справвочника пользователя.

Вторая часть файла dfile
Вторая часть содержит три различных типа строк. Обратите внимание, что все спецификации этой части обязательны, хотя порядок их следования произволен.

1. Спецификация устройства root/pipe
   Здесь имеются две строки, в каждой из которых по три поля:

         root  devname  minor
         pipe  devname  minor

   где devname - имя устройства, а minor - малое число устройства (в восьмиричном виде). Имя устройства может быть любым именем заданным в первой части файла /usr/sys/conf/master или любым псевдонимом в части 3 этого файла.
2. Спецификация устройства swap
   Это - одна строка, содержащая пять полей:

         swap  devname  minor  swplo    nswap

   где devname - имя устройства, а minor - малое число устройства (в восьмиричном виде), swplo - самый первый блок на диске (в десятичном виде) в области свопинга, а nswap - количество блоков диска (в десятичном виде) в области свопинга. Имя устройства может быть любым именем заданным в первой части файла /usr/sys/conf/master или любым псевдонимом в части 3 этого файла.
3. Спецификация parameter
   Это - одна или несколько строк, в каждой по два поля:

         name   number

   где name - имя параметра настройки, а number - желаемое значение (в десятичном виде) данного параметра. Могут использоваться только имена, определенные в части 4 файла /usr/sys/conf/master; число number перебивает установку данного параметра, заданную по умолчанию. Далее приведен список допустимых параметров:
   buffers
     Максимальное количество внешних (картированных) буферов, доступных в ядре. При установке в 0 config вычисляет оптимальное значение этого параметра для системы.
   sabufs
     Максимальное количество внутренних (некартированных) доступных буферов.
   hashbuf
     Максимальное количество хэш-буферов.
   inodes
     Максимальное количество индексных дескрипторов файлов на одну файловую систему.
   files
     Максимальное количество открытых файлов на одну файловую систему.
   mounts
     Максимальное количество смонтированных файловых систем.
   coremap
     Максимальное количество статических элементов картирования.
   swapmap
     Максимальное количество динамических элементов картирования.
   pages
     Количество страниц памяти. На сегментированных системах, таких как 286-я система, это значение должно быть нулевым.
   calls
     Максимальное количество записей в таблице тайм-аутов.
   procs
     Максимальное количество процессов в одной системе.
   maxproc
     Максимальное количество процессов на одного пользователя.
   texts
     Максимальное количество текстовых сегментов в одной системе.
   clists
     Максимальное количество символьных списков в одной системе.
   locks
     Максимальное количество файловых блокировок в одной системе.
   shdata
     Максимальное количество сегментов общих данных в одной системе.
   timezone
     Разница в минутах между местным и гринвичским средним временем.
   daylight
     Время экономии дневного света: 1 - задействовано, 0 - незадействовано.
   msgmap
     Количество записей в таблице сообщений.
   msgmax
     Максимальный размер сообщения.
   msgmnb
     Максимальное количество байтов в очереди сообщений.
   msgmni
     Количество идентификаторов очереди сообщений.
   msgtql
     Количество заголовков сообщений в системе.
   msgssz
     Количество байтов в сегментах сообщений.
   msgseg
     Количество сегментов сообщений.
   semmap
     Количество записей в таблице семафоров.
   semmni
     Количество семафорных идентификаторов.
   semmnu
     Количество структур undo в системе.
   semmsl
     Максимальное количество семафоров на один идентификатор.
   semopm
     Максимальное количество операций за один вызов semop(S).
   semume
     Максимальное количество структур undo на один процесс.
   semvmx
     Максимальное значение семафора.
   semaem
     Максимальное значение "выравнивания при выходе"
   semmns
     Количество семафоров в системе.
   cmask
     Маска создания файла для процесса 0 по умолчанию.
   maxprocmem
     Максимальый объем памяти, доступной процессу.
   screens
     Количество экранов в многоэкранных системах.
   emaps
     Максимальное количество таблиц явных восьмиразрядных каналов.
   nodename
     Имя дескриптора системы (используемое uucp(1) и другими программами).
   npbuf
     Количество физических резервируемых буферов ввода/вывода.
   dmaexcl
     Устанавливается в 1, если только один канал DMA (прямого доступа к памяти) может быть использован одновременно, и в 0 - в противном случае.
   sdslots
     sdslots * shdata - максимальное количество одновременных обращений к сегментам общей памяти для всей системы.
   memlim
     Процесс может занимать не более заданного этим параметром процента пользовательской памяти плюс разрешенную область свопинга (которая ограничивается параметром swplim). Этот параметр действителен только для машин на базе процессоров семейства 80286.
   swplim
     Процесс может занимать не более заданного этим параметром процента области свопинга плюс разрешенную область памяти (которая ограничивается параметром memlim). Этот параметр действителен только для машин на базе процессоров семейства 80286.
   maxbuf
     Максимально возможное количество кэш-буферов.
   shless
     Количество сеансов на уровне командного процессора.
   shmmax
     Максимальный размер сегмента общей памяти. Значение по умолчанию - 131072.
   shmmin
     Минимальный размер сегмента общей памяти. Значение по умолчанию - 1.
   shmmni
     Максимальное количество идентификаторов общей памяти во всей системе.
   shmseg
     Количество присоединенных сегментов общей памяти на один процесс.
   shmall
     Максимальное количество одновременно используемых текстовых сегментов общей памяти.
   nqueue
     Количество очередей, задаваемых в конфигурации пакета STREAMS.
   nstream
     Количество резервируемых структур - дескрипторов потоков ("Stream-head" (stdata)).
   nstrpush
     Максимальное количество модулей, которое можно подать на поток.
   nstrevent
     Исходное количество резервируемых ячеек событий в потоке.
   maxsepgcnt
     Количество дополнительных страниц памяти, которые могут быть динамически зарезервированы для ячеек событий.
   nmuxlink
     Максимальное количество резервируемых мультиплексорных звеньев.
   strmsgsz
     Максимально допустимый размер области данных для любого сообщения в пакете STREAMS.
   strctlsz
     Максимально допустимый размер управляющей части любого сообщения в пакете STREAMS.
   nblkn
     Количество блоков данных и буферов в пакете STREAMS, резервируемое для каждого размерного класса (n).
   strlofrac
     Процент блоков данных для данного класса, для которого автоматически исключаются низкоприоритетные запросы на резервирование блоков.
   strmedfrac
     Процент срезания запросов на резервирование блоков со средним приоритетом (см. strlofrac выше).
   evqueues
     Максимальное количество открытых очередей событий во всей системе.
   evdevs
     Максимальное количество устройств, находящихся в очередях событий во всей системе.
   evdevsperq
     Максимальное количество устройств на одну очередь событий.
   kbtype
     Для клавиатур типа XT устанавливается в XT, а для клавиатур типа AT - в AT.

ПРИМЕРЫ
Предположим, что вы хотите установить конфигурацию системы со следующими устройствами:

- Один контроллер дисководов жестких дисков с одним дисководом.
- Один контроллер дисководов гибких дисков с одним дисководом.

Вы должны задать также следующую информацию:

устройство корневой системы - жесткий диск (псевдо-диск 3)
устройство конвейера - жесткий диск (псевдо-диск 3)
устройство свопинга - жесткий диск (псевдо-диск 2) с параметрами swplo=0 и nswap=2300
количество буферов - 50
количество процессов - 50
максимальное количество процессов на один пользовательский идентификатор - 15
количество монтировок - 8
количество файловых индексных дескрипторов - 120
количество файлов - 120
количество вызовов - 30
количество текстов - 35
количество символьных буферов - 150
количество записей swapmap - 50
количество страниц памяти - 512
количество блокировок файлов - 100
параметр timezone - зона Тихого океана
время экономии дневного света - задействовано
количество записей в таблице сообщений - 513
максимальный размер сообщения - 8192
максимальное количество байтов в очереди сообщений - 16384
количество идентификаторов очередей сообщений - 10
количество заголовков сообщений в системе - 40
размер сегмента сообщений - 8
количество сегментов сообщений - 1024
количество записей в таблице семафоров - 21
количество семафорных идентификаторов - 10
количество структур undo в системе - 60
максимальное количество семафоров на один идентификатор - 10
максимальное количество операций за один вызов semop - 5
максимальное количество записей undo на один процесс - 5
максимальное значение семафора - 32767
максимальное значение "выравнивания при выходе" - 16384
количество семафоров в системе - 40

Действительная конфигурация системы должна быть задана в следующем виде:

    hd             1
    fd             1
    root           hd       3
    pipe           hd       3
    swap           hd       2        0       2300
    * Вот так могут быть вставлены комментарии
    buffers        50
    procs          150
    maxproc        15
    mounts         8
    inodes         120
    files          120
    calls          30
    texts          35
    clists         150
    swapmap                 50
    pages          (1024/2)
    locks          100
    timezone                (8*60)
    daylight       1
    msgmap         (MSGSEG/2+1)
    msgmax         8192
    msgmnb         8192
    msgmni         10
    msgtql         40
    msgssz         8
    msgseg         1024
    semmap         (SEMMNS/2+1)
    semmni         10
    semmnu         20
    semmsl         10
    semopm         5
    semume         5
    semvmx         32767
    semaem         16384
    semmns         40

ФАЙЛЫ

    /usr.sys/conf/master таблица главного устройства ввода по умолчанию
    c.c               файл конфигурационной таблицы драйвера вывода по умолчанию
    space.c           файл конфигурационной таблицы источника выдачи по умолчанию
    c.asm             конфигурация драйвера по умолчанию на ассемблере
    space.inc         конфигурация источника по умолчанию на ассемблере

СМ. ТАКЖЕ
configure(8), master(3)

ДИАГНОСТИКА
Диагностика направляется на устройство стандартного вывода и понятна сама по себе.

ПРИМЕЧАНИЯ
Значение параметра в правой части его спецификации должно быть строкой в двойных кавычках, целым числом, именем другого параметра, определенного внутри файла master(3) или арифметическим выражением, составленным из целых чисел и имен определенных параметров. В этих арифметических выражениях можно использовать только операторы "+", "-", "*" и "/". Эти выражения интерпретируются слева направо: если возникают сомнения в приоритете обработки операторов - пользуйтесь скобками.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT