| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### IMAGEN(7)

НАЗВАНИЕ
imagen.sbs, imagen.pbs, imagen.spp, imagen.remote - Интерфейсные шрифты принтера IMAGEN.

СИНТАКСИС

       imagen.sbs    требует копии заголовков файлов режима пользователя
       imagen.pbs    требует копии заголовков файлов режима пользователя
       imagen.spp    требует копии заголовков файлов режима пользователя
       imagen.remote требует копии заголовков файлов режима пользователя

ОПИСАНИЕ
Шрифты imagen представляют собой интерфейсные программы для спулера XENIX System V для принтеров IMAGEN. Для печати они выбирают следующие виды файлов для печати: вход troff(1), troff выход (С/А/Т формат), формат imPRESS, DVI формат (производимый в общем случае) и прямой текст. Правильный интерфейсный шрифт imagen обычно вводится с помощью программы lpadmin(8).

imagen.sbs использует "последовательный протокол байтового потока", обеспечиваемый isbs.

imagen.pbs использует "параллельный протокол байтового потока", обеспечиваемый ipbs.

imagen.spp использует последовательный "протокол чередующегося пакета", обеспечиваемый ips(8).

imagen.remote посылает задание печати на дистанционный компьютер с помощью uux(1) или remote(1). Команда, которую надо использовать, определяется в файле /usp/spool/lp/remote, и устройство "принтер", определяемое lpadmin (с использованием флага -v), должно быть /dev/null.

Распознаваемые параметры lp(1):

-oli | Входные файлы в формате imPRESS, но без заголовка.
-olp | Входные файлы представляют собой текст для построчной печати.
-olfi | Входные файлы в полном формате imРRESS с заголовком.
-olt | Входные файлы представляют собой ввод troff.
-oldvi | Входные файлы в формате DVI (вывод), их нужно отфильтровать через dviimp(1).
-olc | Входные файлы являются выводом troff ( в С/А/Т формате), их следует отфильтроваить через catimp(1).
-otflag | Передать параметр flag в troff.
-ocflag | Передать параметр flag в catimp.
-ovflag | Передать параметр flag в dviimp.
-oiflag | flag представляет собой управляющую установку принтера:

1 | Печатать одну страницу на каждом листе бумаги.
2 | Печатать две страницы на каждом листе бумаги.
О | Заключить страницу в рамку.
r | Печатать страницы наоборот (в обратном порядке).
с | Не объединять страницы повторных компий.
R | Печатать на странице (одно через каждые две строки).
J | Запретить печать рабочего титульного листа.
m | Не печатать подробного сообщения об ошибках на титульном листе.
j | Включатся меры по сопротивлению замятия. По умолчанию работа по сопротивлению замятия управляется установкой JAMPROOF в файле /etc/default/imagen.

Не все управляющие установки имеют значение для каждого language принтера IMAGEN.

-ob | Не следует выдавать никакой титульной информации о местном пользователе или о главной ЭВМ.
-ohhost | Компьютер, ответственный за данное задание - host.
-ouuser | Ответсвенный за данное задание пользователь - user.

Все интерфейсные шрифты imagen считывают /etc/default/imagen, чтобы получить различные установки по умолчанию. Полученные значения и значения по умолчанию:

         JAMPROOF=no

Указывает, нужно или нет принимать меры, препятствующие замятию бумаги. Если такие шаги предпринимаются, печать, как правило, замедляется.

Значения установок по умолчанию могут меняться, чтобы отобразить конфигурацию данной системы. Если /etc/default/imagen не существует или не может быть считан, используется значение по умолчанию, приведенное выше.

ФАЙЛЫ
`/usr/bin/itroff`
troff для принтера IMAGEN.
`/usr/bin/catimp`
Преобразует из вывода troff C/A/T в формат imPRESS.
`/usr/bin/dviimp`
Преобразует из DVI вывода в формат imPRESS.
`/usr/lib/ips`
(imagen.spp) последовательный чередующийся пакетный протокол IMAGEN.
`/usr/lib/isbs`
(imagen.sbs) последовательный байтовый потоковый протокол IMAGEN.
`/usr/lib/ipbs`
(imagen.pbs) параллельный байтовый потоковый протокол IMAGEN.
`/usr/spool/lp/remote`
(imagen.remote) Отображение из местного имени принтера в команды remote или uux. Каждая строка в следующем формате:

         printer: command

где printer является именем "локального" принтера IMAGEN, и сommand - это вызов lp на другом устройстве в режимах remote или uux. Другое устройство должно иметь такую конфигурацию, чтобы дистанционный lp был разрешен, и локальный command должен определять параметры, которые потребуются, таким образом, чтобы к нему мог быть подключен ввод. Дополнительный флаг к lp добавляется в конец command с помощью использования imagen.remote. Типичная remote command будет иметь вид:

         printer: remote - machine lp - dimagen

а типичная uux command :

         printer: uux - machine!lp - dimagen

СМ. ТАКЖЕ
catimp(1), dviimp(1), imprint(1), lp(1), lpadmin(8), ips(8), itroff(1), remote(1), uux(1)

АВТОР
IMAGEN Corporation.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT