| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### GDEV(1G)

НАЗВАНИЕ
gdev - фильтры для графических устройств

СИНТАКСИС

         фильтр  [опция ...] [метафайл ...]

ОПИСАНИЕ
Ниже приводится описание фильтров для графических устройств. Фильтры находятся в каталоге /usr/bin/graf [см. graphics(1G)]. Под метафайлом понимается файл в формате GPS [см. gps(4)]. Если метафайлы не указаны, информация читается со стандартного ввода. Результаты записываются на стандартный вывод.

erase
  Команда erase посылает комбинацию символов для очистки экрана терминалов серии Tektronix 4010.

hardcopy
  Команда hardcopy, при использовании дисплеев Tektronix с устройством для получения твердой копии, создает ко- пию экрана на этом устройстве.

hpd [-cномер_набора_символов] [-pномер_пера] [-rномер_области] [-sнаклон] [-u] [-xdгоризонтальное_смещение] [-xvширина] [-ydвертикальное_смещение] [-yvвысота] [метафайл ...]
  Команда hpd транслирует указанные метафайлы в команды графопостроителя Hewlett-Packard 7221A. Окно отображения вычисляется по максимальной и минимальной координатам точек в метафайлах, если не заданы опции -u или -r.

Смысл опций команды hpd:

-cномер_набора_символов
  Устанавливается набор символов с номером от 0 до 5.

-pномер_пера
  Выбирается перо с заданным номером, от 1 до 4.

-rномер_области
  Окно выбирается на области с заданным номером, от 1 до 25.

-sнаклон
  Устанавливается заданный наклон символов (в градусах, считая по часовой стрелке от вертикали).

-u
  Окно на всем пространстве.

-xdгоризонтальное_смещение
  Установка горизонтального_смещения левого нижнего угла области просмотра (в дюймах).

-xvширина
  Установка ширины области просмотра (в дюймах).

-ydвертикальное_смещение
  Установка вертикального_смещения левого нижнего угла области просмотра (в дюймах).

-yvвысота
  Установка высоты области просмотра (в дюймах).

td [-e] [-rномер_области] [-u] [метафайл ...]
  Команда td транслирует указанные метафайлы в команды терминалов серии Tektronix 4010. Окно отображения вычисляется по максимальной и минимальной координатам точек в метафайлах, если не заданы опции -u или -r.

Смысл опций команды td:

-e
  Не очищать экран перед началом рисования.

-rномер_области
  Окно выбирается на области с заданным номером, от 1 до 25.

-u
  Окно на всем пространстве.

tekset
  Команда tekset посылает символы на терминал Tektronix, чтобы очистить экран дисплея, установить алфавитно-цифровой режим и самый мелкий шрифт.

СМ. ТАКЖЕ
ged(1G), graphics(1G), tplot(1G).
gps(4) в Справочнике программиста.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT