| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### PUTMSG(2)

НАЗВАНИЕ
putmsg - посылка сообщения в поток, ассоциированный с псевдоустройством

СИНТАКСИС

            #include <stropts.h>

            int putmsg (fd, ctlptr, dataptr, flags)
            int fd;
            struct strbuf *ctlptr;
            struct strbuf *dataptr;
            int flags;

ОПИСАНИЕ
Системный вызов putmsg создает сообщение [см. intro(2)] по содержимому буферов, указанных пользователем, и посылает сообщение в поток. Сообщение может состоять из двух частей: области данных и управляющей области, которые берутся из разных буферов (см. ниже). Семантика каждой части определяется модулем потока, который получает это сообщение.

Аргумент fd задает дескриптор файла, ассоциированный с открытым потоком.

Аргументы ctlptr и dataptr - это указатели на структуру типа strbuf, содержащую следующие элементы:

         int maxlen; /* Максимальная длина буфера */
         int len;    /* Длина извлеченной информации */
         char *buf;  /* Указатель на буфер */

Аргумент ctlptr указывает на структуру, описывающую управляющую область сообщения, если таковая имеется. Компонент buf указывает на буфер, в котором размещается управляющая информация, а len задает количество байт, которое должно быть послано. Поле maxlen в системном вызове putmsg не используется [см. getmsg(2)]. Таким же образом dataptr задает область данных, если таковая имеется, которые должны быть включены в сообщение.

Аргумент flags может принимать два значения: 0 или RS_HIPRI (см. ниже).

Чтобы послать данные в сообщении, аргумент dataptr должен быть отличен от NULL, а значение компонента len должно быть неотрицательным. Чтобы послать управляющую информацию, соответствующие значения должны быть установлены для ctlptr. Область данных (управляющая область) не будет послана, если аргумент dataptr (ctlptr) равен NULL, или значение компонента len для dataptr (ctlptr) равно -1.

Если задана управляющая область и значение переменной, на которую указывает аргумент flags, равно RS_HIPRI, посылается приоритетное сообщение. Если значение по адресу flags равно 0, посылается неприоритетное сообщение. Если не указана управляющая область и значение по адресу flags равно RS_HIPRI, системный вызов putmsg завершается неудачей, а переменная errno получает значение EINVAL. Если не указана ни управляющая область ни область данных и значение по адресу flags равно 0, сообщение не посылается и возвращается нулевой результат.

В случае посылки неприоритетных сообщений процесс, вызвавший putmsg, откладывается, если очередь потока на запись полна вследствие внутренних условий прохождения сообщений. Для приоритетных сообщений откладывания по этой причине не происходит. Для неприоритетных сообщений откладывания также не происходит, если очередь потока на запись полна, но установлен флаг O_NDELAY; системный вызов завершается неудачей, присваивая errno значение EAGAIN.

Кроме того процесс, вызвавший putmsg, откладывается, ожидая доступности достаточного числа блоков для сообщений в потоке (независимо от приоритетности и флага O_NDELAY), если при этом вызов не будет отвергнут из-за недостатка системных ресурсов. Сообщения по частям не посылаются.

Системный вызов putmsg завершается неудачей, если выполнено хотя бы одно из следующих условий:

[EAGAIN]
  Указано неприоритетное сообщение, установлен флаг O_NDELAY, а очередь потока на запись заполнена вследствие внутренних условий прохождения сообщений.
[EAGAIN]
  Не удалось выделить буфера для посылаемого сообщения.
[EBADF]
  Аргумент fd не является корректным дескриптором файла, открытого на запись.
[EFAULT]
  Аргумент ctlptr, dataptr, или flags указывает за пределы отведенного процессу адресного пространства.
[EINTR]
  Во время выполнения системного вызова перехвачен сигнал.
[EINVAL]
  Аргумент flags имеет некорректное значение, или задано значение RS_HIPRI, а управляющая область не указана.
[EINVAL]
  Поток, на который ссылается fd, мультиплексируется.
[ENOSTR]
  С дескриптором fd не ассоциирован поток.
[ENXIO]
  Ниже по потоку произошло освобождение линии.
[ERANGE]
  Размер области данных сообщения не попадает в интервал между минимальной и максимальной длинами пакета, заданными самым верхним модулем потока. Это значение также возвращается, если управляющая область или область данных имеют длины, превосходящие соответствующие максимумы, заданные при генерации системы.

Кроме того, системный вызов putmsg завершается неудачей, если, до обращения к putmsg, в истоке потока получено сообщение об ошибке псевдоустройства. В этом случае переменной errno присваивается значение, содержащееся в сообщении.

СМ. ТАКЖЕ
intro(2), read(2), getmsg(2), poll(2), write(2).

ДИАГНОСТИКА
При успешном завершении результат равен 0; в случае ошибки возвращается -1, а переменной errno присваивается код ошибки.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT