| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### DIAL(8)

НАЗВАНИЕ
dial, uuchat - управляет набором кодов в модеме.

СИНТАКСИС

     /usr/lib/uucp/dialX  ttyname telno speed
     /usr/lib/uucp/dialX  -h ttyname speed
     /usr/lib/uucp/uuchat  ttyname speed chat-script

ОПИСАНИЕ
/usr/lib/uucp/dialX осуществляет набор кодов в модеме, присоедененном к терминалу ttyname. (X - имя программы набора кодов, например, HA1200.) Опция -h используется для отключения модема.

Программы uucico(8), ct(1) и cu(1) используют /usr/lib/uucp/dialX. Поставляется четыре программы набора кодов. dialHA12 предназначается для модемов Hayes Smartmodem 1200 и 1200B или совместимых с ними. dialHA24 предназначается для модемов Hayes Smartmodem 2400 или совместимых с ними. dialVA3450 предназначается для модемов серии Racal-Vadic VA3450-Series. dialTBIT предназаначается для модема Telebit Trailblazer. Исходный тексты этих программ поставляются в соответствующих файлах .c.

uucico(ADM) вызывает dial с параметрами ttyname, telno (телефонный номер) и speed. dial пытается набрать этот телефонный номер на заданной линии на заданной скорости. При использовании dialHA12 или dialHA24 параметр speed может находиться в некотором диапазоне скоростей передачи информации. Этот диапазон задается в виде:

      lowrate - highrate

где lowrate - минимально допустимая скорость передачи данных на линии связи, highrate - максимальная. Программа dial возвращает код завершения попытки установления связи:

бит 0x80 = | 1
| Попытка осуществления связи не удалась.
биты 0x0f = |
| Если бит 0x80=1, то эти биты кода завершения таковы:
| 0 | общая или неопознанная ошибка.
| 1 | линия занята.
| 2 | сигнал прерван программой набора кодов.
| 3 | неверные аргументы программы набора кодов.
| 4 | неверный телефонный номер.
| 5 | неверная скорость передачи данных или программа набора кодов не смогла установить связь на этой скорости.
| 6 | линия не открывается.
| 7 | ошибка ввода/вывода на линии.
| 8 | ожидание соединения.
| 9 | звуковой сигнал не обнаружен.
| 10 | не используется.
| 11 | не используется.
| 12 | не используется.
| 13 | телефон занят.
| 14 | несущая частота не обнаружена.
| 15 | удаленная система не отвечает.
| Коды 12-15 используются для указания на то, что проблема - на удаленном конце.

Если бит 0x80 равен 0, то эти биты используются для обозначения действительной скорости передачи данных. Если здесь содержится 0, то эта скорость совпадает со скоростью, использовавшейся при наборе телефонного номера, или с максимальной скоростью, если был задан диапазон скоростей. В противном случае, эти четыре бита представляют собой биты CBAUD в tty-структурах struct termio c_flag, struct sgttyb sg_ispeed и sg_ospeed.

Вы можете скопировать или модифицировать один из файлов /usr/lib/uucp/dialHA12.c и т.д. для использования другого модема. В /usr/lib/uucp имеется makefile (файл компиляции), который может быть модифицирован для новой программы набора кодов и может использоваться для компиляции новой программы.

Если вы создали программу dial для другого модема, пошлите нам исходный текст этой программы. Программы, сгенерированные пользователями, будут рассматриваться на предмет их включения в будущие версии системы.

Программа dial, которая будет использоваться на конкретной линии, задается в пятом поле структуры на соответствующей строке в файле /usr/lib/uucp/Devices. Если программа с таким именем отсутствует, тогда uucico и cu используют встроенную программу набора кодов вместе с программой chat-script, соответствующей этому имени в /usr/lib/uccp/Dialers.

dial -h запускается процессом getty, когда он вновь порождается на линии, совмещающей двусторонний режим вызова. Если программа dial отсутствует, тогда getty использует /usr/lib/uucp/uuchat, передавая ей & chat-script из файла /usr/lib/uucp/Dialers.

`/usr/lib/uucp/Dialers` |
`/usr/lib/uucp/dialVA3450` | программа набора кодов для модема Racal Vadic 3450
`/usr/lib/uucp/dialHA12` | программа набора кодов для модема Hayes Smartmodem 1200/1200B
`/usr/lib/uucp/dialHA24` | программа набора кодов для модема Hayes Smartmodem 2400
`/usr/lib/uucp/makefile` | компилятор новых программ набора кодов
`/usr/lib/uucp/dialTBIT` | программа набора кодов для модема Telebit Trailblazer
`/usr/lib/uucp/uuchat` |

СМ. ТАКЖЕ
ct(1), cu(1), uucico(8), getty(5)

ПРИМЕЧАНИЯ
Для компиляции и установки новых программ набора кодов вы должны инсталлировать Расширенную систему UNIX.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT