| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### IOCTL(2)

НАЗВАНИЕ
ioctl - управление устройствами

СИНТАКСИС

            ioctl (fildes, command, arg)
            int fildes, command;

ОПИСАНИЕ
Системный вызов ioctl выполняет различные управляющие действия над обычными устройствами и псевдоустройствами. Для файлов, не являющихся псевдоустройствами, действия, которые выполняет этот системный вызов, зависят от устройства. Аргументы command и arg передаются в файл, ассоциированный с дескриптором fildes, и интерпретируются драйвером устройства. Подобный способ управления для обычных устройств используется редко; основные операции ввода/вывода выполняются с помощью системных вызовов read(2) и write(2).

Действия над псевдоустройствами, выполняемые с помощью системного вызова ioctl, описаны в streamio(7).

Аргумент fildes - это открытый дескриптор файла, являющегося устройством. Аргумент command задает выполняемые действия и зависит от устройства, с которым ведется работа. Наконец, arg задает дополнительную информацию, которая может потребоваться для выполнения указанных действий. Тип аргумента arg зависит от конкретного управляющего действия и является либо целым, либо указателем на специфичную для устройства структуру.

Отметим, что существуют некоторые общие действия, которые выполняются драйверами различных устройств, например общий интерфейс с терминалом [см. termio(7)].

Системный вызов ioctl завершается неудачей для файлов любого типа, если выполнено хотя бы одно из следующих условий:

[EBADF]
  Аргумент fildes не является корректным дескриптором открытого файла.
[ENOTTY]
  Аргумент fildes не связан с устройством, драйвер которого отрабатывает управляющие функции.
[EINTR]
  Во время выполнения системного вызова перехвачен сигнал.

Системный вызов ioctl также завершается неудачей, если драйвер устройства обнаружит ошибку. В этом случае ошибка возвращается системным вызовом без изменений. Конкретный драйвер может вырабатывать не все ошибки из перечисленных ниже:

[EFAULT]
  Действие command требует обмена данными с буфером, указанным с помощью аргумента arg, но сам буфер или его часть находятся за пределами отведенного процессу адресного пространства.
[EINVAL]
  Значения аргументов command или arg некорректны для данного устройства.
[EIO]
  Обнаружена ошибка ввода/вывода.
[ENXIO]
  Значения аргументов command или arg корректны для данного драйвера, но над данным устройством указанный запрос не может быть выполнен.
[ENOLINK]
  Аргумент fildes является дескриптором файла на удаленном компьютере, связи с которым в данный момент нет.

Ошибки псевдоустройств описаны в streamio(7).

СМ. ТАКЖЕ
streamio(7), termio(7) в Справочнике администратора.

ДИАГНОСТИКА
При успешном завершении результат зависит от управляющего действия, но должен быть неотрицательным целым числом. В случае ошибки возвращается -1, а переменной errno присваивается код ошибки.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT