| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### HD(1)

НАЗВАНИЕ
hd - шестнадцатеричный дамп

СИНТАКСИС

         hd  файл [позиция длина] ...

ОПИСАНИЕ
Команда hd выдает на стандартный вывод дамп файла. Каждая строка дампа содержит следующую информацию:

1. Шестнадцатеричный адрес.
2. Данные в шестнадцатеричном виде, сгруппированные в 32-разрядные слова.
3. Данные в коде ASCII.

Если длина и позиция не указаны, то команда hd выводит весь файл. В противном случае для каждой пары [позиция длина] ищется начальная позиция и выводится указанное количество байт. Последняя из длин может быть опущена. В таком случае выдается весь остаток файла, начиная с указанной позиции.

Позиция и длина являются шестнадцатеричными целыми числами. Если за числом стоит символ k или x, то значение умножается на 1024 или 512 соответственно. Если стоит символ i, то значение умножается на 64 и к результату прибавляется 2k-64.

ПРИМЕРЫ

1. Вывести дамп текущего каталога:

            hd  .

2. Вывести дамп физической памяти с адреса 0 выдать 200 байт, а с адреса 4C0 - 20 байт:

            hd  /dev/mem 0 200 4C0 20

3. Вывести дамп суперблока файловой системы:

            hd  /dev/dsk/hd0s0 1x 1x

4. Вывести дамп описателя корневого каталога:

            hd  /dev/dsk/hd0s0 2i 40

СМ. ТАКЖЕ
hpt(1), od(1).

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT