| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### IO(4)

НАЗВАНИЕ
io - спецификация дисковых устройств

ОПИСАНИЕ
Файл /usr/include/sys/io.h содержит основные параметры для различных типов дисковых устройств:

1. Диски с SMD интерфейсом.
2. Диски с SCSI интерфейсом.
3. Дискеты.

для различных технологий изготовления:

1. Несъемные диски типа "Винчестер".
2. Пакеты магнитных дисков.
3. Несъемные/с емные диски.

и для различных скоростей вращения и емкости. Эти основные параметры описывают дисковые устройства для соответствующих драйверов ввода/вывода.

Для каждого дискового устройства в файле io должна быть строка вида

         #define v_xxx параметры

Параметры соответствуют элементам (начиная со 2-го) структуры dkvol, описанной во включаемом файле <sys/ disk.h>. Следовательно, строка

         #define v_xxx 0, 9, 0, 2, 850, 0, 0, 3, 3

описывает диск с 850 цилиндрами, так как это пятый параметр, а в структуре dkvol поле с числом цилиндров является шестым.

Связь между описанием диска и элементом таблицы томов драйвера дисков устанавливается во время конфигурирования системы. Описание диска помещается в dfile(4) и ассоциируется с драйвером. Позиция в таблице томов определяет младший номер устройства.

Параметры и их значение:

тип_диска
  Параметр, зависящий от драйвера дисков.
секторов_на_дорожке
  Количество килобайтных секторов, размещающихся на дорожке.
смещение_в_номерах_головок
  Добавляется к номеру головки перед установкой головок; обычно 0. На некоторых устройствах тома различаются по битам в номере головки.
число_головок
  Количество головок чтения/записи на устройстве.
число_цилиндров
  Количество цилиндров на устройстве.
скорость_вращения
  Параметр, зависящий от драйвера дисков.

Следующая информация используется при форматировании для оптимизации доступа к диску.

чередование_секторов
  Параметр, зависящий от аппаратуры, определяющий расположение секторов на дорожке. Числа 0 и 1 означают, что сектора будут располагаться без чередования. Число 3 означает, что после чтения одного сектора контроллеру требуется время чтения еще двух секторов для передачи данных в память.
смена_головки
  Время (единицей служит время чтения сектора), которое требуется контроллеру, дисководу и драйверу ввода/вывода для подвода к тому же цилиндру следующей головки.
смена_цилиндра
  Время (в секторах) которое требуется контроллеру, дисководу и драйверу ввода/вывода для перехода к следующему цилиндру.

Два последних параметра, если только они не равны нулю, позволяют так отформатировать диск, чтобы время смены головок и поиска по дорожке при получении доступа к следующему сектору не требовало полного оборота диска.

ФАЙЛЫ

    /usr/include/sys/io.h
    /usr/include/sys/disk.h

СМ. ТАКЖЕ
intro(7), scsi(7) в Справочнике администратора.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT