| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### TTYCP(1)

НАЗВАНИЕ
ttycp - копирование между последовательными портами

СИНТАКСИС

    	ttycp  [источник [приемник]]

ОПИСАНИЕ
Команда ttycp копирует информацию из указанного файла-источника (по умолчанию - со стандартного ввода) в файл-приемник (по умолчанию на стандартный вывод). И источник, и приемник могут быть как последовательным интерфейсом, так и обычным файлом. В противоположность cp(1) команда ttycp позволяет организовать "наглядное" копирование данных между последовательными портами.

ПРИМЕРЫ

1. Копировать ввод из /dev/tty1 в файл test.out:

            ttycp  /dev/tty1 test.out

2. Передать данные из файла test.out в /dev/tty2:

            ttycp  test.out /dev/tty2

3. Передать данные из /dev/tty1 в /dev/tty2:

            ttycp  < /dev/tty1 > /dev/tty5

ФАЙЛЫ

    	/dev/tty*       Последовательные порты.

СМ. ТАКЖЕ
tm(1).

СЮРПРИЗЫ
Необходимо обладать правами, достаточными для открытия файла /dev/ttyномер_порта.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT