| Сервер поддерживается Центром Информационных Технологий (095) 932-9212, 932-9213, 939-0783 E-mail: info@citforum.ru

Сервер содержит море(!) аналитической информации | CIT Forum CD-ROM

### GPS(4)

НАЗВАНИЕ
gps - цепочка графических примитивов, формат графических файлов

ОПИСАНИЕ
GPS - это формат, используемый для хранения графической информации. Для редактирования и вывода на различные устройства файлов GPS-формата разработано несколько программ. В формате GPS создают выходные файлы и такие высокоуровневые графические программы, как plot [см. stat(1G)] и vtoc [см. toc(1G)].

Формат GPS включает пять типов графических примитивов.

Примитивы
Примитив ломаная обрабатывает переменное число точек, из которых создается нуль или более последовательно соединенных отрезков. В первую точку графический курсор перемещается без рисования. Каждая следующая точка соединяется отрезком с предыдущей. Параметрами примитива являются также цвет, толщина и тип (см. ниже).

Примитив кривая обрабатывает переменное число точек, через которые проводится кривая. В первую точку графический курсор перемещается без рисования. Если заданы только две точки, то результатом будет отрезок, их соединяющий; если заданы три точки, то рисуется дуга окружности, проходящая через них; если задано больше трех точек, то они соединяются отрезками (в будущем, если задано больше трех точек, будет рисоваться сплайн). Параметрами примитива являются также цвет, толщина и тип.

Примитив текст служит для вывода цепочки символов. Необходимо задать координаты центра первого изображаемого символа, а также параметры цвет, шрифт, размер и угол.

Примитив аппаратура рисует аппаратные символы или предоставляет возможность выдавать управляющие команды для графического устройства. Единственный параметр примитива - точка - обозначает начальную позицию аппаратной цепочки символов.

Примитив комментарий занимает строку в GPS-файле, но на изображение не влияет. Все GPS-файлы начинаются с комментария нулевой длины.

Параметры
Целочисленный параметр цвет употребляется в примитивах ломаная, кривая и текст.

Целочисленный параметр толщина (линии) используется в примитивах ломаная и кривая. Значение 0 соответствует узкой линии, 1 - широкой и 2 - линии средней толщины.

Целочисленный параметр тип употребляется в примитивах линия и кривая и обозначает один из пяти различных типов линий, которые могут быть изображены на дисплеях серии Tektronix 4010 с запоминающей трубкой:

0 | Сплошная линия.
1 | Точечная линия.
2 | Штрихпунктирная линия.
3 | Пунктирная линия.
4 | Длинно-пунктирная линия.

Целочисленный параметр шрифт используется в примитиве текст. В настоящее время шрифт задается как 4-битное значение толщины и следующее за ним 4-битное значение типа.

Целочисленный параметр размер также употребляется в примитиве текст; он задает высоту символов в абсолютных мировых единицах и хранится как одна пятая этой величины в слове размер_угол (см. ниже).

Целочисленный (со знаком) параметр угол, как и два предыдущих, является составной частью примитива текст; он обозначает угол наклона, под которым выводится текст. Угол задается в градусах относительно положительного направления оси x; хранится в слове размер_угол в виде значения 256/360 от его абсолютной величины.

Структура примитивов GPS
Примитивы GPS имеют следующую внутреннюю организацию:

    ломаная   упр_слово  точка ...  цвет_тип

    кривая   упр_слово  точка ...  цвет_тип

    текст   упр_слово  точка  цвет_тип  размер_угол  [цепочка]

    аппаратура   упр_слово  точка  [цепочка]

    комментарий   упр_слово  [цепочка]

С управляющего (полу)слова упр_слово начинаются все примитивы. Первые 4 бита упр_слова содержат код примитива, остальные 12 - число 16-битных (полу)слов, составляющих примитив.

Точка задается двумя целочисленными (16-битными) координатами. В примитивах текст и аппаратура параметр точка один, в примитивах ломаная и кривая таких параметров может быть несколько. Диапазон каждой из координат - от -32768 до 32767.

Цвет_тип используется в примитивах ломаная, кривая и текст. Для всех трех примитивов первые 8 бит содержат информацию о цвете. В примитивах ломаная и кривая остальные 8 бит разделены на две группы по 4 бита: для толщины и для типа. В примитиве текст эти 8 бит содержат шрифт.

Размер_угол употребляется в примитиве текст. По 8 бит отводится на размер текста и угол наклона.

Цепочка символов должна оканчиваться нулевым байтом (или двумя такими байтами, если это необходимо для выравнивания по границе (полу)слова).

СМ. ТАКЖЕ
graphics(1G), stat(1G), toc(1G) в Справочнике пользователя.

Comments: info@citmgu.ru Designed by Andrey Novikov Copyright © CIT