We were unable to load Disqus. If you are a moderator please see our troubleshooting guide.

G
Join the discussion…

- ##### in this conversation

⬇ Drag and drop your images here to upload them.

###### Log in with

###### or sign up with Disqus or pick a name

Please access our Privacy Policy to learn what personal data Disqus collects and your choices about how it is used. All users of our service are also subject to our Terms of Service.

- H
  Heretic 14 years ago

  вот только что копья ломать - у меня по предмету Микропроцессорные системы в МАИ была лабораторная, где надо было создать автомат, выполняющий некую функцию только из элементов NOR, а потом ее же из элементов NAND. Так в чем прикол - это и так классика жанра :-)

  see more
  Show more replies
- N
  NTVisigioth 10 years ago

  Спасибо за статью! А где можно взять ссылку на оригинальный крякмис?

  see more
  Show more replies
- Даниил Карпов 13 years ago

  Я сегодня туплю, или условный переход написан неправильно? Разве не так должно быть:
  mem[IP] = OR(AND(addr, cond), AND(mem[IP], NOT(cond)))

  see more
  - Александр Mod Даниил Карпов 13 years ago

    Да, правильно. Там опечатка.

    see more
    - Даниил Карпов Александр 13 years ago

      Блин, а я уже решил что свихнулся. Спасибо.

      see more
      Show more replies
    Show more replies
  Show more replies
- A
  Alexeys 14 years ago

  Это все хорошо, но вот представь каким образом адресовать из ОЗУ если фактически имеем только один регистр после NOR или NAND? Значит за элементом который фактически реализует на базе допустим штриха Шефера АЛУ, необходимо иметь более одного 8 битового регистра. Лучше конечно в такой машине применить Гарвардский подход и разделить адресные пространства кода и данных. Однако как быть с константой? Я вот тоже задумываюсь над такой чисто академической задачей. Размышляю над вопросом достаточно ли только сдвига? Или необходим операнд в команде выбирающий у источника номер бита? И по всей видимости нужен сдвиг не только в одну сторону? И в аппаратном представлении переход это опять таки дополнительные регистры позволяющие перезаписаться поверх счетчика команд. И какой же все таки ширины достаточно под командное слово?

  see more
  Show more replies
- GF
  Green FiLin 14 years ago

  Крутотень!

  see more
  Show more replies
- H
  Heretic 14 years ago

  ну ты опять забубенил !!!!

  see more
  Show more replies

Load more comments