Удилища Двадцать лет назад большинство удилищ делалось из стекловолокна. Многие современные удилища изготовлены из графита или карбида бора либо из соединений всех трех материалов. Постоянно разрабатываются новые материалы, например, кевлар. Кроме того, графитовые удилища укрепляются с помощью новых материалов, таких как карбид силикона — "вискерз" производства компании "Daiwa".

Похоже, что графитовые удилища будут доминировать на рынке. Они весят меньше, быстрее стабилизируются после заброса и более чувствительны к движениям приманки, чем практически устаревшие удилища из стеклопластика. Но и у них есть недостаток: они сравнительно хрупкие, и к ним надо относиться соответственным образом. Взвесив все за и против, можно сказать, что стекловолоконные удилища более универсальны. За последние несколько лет усилилась конкуренция между производителями удилищ. Каждый утверждает, что именно его состав стекловолокна и наполнителя самый лучший. Однако удилище, содержащее 80—90% углеродного волокна, не обязательно лучше удилища только с 75% этого состава. Качества удилища в основном определяются его дизайном и конструкцией.

Строй и длина удилища

Строй удилища, или то, как оно работает при забросе и вы-важивании рыбы, определяется и его толщиной, и тем материалом, из которого оно сделано.

Три типа удилищ для заброса и блеснения. Сверху: двуручное удилище с фиксированным катушкодержателем и большими пропускными кольцами, смотрящими вниз. В середине: одноручное спиннинговое удилище. Внизу: двуручное удилище для заброса с заглубленным фиксированным катушкодержателем и небольшими смотрящими вверх пропускными кольцами.

Удилище медленного строя сгибается по всей своей длине. Довольно прочное для вываживания рыбы и достаточно упругое, чтобы выдержать все ее рывки, оно позволяет сделать точный заброс. К сожалению, у этого удилища зачастую не хватает твердости для резкой подсечки, что требуют хороших навыков от рыболова.

Удилища среднего строя достаточно прочны и упруги для правильной подсечки и точного заброса. При вываживании рыбы сгибается только верхняя половина удилища.

У удилища быстрого строя сгибается только верхняя его треть. Довольно прочное, оно позволяет делать дальние забросы и резкие подсечки, однако точность забросов оставляет желать лучшего. Поскольку работает только верхняя его треть, удилище менее чувствительно при проводке блесны.

Сверхбыстрый строй определяется работой только сгибающейся верхней четверти удилища. Этот тип удилища обладает просто фантастическими качествами для заброса и часто используется в соревнованиях по кастингу, а также для ловли с морского берега, однако при этом другой конец удилища, ближе к ручке, остается мало задействованным. Поэтому для ловли на побережье с использованием естественной насадки вместо него часто используется удилище медленного строя.

Следует помнить, что строй удилища не указывает, какой вес приманки подходит для него.

Прочность удилища и его возможности заброса приманок различного веса определяются конусной формой его верхнего конца, диаметром и сочетанием компонентов, входящих в состав материала, из которого оно изготовлено. На протяжении многих лет производители используют несколько простых, но эффективных систем для правильного подбора удилища. Некоторые исходят из веса приманки, например, 14—29 граммов. Это означает, что удилище достаточно прочное, чтобы забрасывать приманки такого веса. Как правило, с помощью такого удилища можно забрасывать приманки весом от 8—10 граммов до 35 граммов. Однако вес забрасываемой приманки нельзя увеличивать до бесконечности. Другие производители используют цифровую систему, часто подразделяя удилища на четыре весовые класса. Например, 1-й класс включает сверх легкиеудили-ща, рассчитанные на приманки весом 2—10 граммов. Для 2-го класса предусматривается наживка в 10—20 граммов, для 3-го класса в 20—30 граммов и для 4-го класса в 40-100 граммов. Данное подразделение на классы не содержит никакой информации о длине удилища.

Строй удилища определяет его поведение во время заброса и вываживания рыбы. Сверху: удилище медленного строя. В середине: удилище среднего строя и удилище с умягченным верхним окончанием. Внизу: удилище сверхбыстрого строя.

Конкретные условия рыбалки требуют определенной длины удилища. Для ловли с лодки обычно требуется короткое удилище для легких приманок и немногим более длинное для приманок потяжелее. Рыбалка на небольшой реке или ручье часто требует более длинного удилища, чтобы приманка не цеплялась за деревья, кусты или траву на берегу, а также для лучшего контроля за приманкой в потоке воды.

На больших и открытых водных пространствах лучше использовать длинное удилище для дальних забросов. Как правило, у длинного удилища заброс дальше, чем у короткого, даже если оба рассчитаны на одинаковый вес приманки. Длинные удилища более чувствительны к неожиданным рывкам вываживаемой рыбы, однако при ловле под низко нависающими ветвями деревьев их использовать неудобно.

Удилища для троллинга зачастую слишком упругие и не подходят для обычных забросов. Их основная задача — распределить напряжение вдоль лески до приманки при выва-живании рыбы. Для троллинга с даунриггером в озерах и прибрежных водах обычно используются удилища среднего строя, длиной 240 — 270 сантиметров, с 10 — 12 пропускными кольцами.

Телескопические удилища удобны для путешествующих рыболовов, однако эта конструкция лишена многих хороших качеств цельных удилищ. У путешествующего рыболова 4 — 5-секционное удилище занимает немного места, что достаточно удобно.

Рукояти удилищ и катушкодержатели

Форма рукояти удилища частично зависит от типа катушки. Это может быть безынерционная катушка, безынерционная катушка закрытого типа или мультипликаторная катушка. Длинные удилища обычно оснащены удлиненными рукоятями, что позволяет рыболову делать заброс обеими руками. Рукояти делаются из различных материалов и покрываются пористой резиной, пробкой или другими удобными материалами. Катушкодержатели располагаются на рукояти удилища и предназначены для фиксации катушки. Удилища, предназначенные для мультипликаторных катушек, в большинстве случаев оснащены фиксированным катушко-держателем, а спиннинговые удилища имеют фиксированный или скользящий катушкодержатель, который может даже состоять всего из двух колец (скользящий крепеж), позволяющих закреплять катушку в любом месте на рукояти.

Пропускные кольца

Каждый рыболов хочет иметь максимальный контакт с находящейся в воде приманкой. Поскольку слишком большое количество колец снижает чувствительность удилища, их качество постоянно улучшается, металлические кольца, например, сейчас используются все реже.

В день рыбалки через пропускные кольца проходят многие километры лески, однако это одни и те же 1 — 50 метров. Кольца предназначены для того, чтобы уменьшить трение и предохранить леску от износа. Они должны быть прочными, чтобы не пострадать от микроскопических песчинок, которые часто налипают на мокрую леску. Кроме этого, кольца должны быть легковесными и не такими жесткими, чтобы не повлиять на вес и работу удилища. Они также должны распределять напряжение лески по всей длине удилища. Недостаточное или избыточное количество колец может отрицательно сказаться как на самом удилище, так и на его работе.

Несколько десятилетий назад пропускные кольца изготавливались из хромированной стали, эмалированного металла, вольфрама или керамики. Сейчас большая часть колец производится из окиси алюминия, карбида кремния или "хардлоя". Хотя кольца, изготовленные из этих трех материалов, обычно называются керамическими, они не имеют ничего общего с прежними пропускными кольцами, которые действительно производились из керамики и которые все еще можно встретить на дешевых удилищах для морской рыбалки. Большое значение имеет даже диаметр этих колец. Для удилищ с безынерционными катушками требуются пропускные кольца большего диаметра, чем для тех, на которых стоят мультипликаторные катушки или катушки с закрытой шпулей. Если вы ловите рыбу с безынерцион ной катушкой и удилищем с кольцами небольшого диаметра, сила заброса уменьшается, и сигнал, идущий от приманки, сперва поступает на удилище и лишь потом доходит до катушки и рукояти.

Мультипликаторные катушки

Предшественница современной мультипликаторной катушки была создана часовых и серебряных дел мастером из Кентукки Джорджем Снайдером в начале XIX века. Этот факт объясняет, почему первые катушки назывались кен-туккийскими. Снайдеру удалось создать катушку, в которой шпуля вращалась вокруг своей оси несколько раз при одном повороте ручки. Разработка подобных катушек продолжалась, и на рынке появлялись другие названия, однако более совершенные катушки начали изготовлять только в начале 20—30х годов XX столетия. За последние несколько десятилетий мультипликаторные катушки изменились коренным образом. Например, катушки для ловли троллингом лосося, окуня или щуки-маскинонга обычно мультиплика-торного типа. Однако теперь они гораздо проще по своей конструкции, чем стандартная мультипликаторная катушка, и, что особенно важно, обладают хорошей системой торможения. Их шпули часто делаются из металла, поэтому они не подходят для забросов. С другой стороны, цена на них не велика, что можно отнести к числу их достоинств.

Пик популярности мультишшкаторных катушек наступил в канун второй мировой войны. После же войны на рынке стали доминировать безынерционные катушки, так как позволяли лучше, чем мультипликаторы, сделать заброс с новой тонкой нейлоновой леской. Ловля американского окуня во многом способствует прогрессу в разработке легковесных катушек. Без нее совершенствование мультипликаторов продвигалось бы гораздо меньшими темпами. На безынерционной катушке шпуля вращается только тогда, когда включен тормоз. В мультипликаторе шпуля вращается как во время заброса, так и при подмотке лески. Это означает, что энергия заброса передается шпуле и леске, что при неправильном забросе приводит к самопроизвольному сходу лески и образованию "бороды". Эта проблема для начинающих рыболовов превратила мультипликатор в пыточную машину, хотя опытные рыболовы зачастую предпочитают именно этот тип. Мультипликаторная катушка состоит из многих частей. Чтобы добиться хороших результатов, используя эти катушки для дальних забросов маленьких легковесных приманок, рыболов должен обладать хорошими навыками и тонко чувствовать заброс.

Первые мультипликаторные катушки появились в начале XIX века. Они были гораздо проще по своей конструкции, чем современные катушки. На рисунке выше показана классическая катушка "Амбассадор-5000" в разрезе. Справа: технически более совершенный мультипликатор с магнитным тормозом и другими специальными приспособлениями.

Многие катушки оснащены приспособлениями, регулирующими намотку лески. Некоторые производители сейчас предлагают катушки с данными приспособлениями, которые раздвигаются на две половины, когда шпуля разматывается. Когда же наступает момент подмотки, шпуля включается и автоматически активизирует данное устройство.

Тормоз на мультипликаторной катушке обычно так называемого звездчатого типа, так как крепящий его винт похож на звезду. За последние несколько лет большой популярностью стали пользоваться мультипликаторные катушки с магнитным тормозом. Они предотвращают свободный ход вращающейся при забросе шпули. Поскольку сила этого тормоза регулируется, эти катушки рекомендуются для начинающих рыболовов, опасающихся запутывания лески в "бороду".

Безынерционные катушки

Безынерционные катушки стали популярными после второй мировой войны, когда появились нейлоновые лески. Первое удилище с безынерционной катушкой было запатентовано в 1905 году англичанином Иллингвортом. Его катушка называлась "иллингворт" и, в принципе, работала так же, как и современные безынерционные катушки.

Сейчас эти катушки выпускаются практически всех размеров — от маленьких и легковесных катушек для ажурной рыбалки до "кофемолок", используемых для заброса тяжелых приманок и ловли лосося. Шпуля этих катушек вращается параллельно удилищу. При забросе леска стягивается через щечку шпули, а при подмотке ее подхватывает леско-укладыватель и возвращает обратно на шпулю. Преимущества этого типа катушек заключаются в том, что они просты в использовании и уменьшают трение при забросе, что позволяет забрасывать приманку дальше. В этой связи важно правильно подбирать леску для шпули: к маленьким катушкам подходит тонкая леска, к большим — более толстая.

Тормоз представляет собой важную деталь катушки. Когда рыба берет приманку, тормоз включается в действие и замедляет сход лески. Тормоз состоит из одного или больше дисков, часто сделанных из тефлона, которые при включении начинают тереться друг о друга. Если леска сходит с катушки неравномерно, значит, тормоз работает плохо. Леска должна сходить равномерно и гладко. У большинства катушек регулировка тормоза расположена на задней части корпуса, а у некоторых — на самой шпуле.

Передаточное число катушек может варьироваться, но обычно составляет от 1:3 до 1:6. Оптимальным для спин нинга является число от 1:3,5 до 1:5. При ловле крупной рыбы больше подходит низкое передаточное число.

Безынерционная катушка состоит из множества двигающихся частей. Шпуля должна вращаться ровно и свободно, когда лескоукладыватель наматывает на нее леску. Катушки с двумя или тремя шарикоподшипниками обеспечивают максимально плавное движение и наиболее надежны. Антиреверс предотвращает обратное движение шпули. На некоторых катушках имеется сигнал, щелчок которого подсказывает рыболову, что рыба взяла приманку. Это большая помощь при блеснении.

Открытый тип безынерционной катушки почти освобождает ее от трения и позволяет использовать очень тонкую леску. Он также дает возможность контролировать сход лески вручную, придерживая леску пальцем. Леску можно остановить, просто прижав ее пальцем к шпуле.

Недавно появился новый вид безынерционной катушки, который называется "автокаст". С ней нет необходимости вручную включать лескоукладыватель: он автоматически встает на место при одновременном нажатии на леску и небольшой рычажок.

Существует два основных вида безынерционных катушек: открытого и закрытого типа. Сверху приведен разрез катушки открытого типа. Тормозной механизм расположен спереди шпули, но, как показано на маленьком рисунке, кнопка тормоза может также располагаться в конце корпуса. Справа изображена безынерционная катушка закрытого типа со звездчатым тормозом.

Спиннинговая катушка закрытого типа

По своей конструкции безынерционные катушки закрытого типа в основном схожи с другими спиннинговыми катушками за исключением конусообразной крышки, закрывающей шпулю и ее гнездо. Леска сходит через отверстие в этой крышке, при этом возникает незначительное трение, когда леска начинает сходить через щечку шпули и принимает центральное положение для выхода через это отверстие.

На безынерционных катушках закрытого типа установлена кнопка освобождения лески. Точность заброса зависит от того, как рыболов контролирует момент нажатия этой кнопки и схода лески.

У этих катушек есть свои положительные и отрицательные стороны. С их помощью невозможно сделать длинный и точный заброс, однако они надежны и просты в обращении. К сожалению, они редко снабжены хорошей системой торможения. С другой стороны, катушки закрытого типа хорошо использовать при ограниченной видимости и в темноте, а также при пышной растительности, так как трава и другие растения не попадают на шпулю. По мнению многих рыболовов, катушки закрытого типа наилучшим образом подходят для начинающих.

Безынерционные катушки или мультипликаторы?

Опытный рыболов-спортсмен редко сомневается при выборе катушки. Любая новинка оценивается с учетом механических функций, свойственных многим мультипликаторным катушкам. При выборе катушки следует взвесить все ее положительные и отрицательные стороны.

Лучше всего безынерционные катушки подходят для заброса легких оснасток, но с их помощью можно забрасывать и приманки весом в 100 — 150 граммов. Они прекрасно ведут себя при забросах против ветра, просты в использовании и требуют минимум ухода и обслуживания.

С помощью мультипликаторной катушки трудно забрасывать легкие приманки в 1 — 4 грамма. Довольно часто они допускают образование "бороды", особенно при забросах против ветра, когда ветер подхватывает вашу блесну, а шпуля продолжает вращаться. При забросе часто приходится придерживать шпулю пальцем, особенно, когда приманка касается воды, что не позволяет использовать эти катушки для ночной рыбалки. Однако при подмотке мультипликатор позволяет лучше контролировать и чувствовать приманку и все ее движения, чем безынерционная катушка. Мультипликаторные катушки хороши для заброса тяжелых приманок и вываживания крупной рыбы.

Другими словами, опытный рыболов, которому нравятся механические компоненты, вероятнее всего, выберет мультипликаторную катушку. Другой же опытный рыбак, предпочитающий простые и надежные катушки, скорее остановит свой выбор на безынерционной катушке. Начинающие рыболовы часто набираются опыта с катушкой закрытого типа, но вскоре переключаются на безынерционные катушки, чтобы увеличить дальность своих забросов.

вверх