Нахлыстовые удилища Удилище — это гибкое продолжение руки рыболова, посредством которого он забрасывает шнур и подает мушку. Но это — не все: удилище — еще и оружие рыболова в его битве с рыбой. В качестве средства для заброса удилище должно передать поступательное движение шнуру без малейшей вибрации. Удилище должно поглотить все паразитные силы, которые возникают в процессе заброса, чтобы шнур подавался равномерно и приманка легла в намеченную точку. Оно также должно быть чувствительным настолько, чтобы передавать и принимать самые тонкие импульсы, но в то же время достаточно крепким, чтобы выдержать нагрузку от своего расчетного шнура и выстоять против рыбы.

До середины 1950-х годов, удилища делали исключительно из колотого бамбука. Затем началось завоевание рынка синтетическими материалами. После непродолжительного торжества фибергласа, после вторжения графитовых удилищ, наступила эра "высоких технологий", которая продолжается и буйно развивается и по сей день. Благодаря им произошло дальнейшее развитие производства и появились конусные удилища. Их быстрота, сила и способность к демпингу не оставляют желать ничего лучшего, превращая заброс в развлечение, с которым может справиться и ребенок. На каждое удилище существует информация, с какими AFTM-классами оно может использоваться. Это позволяет быстро и легко собрать гармоничный комплект.

С развитием искусственных волокон, казалось, великолепные бамбуковые удилища навеки ушли в прошлое. Но в последние годы удилища из колотого бамбука переживают настоящий ренессанс. В Центральной Европе, в основном в частных, небольших мастерских, создаются настоящие шедевры этого вида удилищ, с качествами и свойствами, которые еще в недавнем прошлом едва ли казались реальными (в настоящее время крупные известные фирмы, как, например, "Митчелл", выпускают бамбуковые удилища, правда, стоят они весьма дорого. — Примеч. перев.).

Удилища классифицируются по скорости и силе их работы, так называемому "строю" удилища. Удилища с мягкой вершинкой (так называемый "американский строй") имеют наиболее мягкую часть на конце удилища, в то время как удилища с равномерной гибкостью (так называемый "мягкий строй") распределяют усилия по всей длине хлыста. Между ними — огромное множество различных промежуточных значений, которые распределены по четырем основным строям.

Большинство современных удилищ выпускается с промежуточным строем, начинающему они наиболее удобны. Удилища с быстрым строем применяются для ужения с относительно коротким шнуром. Средняя и нижняя части удилища начинают работать только под большой нагрузкой.

Нахлыст не является исключением для всевозможных модных течений. Это относится и к стилю заброса, и к изготовлению удилищ. "Альпийский" стиль заброса, разработанный Гансом Гебетцройтером, заставил европейские удилища "укоротиться". Он использовал удилище длиной 1,8 — 2,4 метра с достаточно жесткой характеристикой. Такие удилища, несомненно, первоклассные инструменты для этого современного "компактного" вида забросов, но их укороченная длина является недостатком во время ужения. То же самое касательно их жесткости: с тонкими шнурами под полным контролем можно выполнить только заброс через кисть.

В наши дни маятник моды двинулся в обратном направлении. Все больше и больше рыболовов вновь открывают преимущества более длинных и гибких удилищ. Экстремальным вариантом такого удилища является "длинный-мягкий" хлыст для использования с очень тонкими шнурами. Также наблюдаются тенденции к ужению со сверхлегким шнуром на среднеактивных удилищах. Ужение такими удилищами иной раз просто неспортивно, потому что короткая, честная борьба с рыбой таким удилищем практически невозможна. Не надо следовать моде: на мой взгляд, все-таки не она, а разумный практицизм и спортивный дух должны определять направления в "удилищестроении".

Удилище должно соответствовать условиям, при которых его собираются применять, и не только длине и классу шнура, но и весу предполагаемого улова, типу воды и природному окружению. Использовать удилища короче 2,1 метра имеет смысл только при ловле с борта, но даже тогда они не сильно помогают управлять шнуром. Стандартная "универсальная" длина удилища — 2,4 метра, но на большой воде рекомендуем применять более длинные удилища. На классы удилищ распространяются те же условия, что на
AFTM-классы шнуров. Для графитовых удилищ, как правило, приводятся различные классы шнуров. Начинающему следует выбирать более тяжелые классы шнуров, так как более тяжелые шнуры легче контролировать и пользоваться ими легче научиться.

Вес современного удилища не является проблемой даже для начинающего. Даже длинные одноручные удилища с классом шнура 8—10 редко весят более 120 — 140 граммов и легко управляются при условии, что рукоять подогнана по руке. Форма рукояти имеет отнюдь не маловажное значение. Легкие удилища длиной 2,4 метра, просты в управлении, когда указательный палец находится на рукояти. Для этого лучше всего служат рукояти сигаровидной формы. Более длинные удилища и тяжелые классы шнура требуют и упора для большого пальца. Тут лучше всего работают "американские" хлысты с "рыбьим хвостом". Для тяжелых одноручных удилищ хорошо служит дополнительный грибок "файтинг батт": он помогает вымотать бегущую рыбу. Пропускные кольца должны обеспечивать плавный заброс. При этом неважно, одноопорные с оксидом алюминия они или традиционные "змейки", важно, чтобы качество их было высоким.

Для большинства нахлыстовиков качество удилища имеет первостепенное значение. Ни один вид рыбной ловли не требует такого "взаимопонимания" между рыболовом и удилищем, как нахлыст. Чем больше тип удилища и его строй отвечает физическому развитию и темпераменту рыболова, тем больше у него возможностей совершенствовать свою технику.

вверх