Джиги После второй мировой войны джиги стали чаще встречаться в коробочках для инвентаря многих американских рыболовов. Несмотря на то, что джига является одной из самых древних приманок в мире, в прошлом она применялась главным образом для морской рыбалки. Расширение использования джиги совпало с развитием легкого рыболовного инвентаря. И опять же именно ловля американского окуня проложила дорогу к широкому использованию этой приманки. С этого времени джиги применяются для ловли других видов рыб и считаются в настоящее время одной из лучших приманок для щуки, судака, форели и даже лосося, а также американского окуня.

Несколько различных джиг, которые рыба считает неотразимыми. Крупные хищники, такие как судак, клюют на большие джиги с гибкой резиновой приманкой. Более мелкие виды, например, окунь, в основном предпочитают джиги меньшего размера, покрытые волосами или перьями.

Джига представляет собой компактную и тяжелую приманку. Она вызывает лишь незначительное сопротивление воздуха и позволяет сделать точный заброс. Джига быстро тонет и не делает каких-либо запрограммированных движений. Ее могут использовать даже начинающие. Проводка джиги состоит из пульсирующих движений удилища.

Крючок джиги направлен жалом вверх, что позволяет избежать донных зацепов. Подсечка рыбы происходит надежным образом, часто за верхнюю губу. Джиги также не дорогостоящи, возможно, это самые дешевые из всех приманок. Полдюжины джиг, например, стоят как одна колеблющаяся блесна или воблер.

Главной составной частью джиги является крючок с длинным цевьем, согнутым под нужным углом перед головкой. Передняя часть приманки делается из свинца и имеет такую форму, при которой колечко крючка выходит из верхней или средней части грузила. Расположение колечка крючка определяет балансировку джиги в воде. На джигах для заброса колечко крючка на грузиле смещено немного вперед. На джигах для подледной ловли оно размещено в верхней части грузила для вертикального крепления. Джиги различаются по форме их головной части, которая может напоминать шарик, банан или киль. Они бывают с метал лическим носиком, как воблеры, или могут быть оснащены металлической пластинкой, которая крепится либо непосредственно на крючок, либо к внутренней части свинцовой головки.

Корпус джиги изготавливается из различных материалов. Волосяное покрытие джиг делается из шерсти оленя, перьевое — из длинных, мягких и фактурных перьев марабу. Мягкие силиконовые рыбки и пластиковые черви расширили разнообразие этих приманок, которые теперь можно забрасывать различными способами. Тело джиги можно изготовить из различных видов нейлоновых и синтетических волокон, милара или блесток (или украсить их ими). Корпуса джиг для морской рыбалки обычно делаются из шерсти оленя и называются оленьими хвостами (бактейл).

Джиги выпускаются различного размера и веса — от менее одного грамма до нескольких сотен граммов. Самые маленькие приманки называются микро-джигами.

Наверное, правильней будет сказать не "подматывать джигу", а "работать ею". Здесь подразумевается активизация приманки, чтобы она выглядела живой и соблазнительной, как аппетитная маленькая испуганная рыбка, пытающаяся спрятаться. При подмотке удилище следует отклонять то вправо, то влево, однако такие движения, вероятно, могут ослабить контакт с джигой, который весьма важен в момент поклевки и подсечки. В спокойной воде лучшим индикатором поклевки зачастую является лишь подергивание лески!

Этот контакт важно сохранять даже при погружении джиги, так как поклевка может состояться еще до того, как приманка достигнет дна. Поскольку приманка не закручивает леску, лучше всего крепить ее непосредственно к колечку крючка джиги, так как карабинчик и вертлюжок могут отпугнуть рыбу.

Рыба часто разрывает в клочья мягкие и гибкие силиконовые приманки некоторых джиг. По этой причине полезно иметь при себе запас таких приманок. Окраска этих пластиковых насадок может бледнеть, и даже сами они могут оплавиться при контакте с другими пластмассовыми предметами. Поэтому каждую цветную приманку необходимо хранить в отдельном целлофановом пакетике. Следует заметить, что некоторые коробочки для приманок имеют обозначение "ворм-пруф" ("для хранения червей"). Они великолепно подходят для хранения пластиковых джиговых приманок.

Тела некоторых джиг ароматизированы различными запахами для стимулирования поклевки. После инъекции соблазнительного вещества уловистость джиги может немного возрасти. Запах вводится внутрь тела насадки, кроме того, приманку можно смазать или натереть "атрактантом".

Стример с мясом рыбы можно прикрепить к джиге, что придаст приманке естественный запах и консистенцию. Некоторые рыболовы-спортсмены используют для этого маленькую рыбку, насаженную на крючок через верхнюю и нижнюю губы. Судак особенно неравнодушен к такой джиге.

Пластиковые имитации

Пластиковые черви представляют собой имитации пиявок или червей, которые часто изготавливаются из силикона. Эти приманки разработаны для ловли американского окуня, однако могут с успехом использоваться при ужении щуки, судака, маленького маскинонга и форели. Ловля на эти пластиковые черви аналогична работе с джигой. Крючки джиг также можно использовать для насадки червей, но при этом

их вес должен оставаться минимальным с тем, чтобы они не утратили естественного движения плывущих пиявок, которые являются основной пищей хищников во многих водоемах. Для пластиковых червей изготовляются специальные крючки, сопровождаемые инструкцией, как насаживать их на крючок таким образом, чтобы свести до минимума риск запутаться в водорослях. Более упругое удилище необходимо не только для того, чтобы стравиться с водорослями, но и для хорошей подсечки. Эти черви могут нести на себе до трех одинарных крючков и быть утяжелены грузилами в виде дробинок.

Мягкие пластиковые и резиновые материалы великолепно подходят для создания естественно выглядящих имитаций пресноводных животных, саламандр, лягушек, личинок насекомых, крабов и мальков рыбы, которые насаживаются на одинарный крючок с маленькими грузилами. Та же технология используется и в отношении искусственных икринок лосося. Без сомнения, естественная наживка больше подходит для форели, стальноголового лосося и других лососей, но и пластиковые имитации могут помочь вам в трудную минуту. Маленькие резиновые икринки используются также для подледной рыбалки.

Грузила

Для эффективной ловли с помощью искусственной приманки иногда требуется воспользоваться грузилом. Зачастую маленькие легковесные приманки, такие как плавающие воблеры, необходимо утяжелить для того, чтобы сделать хороший заброс или опустить приманку на дно, где обитает 90% всех рыб. Забросить можно и искусственную мушку, но грузила необходимы как для заброса, так и опускания мушки на дно. При троллинге (без даунриггера, или ныряющего планера) обычно также необходимы грузила. Для работы в придонных слоях приходится утяжелять и большие плавающие воблеры для ловли щуки.

Для хорошего заброса грузило должно обладать аэродинамическими качествами, а для правильного движения в воде — гидродинамическими. Легчайшими грузилами являются раздвоенные свинцовые дробины, которые крепятся на леске простым сжатием. Они выпускаются различного веса — от долей грамма до нескольких граммов. Лучшие грузила такого типа довольно мягкие, что позволяет сомкнуть их на леске небольшим усилием. Потом их можно разжать и использовать снова.

Раздвоенные грузила крепятся непосредственно на леске. Альтернативным решением может быть установка поводка между приманкой и леской, фиксированного с помощью узла для связывания двух лесок. Затем необходимое количество грузил крепится непосредственно на сам поводок. Длина поводка зависит от того, на каком расстоянии от дна должна находиться приманка.

Для увеличения веса на леске можно использовать тип грузила с резиновым крепежом (rubbercor), маленькой пластиковой липучкой (catarina) или парой крылышков (clasp). Грузила с резиновым крепежом вызывают минимальный износ лески.

Большие свинцовые грузила, опускающие приманку на дно, должны быть продолговатой гладкой формы, чтобы не за что цепляться. Их можно использовать для ловли с движущейся лодки, троллинга на мелководье, и кроме этого, они весьма полезны для ловли лосося в реках с каменистым дном. Эти грузила крепятся на поводок длиной 30 — 120 сантиметров перед приманкой.

При ловле в речных потоках можно использовать укрепленную на одной леске цепочку грузил, подобную той, которая используется в рыболовных сетях. Вес этой цепочки может составлять 5 — 10 граммов. Ее можно использовать не только при ловле на выползков, но и для опускания небольших воблеров, мушек и других легковесных приманок на дно. Положительная сторона этой цепочки грузил заключается в том, что она меньше цепляется за донные камни и скалы.

Еще одно быстродействующее и эффективное грузило представляет собой свинцовый шарик с отверстием в центре. Оно крепится на леске перед вертлюжком, который не позволяет ему сползать вниз по леске.

На основе этих примеров можно предположить, что поводок с грузилом используется довольно часто. Однако на практике поводок часто сгибается и путается с леской и приманкой. По мнению многих рыболовов, эту проблему легко решить с помощью американского изобретения под названием "бейт-вокер", которое любой рыбак может изготовить самостоятельно. Это приспособление предназначено для ловли с лодки или для медленного троллинга и состоит из куска жесткой проволоки, согнутого углом. Приманка с помощью лески крепится к верхнему лучу, леска — к петле в верхней части этого угла, а грузило — к нижнему лучу. Эти расходящиеся из центра лучи держат приманку и грузило на расстоянии и не позволяют им спутаться.

Для троллинга пелагических рыб, обитающих на глубине 10 - 20 метров, необходимы более увесистые грузила. Однако рыбачить с этими тяжеловесными грузилами малоприятно, так как справиться с ними рыболову так же трудно, как и с пойманной рыбой. Решение данной проблемы предоставляет особое приспособление для троллинга, называемое "ныряющий планер" и способное опускаться на значительную глубину. Оно крепится непосредственно на леску, а приманка находится на расстоянии 180 — 300 сантиметров ниже планера.

Для вываживания рыбы без грузила или для ловли на глубине при увеличении скорости следует использовать даунриггер.

вверх