Изготовление приманок Энтузиасты-рыболовы самостоятельно изготавливают не только удилища: с 1970-х годов все больше и больше спортсменов-рыболовов сами делают и приманки. С одной стороны, приманки становятся все дороже и дороже, а с другой стороны, — и это главное, — спортсмены перестают удовлетворяться качеством и ассортиментом выпускаемых блесен, воблеров и спиннеров. Сегодняшний удильщик хочет сам делать приманки, и лучше, чем в магазине.

Воблеры

Воблер — маленькая имитация рыбки, сделанная из дерева или пластика, то, с чем чаще всего экспериментируют в домашних мастерских. Тело воблера легко строгать, пилить и формировать. Лопаточку или клювик перед ртом несложно сделать из твердого пластика или твердого металла, крючки можно спокойно закрепить с помощью шурупчиков с ушком, а поверхность самой приманки легко обрабатывается.

Снимайте трудные слои лака и выравнивайте грани бланка при помощи шкурки.

После того, как втулки вклеены, обмотайте их крепкой нитью, заходящей на края, так, чтобы они врезались в бланк.

Что делает воблера таким популярным среди удильщиков, так это не только его внешний "рыбий" вид, но и то, как он плавает. Нет ни одной приманки, которая вела бы себя в воде так натурально, как воблер. Поведение воблера в воде можно контролировать, меняя материал, из которого он изготовлен, форму, размер, угол лопасти, и манипулируя его центром тяжести.

Быстрый, вибрирующий воблер должен быть коротким. Чем длиннее воблер, тем спокойнее он плавает. Положение лопасти воблера определяет его игру при проводке. Если лопасть находится под углом близким к 90° по отношению к горизонтальной оси тела воблера, то такая приманка будет двигаться на очень небольшой глубине. При уменьшении угла наклона лопасти глубина работы воблера увеличивается. Все это происходит за счет изменения гидродинамических характеристик данного вида приманки. Экспериментируя с формой, углом наклона и размером лопасти можно получать воб-леры с самой разнообразной игрой и глубиной погружения.

Балансировка воблера достигается в основном за счет регулировки его металлических частей или приклеивания свинцовых грузиков. Правило таково: чем дальше от лопасти стоит груз, тем воблер быстрее плавает. Обратное обычно тоже верно: чем ближе к лопасти груз, тем меньше двигается воблер.

Простейший воблер не имеет носика или лопасти, которые определяли бы характер его движения сквозь воду. Наоборот, передняя часть воблера спилена или срезана под выверенным углом так, чтобы задать соответствующую траекторию его движения.

Чтобы сделать воблер, возьмите деревянный брусок цилиндрической формы длиной 8 — 10 сантиметров. Строгайте его, пока его нижняя часть не станет заметно плоской. Хвостовая часть должна быть несколько уже, если смотреть сверху. Затем возьмите тонкую наждачную бумагу (шкурку) и про-шкуривайте заготовку, пока она не станет совершенно гладкой. Потом опустите ее в воду. После опускания в воду произойдет "задир" некоторых волокон дерева. Дайте ему высохнуть и прошкурьте еще раз.

Чтобы отбалансировать воблера по весу, его необходимо утяжелить. Это также нужно для того, чтобы он правильно держался в воде. Чтобы утяжелить воблера, просверлите в нем отверстие, примерно в 2 — 3 сантиметрах от его переднего конца. Положите туда кусочек свинца весом 10 — 12 грамм и залейте отверстие эпоксидным клеем.

Расположение шурупчиков с колечком следует отметить шилом и просверлить 2-миллиметровым сверлом направляю-щие(ее) отверстия(ие). После того, как глаза-шурупы привинчены на место, можно начинать окончательную обработку поверхности тела воблера.

Следует по возможности защитить деревянного воблера от острых зубов рыб-хищников. В противном случае водонепроницаемая поверхность будет нарушена, дерево набухнет, и эмаль начнет разрушаться. Воблер достаточно быстро придет в негодность. Если вы собираетесь пользоваться своим воблером долго, то время, затраченное на правильную обработку и защиту его поверхности, себя окупит.

Сначала деревянный воблер следует покрыть двумя слоями грунтовки, в качестве ее используйте матовую эмаль того цвета, каким должно быть брюшко законченного воблера.

Рисунок и раскраска могут быть добавлены разными способами. Наиболее простой — воспользоваться тонкой кистью. Те, кто не умеет обращаться с ней, могут заклеить липкой лентой участки, которые не надо закрашивать, а потом, когда краска схватится, снять ленту.

Наиболее удачные результаты приносит нанесение рисунка аэрографом, особенно если иметь перед глазами различные примеры раскраски. Пятнышки на теле рыб могут быть сделаны при помощи распыления через тонкое сито, а пятна на теле форели, окуня и других рыб — при помощи трафарета из листа плотной бумаги.

Глаза разрисовываются при помощи двух гвоздей разного диаметра, которые окунают в краску: один для глаза, а второй для зрачка. Сначала сделайте отметину гвоздем с большей шляпкой, а когда краска высохнет, поставьте меньшим гвоздем зрачок.

Наиболее важная часть работы, как говорилось ранее, — это создание прочной, влагонепроницаемой защитной оболочки. Деревянный воблер следует покрыть как минимум пятью слоями прозрачного лака. Лодочный лак дает наилучший результат. Несмотря на то, что этот процесс занимает длительное время, эффективность его можно повысить, если делать несколько воблеров одновременно.

Еще один тип воблера без головной пластины, в оригинале изготовляемый индейцами из оленьего или лосиного рога, работает не хуже выполненным из дерева, особенно, если кусок дерева взят из рогатки или имеет изгиб. Чтобы получился хороший воблер, следует расположить его в заготовке так, чтобы он "шел по волокнам", то есть повторял ее контур.

У простейшего воблера нет фронтального скоса или головной пластины. Поэтому важно сделать отчетливо скошенную переднюю часть и закругленную заднюю, а также утяжелить его, иначе воблер не будет играть.

Для изготовления воблера используются те же материалы, что и описаны ранее. Отягощение выполняется свинцовым грузиком, залитым в отверстие. Обработка поверхности — та же. Разница в том, что первые 3 сантиметра его головы совершенно сплющены. Если этого не сделать, то у вас получится не воблер, а просто раскрашенная изогнутая палочка.

Воблеры типа "циско кид" изготовлены из легких пород дерева (ольхи, липы). Для упрощения процесса, отягощение делается при помощи сверления отверстий и заполнения их пластилином. Не следует забывать, что пластилин гораздо легче свинца, и, чтобы сбалансировать воблера, его может потребоваться гораздо большее количество.

Головная пластина на воблерах "циско кид" выполняется из металла. Лучше всего использовать 1-миллиметровую медь или латунь. Пластина прикрепляется к телу воблера спереди, под грудкой, двумя шурупами. Кольцо для крепления лески можно сделать из толстой "рояльной" струны или старой велосипедной спицы.

Сегодня наиболее популярные в мире воблеры выпускает финская фирма "Рапала" (Rapala). Оригинальные модели были сделаны из сосновой коры, в наше время эти воблеры изготавливают из бальсы. Бальса — настолько мягкое дерево, что крючок нельзя прикреплять, как обычно, за колечко шурупчика. Поэтому воблер изготавливается из двух составных частей, а внутри его проходит стальная струна, которая повторяет форму головы и хвоста. Сам же воблер — клееный. Для этой цели следует использовать стальную 1-миллиметровую струну из нержавеющей стали. Тело воблера склеивается из двух кусков бальсы. Инструменты, которые требуются для создания воблера — это нож, напильник и наждачная бумага. Головная пластина вставляется в пропил, проходящий почти до половины тела.

После того, как две симметричные половины корпуса воблера обрезают по длине струны, их разделяют и, чуть позади прорези для головной пластины сверлят маленькие дырки. Они должны быть такими, чтобы вместить 3-граммовые дробинки. Отверстия, как обычно, заливаются эпоксидным клеем. Заготовки обеих половин аккуратно намазывают клеем, кладут на место (между ними) струну, стягивают липкой лентой и оставляют сохнуть. Если после высыхания клея место стыка почти не заметно, то все сделано правильно.

Этот воблер делается из рогатки дерева или из сильно гнутой ветви. В отличие от описанного ранее, у него имеется фронтальная плоская в 3 сантиметра поверхность.

Головная пластина вырезается из подходящей по изгибу части пластиковой бутылки, обычно недалеко от горлышка изгиб и толщина подходящи. Трафарет можно снять с покупного воблера и перенести на пластик. Когда вы выполняете пропил для пластины, не забывайте, что она не должна касаться центральной струны. Пластина вклеивается на место эпоксидным клеем.

Воблер из бальсы требует большего количества защитных слоев лака и эмали из-за пористой структуры дерева. Чтобы сделать блестящий воблер, вдавите кусок алюминиевой фольги прямо в мягкий последний слой лака. Нанесите заостренным предметом рисунок чешуи.

Колеблющиеся блесны

Блесна — это металлическая пластина, вырезанная по заданной форме, с отверстиями для разрезных колец. Самоделыцики обычно используют для изготовления медь, латунь и алюминий, так как эти материалы более легки в обработке.

Чтобы изготовить воблер типа "рапала", обклейте центральную струну с отводами симметричными боковинами корпуса, выполненными из бальсы. Отягощение и пропил для головной пластины выполняются до склейки. Далее половины склеивают и воблер прошкуривают и окрашивают в требуемые цвета.

Инструмент, необходимый для изготовления блесны: ножовка по металлу или ножницы по металлу, тонкий напильник, дрель. Если вы хотите сделать изогнутую блесну, которая лучше ведет себя в воде, то вам потребуются еще молоток жестянщика и деревянная поддержка с формой для выстукивания.

Сначала водостойким маркером или чертилкой нанесите рисунок блесны на металл. Потом вырежьте или выпилите его и снимите заусенцы напильником. Проверьте, чтобы края блесны были завалены так, чтобы не порезать леску. Затем просверлите дырки для разрезных колец. Пометьте отверстия, а затем просверлите 2-миллиметровым сверлом. Снимите фаску с обеих сторон отверстия (сверлом большего диаметра).

Тело колеблющейся блесны — длинное и гладкое. Когда вы делаете такую блесну, оставьте примерно на 50% больше по длине, чем окончательная блесна. Это делается для того, чтобы сложить хвост, на который крепится крючок, пополам и сконцентрировать там вес блесны. В результате вы получите легкую блесну, которая позволяет делать дальние забросы и поэтому удобна при ужении в прибрежных водах.

Отличные блесны получаются из ручек ложек, вилок и ножей. Переработав эти старые обломки столового "серебра", вы получите орудия, которые будут продолжать кормить своего хозяина, хотя и несколько иным путем. Чтобы сделать такую блесну, обрежьте по форме ручку, обровняйте напильником, снимите фаски, просверлите отверстия, присоедините кольца и крючки, — и блесна готова к работе.

После того, как вы нанесли контур будущей блесны на металл, вырубите ее или вырежьте, загладьте напильником края и снимайте заусенцы. После этого просверлите отверстия для колец. Затем выбейте блесну по деревянной форме. Выстукивайте блесну не спеша, постепенно, начиная с краев, пока она не примет нужную форму.

Иногда возникает необходимость изогнуть или закруглить блесну, чтобы придать ей определенную траекторию движения в воде. Если блесна не толще 1 — 1,5 миллиметра, то можно просто согнуть ее руками. Если материал толще, то можно зажать его в тиски и согнуть молотком. Единственный (и наилучший) способ добиться нужной формы — это экспериментировать. Листовой металл — не такой уж дорогой материал, значит, вы можете позволить себе некоторое количество ошибок.

Гораздо труднее сделать в блесне глубокие зигзагообразные выштамповки. Это лучше всего делать, используя поддержку из твердых пород дерева (дуба, бука, тика). Металлическая пластина кладется на деревянный шаблон, а затем жестяницким молотком ее обстукивают до тех пор, пока она не приобретет форму этого шаблона. Лучше использовать поли-уретановый или резиновый молоток, который не оставляет царапин на металле. Проверьте, чтобы изгибы не были чрезмерно усилены. Среднеискривленная блесна лучше ведет себя в воде благодаря более естественным движениям. Если заготовка короткая, блесна будет двигаться более быстро, но менее естественно, чем более длинная блесна, которая колеблется и переваливается в воде, привлекая собой рыбу.

Существует несколько методов окраски блесны в домашних условиях так, чтобы они привлекали внимание рыбы. Небольшие кусочки изоленты могут быть использованы для того, чтобы сделать полоски и глаза. Вытянутые треугольники из того же материала имитируют полосы окуня. Блесны можно красить эмалью или раскрашивать аэрографом по схемам, приведенным в главе о воблерах, тем самым приводя их в весьма "фабричный" вид.

Раскраску "зебра" можно делать изолентой или путем окунания блесны в травильный раствор (раствор для чернения металла, такой, как хлорное железо), предварительно покрыв жиром или смазкой те участки, которые не подлежат обработке. Блесну опускают в раствор примерно на 30 секунд, а затем промывают под струей воды. "Зебра", полученная в результате окисления материала, очень прочно держится на поверхности и может быть снята только металлической щеткой (или шкуркой). Травильный раствор — весьма ядовит, поэтому следует работать в резиновых перчатках.

Вращающиеся блесны

Вращающаяся блесна состоит из семи частей, поэтому создается впечатление, что ее и труднее всего сделать самостоятельно. Блесна собирается вокруг центрального стержня, на обоих концах которого находятся колечки, а середина представляет собой вращающуюся втулку из латуни, с отверстием, проходящим через ее центр. Блесна, которая прицепляется к скобе, настолько мала, что ее крайне трудно сделать в домашних условиях. Перед и после скобы на струне находятся бусинки.

Большинство частей спиннера можно купить в магазинах по продаже снастей. Еще хороший способ — собирать старые отслужившие свое приманки, которые можно использовать как запчасти. Поскольку производство блесны превращается в сборку из запчастей, то это одна из самых легких в изготовлении приманок.

Существует много способов нанесения рисунка на блесну. Пластиковая сетка с ячейками дает рисунок, похожий на чешую, окраска "зеброй" легко получается при помощи цветного лака и изоленты. Лаки можно наносить распылителем, используя различные схемы окраски.

Вы можете использовать не только специальную проволоку для приманок, но и жилу из электрического провода, "рояльную" струну или, что лучше всего, катанку из нержавейки. Недостаток "рояльной" струны в том, что она ржавеет, а нержавейки — в том, что ее трудно найти. Проводка должна быть диаметром примерно 0,80 миллиметров.

Колечко для крючка делается огибанием проводки вокруг круглогубцев, а крючок вкладывается в него. Опуская втулку на колечко, мы тем самым запираем крючок.

Бусины, которые разделяют скобу и блесну на валу, устанавливаются таким образом, чтобы блесна свободно вращалась. Первая бусина размещается прямо на конце втулки. Блесна вставляется в скобу, а та надевается на валик, после чего устанавливается вторая бусина. Проверьте, чтобы вогнутая сторона блесны смотрела на втулку, иначе спиннер не будет работать правильно.

После того, как на вал надета еще одна бусина, можно делать закрывающую петлю. По форме это такая же петля, как и для крючка, но ее нужно закрыть, обернув два-три раза вокруг вала.

Чтобы получить блесну, отвечающую вашим требованиям, придется делать ее самому, целиком. Тело вращающейся блесны для глубокой воды вытянуто. Блесна для верхних слоев воды имеет более короткий, легкий и "вздутый" корпус. Вытянутые блесны вызывают гораздо меньшее закручивание лески. Короткие блесны ведут себя абсолютно противоположным образом, но они лучше вращаются и начинают вращаться раньше.

У этих блесен есть один недостаток: они сильно закручивают леску. Частичное решение этой проблемы — более толстая леска. Другое (и гораздо лучшее) решение — сделать приманку так, чтобы она сопротивлялась закручиванию. Перед вращающейся блесной можно поставить про-тивозакручивающую головку. Это приспособление продается в специализированных магазинах, и оно действительно подавляет закручивающие тенденции в блесне. Еще одна тактика — высматривать в магазинах асимметричные вращающиеся блесны, у которых по каким-либо причинам центр отверстия смещен относительно центра корпуса. Удильщики, пользующиеся такими блеснами, редко жалуются на перекрут лески.

Вращающиеся блесны можно собирать и без металлического тела. Если будете экспериментировать на быстром течении, используйте только металлические или стеклянные бусинки. Прикрепите грузило на конце лесы, а выше его — подлесок с вращающейся блесной. Такая блесна не очень эффективна, но леску не закручивает.

Попробуйте присоединить крючок вашего спиннера через разрезное кольцо. Это облегчает замену крючков во время рыбалки, если ваш крючок затупился или вы хотите поэкспериментировать, например, с флуоресцентным крючком. Флуоресцентный крючок, действительно, привлекает рыбу, особенно в сумерках, когда зрение у рыбы наиболее слабое.

Еще один трюк — это украсить крючок пером для мушки. Общеизвестно, что такие крючки иногда помогают повысить улов.

Джиги

Джиги, наверное, древнейшие из всех искусственных приманок. Джига очень проста: это крючок, отягощенный головкой из свинца, с ершиком и/или хвостом из перьев. Джиги происходят из Западного побережья Северной Америки, где распространена рыбалка на лосося. Джиги — великолепные приманки для рек с сильным течением, так как они благодаря своей конструкции способны оставаться на той глубине, на которой вы собираетесь удить.

Свои собственные вращающиеся блесны можно собрать из узлов и компонентов, оставшихся от старых, негодных блесен. Используйте круглогубцы для того, чтобы сделать петли. После того, как крючок, втулка, скоба с блесной и бусинки оказываются на месте, сделайте закрывающую петлю, обернув ее 2 — 3 раза вокруг вала и откусив кусачками лишний кончик. Внизу слева. Две блесны, которые ведут себя в воде абсолютно по-разному.

Почти готовые джиги можно купить в специализированном магазине, они продаются в сборе: голова с крючком, — так что единственное, что останется вам, это раскрасить головку и сделать хвост из пера. Энтузиасты, которые хотят все делать сами, могут купить набор для отливки джиг, состоящий из джиговых крючков, разливочного ковшика и формы для отливки. Отливка свинца очень опасна из-за вредных для здоровья испарений, но олово — прекрасный заменитель свинца при отливке небольших предметов. Олово дешевле свинца, его испарения не такие вредные, хотя хорошая вентиляция помещения, конечно, необходима.

Крючок закладывается в разъемную форму, и расплавленное олово аккуратно заливается в канал, находящийся на торце формы. Если форма недостаточно разогрета, первая отливка может преждевременно застыть. Не огорчайтесь, подождите секунд тридцать, потом откройте форму, выньте крючок с неудачной отливкой, вложите новый крючок, закройте форму, залейте олово, дайте ему остыть, раскройте форму, выньте готовую джигу, положите новый крючок и т. д., пока все джиги не будут сделаны.

Для раскраски головки используются пять-шесть основных цветов. Ни для кого не секрет, что рыба и сама не знает, какой цвет ей нравится. Иногда рыба предпочитает красный белому, иногда — желтый красному и т. д. Покрасьте головки в разные цвета эмалью и повесьте их сушиться день-два.

Хвост можно сделать из любого материала, который достаточно мягок, волокнист и может быть привязан к крючку. Длинные волоски из беличьего хвоста, меха оленя или хвоста теленка — отличный материал. Также подходят перья любых птиц. Синтетические материалы для изготовления мушек пригодны и для джиг. Даже смешение материалов различных характеристик в случае с джигами приносит отличный результат.

Джиги — очень популярная приманка в любой воде. Их ведут рывками, а их головки достаточно тяжелы, чтобы сопротивляться сильному течению, а также уходить в глубину.

Форма для отливки джиг на специальных крючках.

Сделанные из различных синтетических материалов, купленных в магазине, хвосты привязываются так, чтобы скрыть крючок и приманивать хищную рыбу своим видом. Этих материалов так много и они таких различных расцветок, структур и размеров, что вам их хватит на то, чтобы создать огромное множество различных джиг.

"Одежки" джиг, подтвердившие свое высокое качество.

вверх