Крючки, вертлюжки, заводные кольца и поводки В рыболовном инвентаре легкого класса крючок занимает самое важное место, однако зачастую именно этой части снаряжения уделяется меньше всего внимания. Чего стоит удилище, катушка, леска и приманка, действующие как совершенная "машина для заброса", если крючок слабый, его жало недостаточно острое, заводные кольца недостаточно прочные, а рыба может перекусить леску!

Сейчас продаются крючки 50 000 различных форм и размеров. В целом их можно подразделить на одинарные, двойные и тройные. Одинарные крючки используются главным образом с колеблющимися блеснами, пирками и джигами, двойные крючки иногда ставят на воблеры. Искусственные приманки, как правило, оснащаются тройными крючками, несмотря на то, что работают они хуже одинарных. Когда сила поклевки или подсечки распределяется на три жала, ни одно из них не проникает так глубоко, как в том случае, если та же энергия была бы сконцентрирована лишь в одной точке. Популярность тройников, вероятно, можно объяснить философией рыболова: если один крючок — хорошо, то три, несомненно,— лучше. Опыт показывает, что у тройных крючков бывает больше поклевок, но и больше сходов, у одинарных — меньше поклевок, но больше улова. Некоторые искусственные приманки можно использовать либо с одинарным, либо с тройным крючком. На других устанавливается по два крючка. Традиционно джиги оснащаются одинарными крючками, а воблеры — тройниками.

Строение крючка

Крючок состоит из головки, цевья, поддева, жала, ширины и бородки. Размеры этих частей, а также их названия — "вогнутое жало", "игольчатая головка", "бордюрное цевье", "обратное жало" и т. д. — могут меняться, например. В общем эти наименования отражают суть вещей: например, "круглая головка" — не требует пояснений, "конусная головка" оканчивается конусной проволокой. Крючки с вогнутым жалом, как правило, используются для естественных насадок, а с прямым жалом — для спиннинговых искусственных приманок.

Крючки изготовляются из углеродистой, стальной и нержавеющей проволоки. Некоторые крючки для соленой воды покрывают оловом или никелем, другие бронзируют для ловли в основном в пресной воде. Они могут быть окрашены в голубой, красный или золотой цвета. Голубые и коричневые малозаметны, красными крючками оснащают красные приманки, похожие на вареную креветку или мотыля. Золотые крючки придают искусственным приманкам большую привлекательность.

Строение крючка
А головка В цевье С поддев D жало E ширина F бородка

На первый взгляд большинство свежеизготовленных крючков выглядят довольно острыми, однако необходимо в этом убедиться. Если крючок недостаточно заточен, его необходимо подточить с помощью мокрого наждачного камня или напильника. Большие крючки затачивают напильником, маленькие — на точильном камне. Остроту жала крючка следует проверять после каждой поклевки или зацепа за дно, и при необходимости подтачивать его.

Заводные кольца, вертлюжки и кара-бинчики

Заводные кольца круглой или овальной формы устанавливаются либо на крючок, либо на вертлюжок. Овальные соединения делают крючок наиболее подвижным. Эта часть оснастки обычно ржавеет в первую очередь, поэтому рекомендуется всегда иметь с собой в запасе достаточное количество таких колец.

Вертлюжок представляет собой опорный подшипник, соединяющий леску с приманкой, Он разработан для того, чтобы избежать скручивания лески, которое обычно происходит из-за вращения искусственных приманок. Существует множество форм и типов вертлюжков, предназначенных для различных видов ловли. Один специальный вид вертлюжка для искусственных приманок оснащен встроенным шарикоподшипником, что делает его работу при троллинге еще более эффективной.

Вертлюжки-карабинчики позволяют проще и быстрее заменять приманки. Вместе с тем, карабинчик делает приманку более заметной и слегка ее утяжеляет. Лучше выби рать карабинчики минимальных размеров, особенно при использовании маленьких приманок. Большой карабин может затруднить работу легковесной приманки и, возможно, вызвать подозрения у рыбы или даже отпугнуть ее.

Поводки

Поводки не только предохраняют снасти от хищников, чьи пасти полны острых зубов, их польза заключается еще и в том, что последние метры лески постоянно изнашиваются и стираются, проходя при проводке через камни, коряги и корни. При забросах леска также изнашивается. Использование поводка меньшего диаметра, чем сама леска, делает движения приманки более естественными. При пользовании флуоресцентной леской целесообразно делать последние один— два метра перед приманкой из менее заметной обычной лески.

Поводки из крепкой одно- или многожильной проволоки с нейлоновым покрытием. Щука, маскинонг или другая рыба с острыми зубами может с такой силой наброситься на приманку, что повредит или даже перекусит леску. Если к концу снасти привязать кусок прочной лески (25 — 40 сантиметров с прочностью на разрыв 20 — 30 килограммов), то хищнику будет на чем испытать остроту своих зубов.

На иллюстрации вверху изображена ловля спиннингом в водоеме с недостаточным количеством пищевых запасов. В богатом пищей водоеме справа обильная донная растительность вынуждает рыболова забрасывать приманку с лодки, чтобы подобраться ближе к рыбе.

Проволочные поводки, вероятно, самые надежные, однако в воде они более заметны, чем нейлоновые. Оба этих типа поводков вполне можно сделать самостоятельно. Для изготовления нейлонового поводка нужны карабинчик, вертлюжок и кусок лески. Проволочный поводок делается из изолированной проволоки, вертлюжка и карабинчика. Проще всего сделать петлю на конце изолированной проволоки, обернув 5 — 6 раз ее конец вокруг стержня самого поводка и затем нагреть это место спичкой. Уже готовые поводки можно найти во всех магазинах рыболовного инвентаря.

Некоторые рыболовы-спортсмены предпочитают поводки из голой проволоки, зачастую сделанные из фортепьянных струн, так как с ними проще работать и им не требуется покрытие.

Поводок большой длины называется амортизатором и рассчитан на значительные нагрузки. Он также выполняет предохранительную функцию поводка. Амортизатор представляет собой отрезок монофильной лески 3 — 4 метра длиной, привязанный непосредственно к основной леске. Эти дополнительные метры лески испытывают на себе самое большое напряжение при забросах. Важно однако помнить, что эти 50 — 100 сантиметров амортизатора на катушке требуют увеличения силы заброса.

вверх