Мастерство спиннингиста Первый опыт многих рыболовов заканчивается зацепами на дне и потерей приманок. Если приманка проводится слишком высоко, то она и не попадает в поле зрения рыбы. Хорошо известно, что рыба проводит основное время на дне, и именно туда должна быть опущена приманка.

Задача спиннингиста часто заключается в том, чтобы опустить блесну ко дну. Один из способов достижения этого заключается в системе отсчета. Его хорошо использовать при работе с тонущими приманками, такими как колеблющиеся блесны, вращающиеся блесны и тонущие воблеры. Метод также действует и при добавлении грузила на леску в 120—180 сантиметрах от плавающего воблера. После заброса приманка падает на поверхность воды и начинает погружаться, сматывая леску с катушки, пока не достигнет дна. Когда натяжение лески ослабло, приманка лежит на дне, и пора начинать подмотку. Чтобы определить глубину, начинайте отсчет, как только приманка коснется поверхности воды: 21, 22, 23,— пока леска не провиснет. Затем начинайте подмотку. При следующем забросе начните подмотку, не досчитав до отмеренного вами числа одну цифру. Идея заключается в том, чтобы отсчитать погружение приманки на нужную глубину. Начав в нужный момент подмотку, вы будете знать, что ваша приманка движется вдоль дна именно на той глубине, где и обитают хищники. Это надежный метод определения мест обитания рыбы и косвенное средство измерения глубины водоема. Если предположить, что приманка тонет со скоростью один метр в секунду, а произнести цифру 21 у вас займет примерно столько же времени, то при счете 27 ваша приманка должна находиться на глубине семи метров.

Нет нужды использовать эту систему отсчета глубины постоянно. Немножко практики, и вы поймете, как быстро тонет приманка, когда следует начать подмотку и на какой глубине стоит рыба.

Если проверка дна не выявила наличия рыбы, проверьте вышестоящие слои воды, вплоть до самой поверхности. Известно, что некоторые хищники охотятся поэтапно: сначала на дне, потом в средних слоях и, наконец, у поверхности. Вышеуказанная система отсчета поможет вам испытать свою удачу на всех трех уровнях.

Хотя дизайн искусственной приманки предполагает определенный тип ее движения при проводке, для привлечения рыбы полезно варьировать его темп. Иногда поклевка происходит именно в тот момент, когда подмотка останавливается, а приманка начинает опускаться на дно. Хищник рассматривает приманку как свою добычу, и тот факт, что она якобы пытается от него ускользнуть, подталкивает его к атаке. Увечная или больная рыба также следует такой модели поведения в попытке спастись. При использовании подобного метода проводки, когда чередуются подмотки и остановки, приманка имитирует неуверенные, резкие движения маленькой рыбки, плавающей или кормящейся у дна.

При ловле спиннингом на мушку поместите грузило на расстоянии 0,75—1 метр перед ней.

Существует множество методов проводки. Вместо остановки подмотку можно сперва замедлить, а затем резко увеличить ее скорость. Подъем приманки к поверхности и опускание на дно можно осуществить посредством аналогичных движений удилища.

При быстром течении остановка подмотки заставляет блесну как бы зависать в воде. Движение приманке можно придать, поднимая и опуская удилище, при этом приманку будет сносить течение к местам обитания рыбы.

Когда приманка удалится от вас на 10—20 метров, можно поочередно отвести удилище вправо-влево, тогда движения приманки будут походить на попытки слабой или раненой рыбки спастись.

При ловле на мелководье и на средних глубинах (1—5 метров) следует использовать легковесные колеблющиеся блесны с большой поверхностью, которые двигаются живо и свободно, и легкие вращающиеся блесны с большими лепестками и тонким корпусом. Большинство средних плавающих и тонущих воблеров рассчитаны на глубину 1—5 метров.

Основное количество проблем обычно связано с ловлей на глубине 6—12 метров. Как пример, представьте себе заброс на 25—40 метров с последующим опусканием приманки на значительную глубину. После подмотки первых 5—10 метров леска поднимется на 6—12 метров выше уровня дна и таким образом выйдет из зоны кормления рыбы.

Для эффективного блеснения подмотку следует периодически прекращать, чтобы дать приманке время вернуться на дно. Вероятно, это следует делать после каждых 5—10 оборотов катушки. Такой тип проводки гарантирует вам эффективную работу приманки у дна.

Течения вызывают дополнительные сложности, связанные с проводкой приманки. Поскольку поверхностные течения всегда сильнее донных, недостаточно иметь тяжелую блесну, способную опуститься на дно. В данном случае лучше использовать более легкую приманку и забрасывать ее по диагонали через течение или же прямо против течения, дав ей несколько секунд на погружение. К тому времени, когда вместе с течением приманка окажется прямо перед вами, она достигнет дна, и вы сможете начать подмотку.

Знать, где обитает хищник, еще не значит, что за этим последует поклевка.

Искусственные мушки типа tube flies и большие стримеры могут соблазнить даже весьма привередливую рыбу, особенно при ловле с лодки различных видов лососевых в больших озерах.

Необходимо не только экспериментировать с различными типами приманок, но и испробовать различные методы проводки. Она может быть быстрой и медленной, неравномерной и провоцирующей, когда приманка быстро подходит к рыбе, а затем, резко увеличив скорость, бросается в сторону, словно перепуганный малек. Один из довольно уловистых методов заключается в следующем: приманка медленно подводится к рыбе и затем резко уходит. Также важно дать рыбе возможность заметить приманку под разными углами, словно добыча "осаждает" ее со всех сторон.

Если рыба подсеклась или укололась приманкой, она может испугаться и сперва вести себя настороженно. Иногда лучше оставить ее в покое на некоторое время и заняться ею чуть позже.

Большинство хищников следуют определенной модели питания так же, как и мы: завтрак, обед и ужин. Однако на эту модель оказывают влияние такие факторы, как погода, тип питания ее добычи, давление и температура воздуха, фаза луны, освещенность, уровень рН, наличие кислорода в воде и время суток. Учитывая все это, можно предположить, что если рыба не реагирует на первый заброс, она может сделать это через час, когда изменится погода или какой-либо другой из вышеперечисленных факторов.

Скорость подмотки лески зависит от целого ряда внешних факторов. Наиболее важным из них является температура воды. От этого зависит место нахождения рыбы и ее кормления. Арктический голец, североамериканская озерная форель и некоторые другие виды форели наиболее активны в прохладной и холодной воде. Обыкновенная щука, судак, окунь и многие другие рыбы теряют свой аппетит в холодной воде. Они даже не пытаются схватить приманку, которая находится вдалеке от них. Для ловли этих видов в холодной воде приманку следует подматывать медленно, и даже при этом условии выбирать живо играющие приманки.

В теплой воде оптимально использовать быструю приманку, интенсивно увеличивающую давление воды, возможно, даже приманку для ловли на поверхности. В воде с ограниченной видимостью важно использовать относительно медленно и соблазнительно двигающуюся приманку, например, вращающуюся блесну. Для холодной и мутной воды больше подходят ярко окрашенные приманки, например, серебренные или флуоресцентно-красные, желтые или оранжевые, которые видно издалека.

Дополнительная приманка в виде искусственной мушки

Многие хищники могут проигнорировать приманку, потому что она слишком большая. Диету хищника часто составляют мальки рыбы, личинки насекомых и другие мелкие животные, которые гораздо меньше, чем самая миниатюрная вращающаяся блесна или воблер. Установив поводок с искусственной мушкой перед блесной или воблером, вы получаете хорошую имитацию естественного корма рыб. Для этого можно использовать пластиковые имитации, микро-джиги или различные виды искусственных мушек. Американский окунь, форель, обыкновенный окунь и даже щука охотно идут на эти приманки. Возможно, эти хищники просто не могут спокойно видеть, как маленькая "рыбка" готовится полакомиться их обычной пищей, и перехватывают у нее добычу. Ничто так не притягивает окуня, как две-три искусственные мушки, установленные подобным образом перед приманкой.

Ловля спиннингом на мушку

Нельзя обойти стороной такой метод рыбной ловли, как ужение спиннингом на мушку. Форель и лосось, обитающие в глубоких водоемах и заводях рек и ручьев, могут польститься только на искусственную мушку. В такой ситуации вам придется ловить на мушку, используя спиннинго-вые снасти. Примерно в метре от конца лески устанавливается маленькое грузило, и мушка забрасывается таким образом, чтобы во время проводки она проходила через места кормления рыбы. Такое вынужденное использование спин-нингового снаряжения напоминает медленный процесс ловли на мушку с нахлыстовым удилищем.

Большой популярностью пользуется эффективный способ дальнего заброса искусственной мушки с помощью прозрачных спиннинговых или кастинговых шариков, наполненных водой для большего веса. Каждый шарик оснащен двумя ушками. Через них нужно продеть кусок нейлоновой лески (примерно 60 сантиметров), к обоим ее концам прикрепить вертлюжки, чтобы шарик мог скользить вдоль лески. После этого к одному вертлюжку крепится поводок (120 — 210 сантиметров) с мушкой, маленькой искусственной рыбкой или имитацией личинки. Ко второму вертлюжку фиксируется основная леска. Многие рыболовы-спортсмены привязывают леску непосредственно к одному ушку шарика, а поводок — к другой. Однако в этом случае поклевка менее заметна, чем при скользящем шарике, обеспечивающем прямой контакт с приманкой.

Шарики для заброса выпускаются различного веса и вида, например, 5, 10 или 15 граммов свинца заключаются в пластиковую трубку, имеющую форму сигары. Еще один их тип имеет форму воблера с магнитом, к которому присоединяется мушка. Когда воблер падает в воду, резким движением удилища мушка отсоединяется от магнита.

Троллинг

Наиболее эффективным способом ловли на больших водных пространствах является троллинг, при котором леска и приманка буксируются за движущейся лодкой.

Самое простое — отпустить вращающуюся блесну или воблер плыть за лодкой, приводимой в движение веслами. Однако для этого может использоваться и новейшее оборудование, когда,например, прочесывание водоема осуществляется на моторной лодке, оснащенной самыми современными электронными приборами для определения глубин, отмелей и мест нахождения рыбы.

Большие участки многих озер не заселены рыбой. Поэтому рыболов, который не знаком с профилем дна озера, его глубокими и мелкими местами, может потратить много своего времени впустую.

В этом случае весьма полезно иметь навигационную карту, на которой обозначены подводные склоны, возвышенности и отмели, где может кормиться рыба. Используя карту, можно заранее исключить многие места и сосредоточить свое внимание на наиболее вероятных местах обитания рыбы.

Многие хищники охотятся на поверхности в определенное время дня круглый год. Американский окунь, обыкновенная щука, лосось и проходная кумжа ищут свое пропитание на мелководье глубиной в 1 — 3 метра. Лучший способ ловли этих видов заключается в их блеснении с использованием легковесных вращалок и плавающих воблеров. При троллинге с минимальной скоростью в 1,5 узла эти искусственные приманки выглядят естественно и привлекательно. При данной скорости большие, сверхлегкие колеблющиеся блесны тоже работают прекрасно, живо и соблазнительно, так же как и воблеры, если их не опускать на большую глубину. Этот тип ловли называется поверхностным троллингом.

Кормящуюся в средних слоях воды рыбу трудно обнаружить. Для этого необходимо облавливать различные глубины, опуская приманки, например, на 3, 6 и 9 метров. Когда рыба схватит одну из приманок, остальные можно подвести именно на эту глубину.

Более простой вариант этой оснастки можно изготовить, привязав к леске метровый поводок, а саму леску провести через скользящее грузило. Эта снасть поможет удерживать приманку у дна, однако при этом леска подвергается износу.

Глубокий троллинг у самого дна хорошо зарекомендовал себя как метод ловли щуки и других видов рыб и на искусственную приманку, и на естественную насад ку. На рисунке изображен один из типов оснастки для глубокого троллинга. Для снижения риска зацепа за дно следует использовать плавающие воблеры.

В летний период озерная рыба часто встречается в открытой воде, где она охотится на мальков. Троллинг в этих водах сводится к нахождению рыбы в пелагической зоне. Фактически, хищники, похоже, предпочитают находиться в конкретных водных слоях, поэтому единственный путь пой мать их заключается в определении нужной глубины. Лучшим решением этой проблемы может быть использование нескольких удилищ, рассчитанных на разные глубины. Для ловли на поверхности можно использовать колеблющуюся блесну. На втором удилище установить плавающий воблер, опускающийся на 2 — 4 метра. На глубине 4 — 6 метров лучше всего использовать ныряющие и тонущие воблеры или вращающиеся блесны с утяжеленной свинцовой головкой. В теплые летние месяцы рыба, бывает, уходит на еще большую глубину в 7 — 10 метров. На таких глубинах работают только тонущие воблеры средних размеров с удлиненной лопастью.

Используя эти четыре вида искусственных приманок, озеро можно обловить до глубины 10 — 12 метров. Если вода прозрачная, этот метод становится еще более уловистым, так как рыба может видеть приманку с глубины в 15 метров. При поклевке рыболов засекает глубину, на которой находится рыба. Этот метод троллинга можно также применять на подводных склонах и отмелях, определяя глубину по карте и используя воблеры, которые опускаются на определенную глубину.

Основы троллинга

Имеется несколько фундаментальных принципов троллинга независимо от того, с какой лодки он проводится: весельной, моторной или даже с электромотором. Первое — использование держателя удилища. В-первых, держатель удилища следует прочно фиксировать в лодке, предпочтительно постоянно. Он должен надежно удерживать удилище и в то же время обеспечивать рыболову быстрый доступ к нему в момент поклевки. Простые держатели можно изготовить из металлических или пластиковых труб, закрепленных в лодке. В продаже имеются также различные переносные держатели. Наиболее практичное из этих приспособлений, несомненно, "Down East", которое не только отвечает всем вышеперечисленным требованиям, но и может быть установлено почти на всех малогабаритных лодках.

Оптимально вести лодку немного зигзагообразным или искривленным курсом. При использовании двух или трех удилищ этот курс воссоздает естественную ситуацию, когда приманка с одной стороны лодки плывет быстрее, чем приманка с другой ее стороны. Повороты следует осуществлять медленно, чтобы лески не спутались. В данной ситуации можно задействовать от двух до четырех удилищ.

Леску следует выпускать посредством слабого заброса, либо просто освободить шпулю, и тогда поступательное движение лодки смотает леску с катушки. При троллинге лучше использовать короткие лески, но они должны быть достаточной длины, чтобы в должной степени охватить место ловли. Длинные лески затрудняют контроль за работой приманки. Вибрация конца удилища при проводке означает, что приманка двигается надлежащим образом. Кроме этого, с короткой леской лучше выполнять подсечку.

Во-вторых, троллинг на искусственную приманку со дна заключается в том, что выпущенная леска должна быть на 50% длиннее, чем та глубина, на которой вы ловите. Увеличить эту длину можно только в том случае, если вода кристально чистая, а рыба пугливая.

Стоит также потратить некоторое время и поэкспериментировать с различными приманками, пока не подберете нужную. После этого вместо всех других используйте именно "фаворита" дня. В некоторых случаях широкий разброс приманок по глубине ловли делает троллинг наиболее эффективным. В другое время проводка приманок вблизи друг от друга в большей степени привлекает рыбу, так как напоминает стаю мальков.

При ветреной погоде важно держать леску ближе к воде с тем, чтобы ветер не смотал лишнюю длину. Если леска не натянута, проследить поклевку невозможно. Чтобы полностью контролировать ситуацию, когда рыба уже сидит на крючке, следует подмотать остальные лески перед тем, как вываживать пойманную рыбу.

Глубокий троллинг

Большую часть своего времени рыба проводит на глубине в 5-15 метров и больше. К сожалению, лишь в немногих озерах вода достаточно прозрачна, чтобы сохранить хорошую видимость на этих глубинах. Если вы знаете глубину озера или пользуетесь эхолотом, приманку можно спустить сперва на 5 метров, а затем, минутой позже, на глубину 10 метров и более. Лучший способ постоянно держать приманку у дна и быть уверенным, что она движется на нужной глубине, — укрепить на поводке перед приманкой грузило. Ранее для опускания приманки ко дну использовалось приспособление для глубокого троллинга или американское изобретение, называемое "Bait Walker". Эта снасть весьма эффективна при ловле американского окуня, форели, щуки или судака.

Даунриггер состоит из шпули с проволочной леской, стрелы и блока, через которые проходит леска. Большинство даунриггеров оснащены держателем удилища, счетчиком глубины и системой подмотки. Удилище, используемое вместе с даунриггером, должно быть среднего строя и при правильной установке иметь форму буквы "J".

К одной головке тройного вертлюжка на одножильном поводке длиной 60 — 200 сантиметров вяжется плавающий воблер. Этот кусок лески выполняет роль поводка и амортизатора, принимающего на себя сопротивление воды и рывки от зацепов о встречающиеся на его пути камни и другого рода препятствия. К нижней головке вертлюжка крепится одножильный поводок длиной 30 — 100 сантиметров, чья прочность на разрыв немного меньше, чем у основной лески. На его конце фиксируется грузило весом примерно 30 — 75 граммов, которое будет удерживать воб-лер у дна при скорости троллинга 1 — 3 узла. К третьей головке вертлюжка крепится основная леска. Эта снасть гарантирует прохождение плага у самого дна на протяжении всей ловли. Она работает на глубинах до 10 — 15 метров и обеспечивает нахождение плага у самого дна, даже если троллинг происходит сейчас на глубине 4 — 5 метров, а в следующую минуту — на 15 метрах. При этом важно использовать плавающие воблеры, так как они не опускаются на дно. Движение воблера должно быть ровным и гладким, без нырков ко дну, где он рискует зацепиться. Более простой вариант этой оснастки можно изготовить, привязав к леске метровый поводок, а саму леску провести через скользящее грузило. Эта снасть поможет удерживать приманку у дна, однако при этом леска подвергается износу.

Для троллинга часто применяются специальные лодки. Обычно для проводки одновременно используются 4-6 удилищ. Этот метод позволяет ловить рыбу, кормящуюся как в пелагической зоне, так и у дна. Здесь показаны два типа весьма уловистых приманок для троллинга. На верхней вставке — легкие колеблющиеся блесны, используемые главным образом для троллинга. На нижней - воблеры, исправно работающие при различной скорости движения лодки.

Эхолот — хороший помощник для поисков рыбы. На его экране указывается глубина, структура дна, термоклин и места нахождения рыбы. Изображенный на картинке графический эхолот, кроме всего прочего, показывает, что рыба находится слева от донной возвышенности.

На даунриггере применяются тяжелые грузила, опускающие приманку на нужную глубину. Леска удилища крепится к механизму, удерживающему ее на шнуре даунриггера. Расстояние от этого механизма до приманки может варьироваться от 3 до 30 метров. Приманка опускается на нужную глубину. При поклевке леска высвобождается от шнура с грузилом, которые затем подматываются вверх, чтобы при вываживании рыбы лески не спутались.

Троллинг с даунриггером

Заброс утяжеленных искусственных приманок позволяет проводить их троллинг на глубинах до примерно 10 — 15 метров. Для ловли на глубине 10 — 20 метров используется ныряющий планер, закрепляемый на расстоянии 2,5 — 4 метров от приманки. Эти грузила используются для опускания приманки на нужную глубину, однако при выважива-нии рыбы сопротивление грузила, зачастую изготовленного из металла или пластика, создает дополнительную нагрузку на леску. Прошлым поколениям рыболовов-спортсменов приходилось подвешивать на леску тяжелые свинцовые грузила для троллинга на большой глубине. Тысячи крупных щук, североамериканских форелей и лососей было поймано с помощью грузил весом 3 — 5 килограммов и тяжелых снастей для морской рыбалки. Этот вид спортивной ловли был весьма результативным.

Даунриггер состоит из шпули с проволочной леской, стрелы и блока, через которые проходит одножильная или плетенная леска. Большинство таких снастей имеет систему подмотки, счетчик лески и держатель удилища. Грузило крепится на конце проволоки. Механизм для освобождения лески ставится либо на проволоке, либо на самом грузиле.

Если с помощью одного даунриггера осуществляется троллинг нескольких приманок, то выше на проволоке устанавливаются дополнительные механизмы для освобождения лески.

Эти механизмы удерживают леску на расстоянии от 3 до 30 метров от приманки, в зависимости от глубины, на которой держится рыба, прозрачности воды и других факторов.

Вес грузила зависит от каждого отдельно взятого даунриггера. Самые тяжелые грузила весят примерно 6 килограммов. Они часто имеют форму торпеды с крылышками.

Здесь важно отметить значение эхолота для определения нужной глубины. Он также полезен для обнаружения хищников, часто обитающих на конкретных глубинах. Имея такую информацию, вы можете осуществлять троллинг одной приманки немного выше места нахождения рыбы, другой — под ним и еще двух — непосредственно на той глубине, где держится рыба.

Даунриггер можно использовать на лодках любого размера. Удилище устанавливается либо в держателе самого даунриггера, либо рядом с ним. Для ловли с даунриггером продаются специальные удилища, позволяющие делать более мощную подсечку при поклевке. Обычно такие удилища оснащаются мультипликаторной катушкой с относительно тонкой леской, способной однако выдержать нагрузку троллинга при скорости 3 — 4 узла.

Механизм высвобождения лески должен быть тщательно отлажен. Он может быть изготовлен в виде зажима или пружины, которые при поклевке освобождают леску, чтобы рыболов имел возможность вываживать рыбу с помощью удилища. Когда вода прогревается, хищники переходят в те водные слои, температура которых их больше устраивает. Иногда они заходят на глубины в 30 — 50 метров. Индикатор температуры, укрепленный на шнуре даунриггера, может показать, какова температура в месте нахождения приманки.

Большеротый американский черный окунь

Электронное оборудование

Самый простой способ измерить глубину — это опустить в воду веревку с грузилом на конце. На каждом метре этой веревки крепится небольшая пластиковая метка, и когда грузило достигает дна, остается только сосчитать количество этих меток. Однако этот длительный процесс занимает много времени при частом его использовании.

Электронное оборудование для измерения глубины сделало спортивное рыболовство и особенно троллинг увлекательным и эффективным занятием. Существует несколько различных типов эхолотов: с системой подсветки, системой LCD, графические и цветные. Эхолот с подсветкой наиболее дешевый и дает весьма четкую картину глубин и строения дна — каменистого, песчаного или илистого. Более сложные их вариации показывают также скопления рыбы, отдельных особей и подают звуковые сигналы при обнаружении рыбы или приближении отмели. Вся эта информация высвечивается на экране в виде световых сигналов.

Графический самописец фиксирует всю информацию на рулоне бумаги. Этот тип эхолота предоставляет информацию о глубине, структуре дна, отмелях, затонувших стволах деревьев, небольших рыбах, хищниках, термоклинах и течениях. В видеоэхолотах используется более передовая технология. Они предоставляют ту же информацию, но в цвете. Среди другого оборудования, которое может быть установлено в помощь рыболову, можно назвать датчик для измерения температуры воды и прибор, показывающий скорость троллинга.

Рыбы как объекты спортивного рыболовства

Можно сказать, что рыболовы-спортсмены Северной Америки самые счастливые в мире. Нигде в другом месте не найти столько видов промысловой рыбы и в таком количестве как в пресноводных водоемах, так и в морях. Хотя загрязнение окружающей среды, кислотные дожди и бесконтрольная деятельность человека подпортили когда-то богатые жизнью водоемы, большинство речных и озерных систем остались достаточно чистыми для существования здоровых популяций рыбы. Объединение сил серьезных рыболовов и современных сторонников охраны окружающей среды спасло многие водоемы от неминуемой гибели.

вверх