Шнуры В нахлысте выбор шнура имеет исключительно важное значение. Именно благодаря шнуру происходит заброс: он дает тот вес, который необходим для этого, и именно он является тем "транспортом", который доставляет мушку рыбе. Для того, чтобы шнуры могли элегантно разворачиваться в воздухе, и для того, чтобы сделать точный заброс, их следует изготавливать специальным образом. Их профили производят и заостряют с учетом законов аэродинамики.

Современные шнуры — результат десятилетий экспериментирования и поиска. Они должны очень хорошо забрасываться, иметь низкое сопротивление воздуху, без проблем разворачиваться и, благодаря гладкой поверхности, иметь хорошую отражающую способность. В то время как рыболовы открывали все новые и новые территории для ужения, специалисты по изготовлению шнуров непрерывно улучшали качество этой продукции. Были разработаны основные шнуры общего назначения, множество шнуров специального назначения. Все это сделало современного нахлыстовика полностью подготовленным к любому типу ловли рыбы.

Шнуры изготавливаются в соответствии со стандартом AFTM, в 15 различных весовых категориях. Что касается веса или класса шнуров, то Американская ассоциация производителей рыболовных снастей (Associated Fishing Tackle Manufactures — AFTM) приняла решение обозначать класс по весу первых 9,15 метров шнура. Шнуры классом до 0,9 метра чрезвычайно легкие и предназначены для ужения на очень легкую мушку при полном безветрии. Классы от 1,2 до 1,8 метра — для нормального ужения на сухую и мокрую мушку. Для ловли на стример более тяжелый шнур предпочтительней, так же как и для больших мушек. Классы от 3 до 4,5 метра используются для ловли лосося и большой океанской рыбы.

Если не принимать во внимание старые параллельные шнуры, то в настоящее время наиболее популярны 2 типа шнуров: двойной конусный шнур (DT = Double-taper) и шнур с утяжеленной передней частью (WF = Weight-forward). Конфигурация WF-шнура имеет равную серединную часть и конусный сход с обеих сторон. Это сужение у конца не только позволяет плавно присоединить подлесок, но и способствует правильной и точной подаче мушки. Благодаря своей симметричной конструкции, DT-шнур можно просто перевернуть другим концом, когда одна сторона его износилась. Этот тип шнура, очень простой для заброса, пользуется весьма большой популярностью. Но, как правило, его используют не для дальних забросов, а для точной подачи мушки.

Намного больше разновидностей шнуров предлагается нам в другой конфигурации, а именно "Weight Forward Fly Line" (WF). Как видно из самого названия, — "weight forward" в переводе на русский означает буквально "вес спереди", — эти шнуры имеют утолщенную и утяжеленную переднюю часть. (У нас принято называть такие шнуры "торпедообразными", а утолщенную переднюю
часть — "торпедой". — Примеч. перев.) Для чего применяются шнуры WF? Конечно же, для увеличения дистанции заброса. Это не всегда надо, но мы понимаем, что применяя такие шнуры, мы не только дальше бросим, но и сделаем это намного быстрее: за счет утяжеленной передней части наш шнур быстрее пробьет воздух и наберет необходимую инерцию, избавляя нас от так называемых "холостых" забросов. К тому же он менее, чем DT, чувствителен к ветру.

Удилище нужно не только для борьбы с рыбой, но и для того, чтобы точно и мягко подать мушку. Таким образом, хлыст — это главный инструмент рыболова, и выбирать его следует с особой тщательностью.

Рассмотрим классическое построение шнура WF длиной 25 — 27 метров. Более длинной частью шнура (18,3 метра), так называемой "бегущей линией" ("running line"), является ровная, достаточно тонкая часть. Затем идет сравнительно короткий (1,4 метра) плавный "задний сход". Непосредственно сама "торпеда" на этом шнуре имеет длину 8 метров и через передний конус длиной 2 метра, плавно переходит к короткой (в 15 сантиметров) поводковой части.

Шнуры WF представлены на мировом рынке в очень большом ассортименте. Они многолики как по форме, так и по возможностям погружения. Если начать с конца, то в системе обозначения тонущих свойств шнуров принято отмечать 3 категории плавучести: плавающие, нейтральные и тонущие. Первая категория особых вопросов не вызывает. Стоит лишь заметить, что если ваш плавающий шнур по прошествии какого-то времени начинает тонуть, то это зна чит, что он износился и потерял свои плавающие свойства. Выход тут один — замена шнура. Нейтральные шнуры имеют первоначальное небольшое заглубление. Принято считать, что это шнуры, находящиеся как бы под пленкой поверхности воды. А вот тонущие шнуры имеют чуть больше разновидностей. Они бывают полностью или частично тонущие. В первом случае они обозначаются "full sinking" и имеют тонущими все составляющие шнура. Частично тонущие шнуры обычно имеют тонущую головную часть, тогда как бегущая линия у них будет плавающей или нейтральной.

Обсуждая тему тонущих шнуров, хотим еще остановиться на так называемых "стреляющих головках" ("shooting head"). Обычно так называют экстремальный вариант тонущих шнуров WF. Именно в этой категории шнуров во главе угла стоят дальность заброса и глубина погружения. В большей степени такими шнурами пользуются на больших реках с быстрыми течениями и с сильными ветрами. Так же их широко используют при облавливании водоемов со спокойной водой, но при условии подачи мушки на очень большие глубины. Как правило, такие шнуры изготавливают раздельно: отдельно — "бегущую линию" ( в этом случае она носит название "Shooting Line" и выпускается как тонущей, так и плавающей ) и отдельно — "стреляющая головка", которые в силу своего предназначения в большей степени выпускаются тонущими. Причем обе части обычно имеют петельное соединение, которое позволяет нам быстро менять головки, выбирая нужную.

Что же касается цвета шнура, то рыбе его не видно: приманка прикреплена к поводку, который подсоединен к подлеску, то есть до шнура еще весьма далеко. Но рыболову нагляднее видеть дрейф цветного шнура, чем скажем, коричневого, да и плавающие шнуры легче проследить даже при плохом освещении, а это важно при подаче мушки. Что же касается маскировки шнура или возможности "испугать" рыбу ярким шнуром, то, как говорилось выше, это не имеет значения.

Катушка используется в основном для хранения шнура, но должна иметь и эффективную подтягивающую систему на тот случай, если придется бороться с "серьезной" рыбой.

Следует избегать применения монофильных "бэкинг"-шнуров, так как они имеют склонность спутываться. Плетеные шнуры из дакрона ведут себя гораздо лучше, и, несмотря на их маленький диаметр, достаточно прочны и износостойки. Но когда рыбу выводят "с катушки", дакроновый шнур, брошенный на землю, спутывается в клубок, который трудно распутать. Это ведет к тому, что рыба уходит. Наилучший тип "бэкинг"-шнура — дакроновый шнур в синтетической оплетке. Единственный его недостаток — он более толстый, а потому занимает больше места на катушке.

вверх