Некоторые результаты компиляции в Quartus-II 8.0 (P-IV 2.0GHz 1Gb RAM)

для EP2C20F484C7
    занято 
    логических ячеек - 846
    занято внутренней памяти - 0
    встроенных 9бит-умножителей - 2
    блоков PLL	- 0
    предельная частота - 98.75MHz
    время компиляции 1мин39сек
    
для EP2C20F484C6
    занято 
    логических ячеек - 845
    занято внутренней памяти - 0
    встроенных 9бит-умножителей - 2
    блоков PLL	- 0
    предельная частота - 120.76MHz
    время компиляции 1мин48сек
    
для EP3C5Е144C7
    занято 
    логических ячеек - 843
    занято внутренней памяти - 0
    встроенных 9бит-умножителей - 2
    блоков PLL	- 0
    предельная частота - 119.27MHz
    время компиляции 1мин45сек
    
для EP2S15F484C3
    занято 
    логических ячеек (ALUTs) - 423
    занято внутренней памяти - 0
    встроенных 9бит-умножителей - 2
    блоков PLL	- 0
    предельная частота - 157.70MHz
    время компиляции 1мин32сек
    