\ --- automatically generated by testdisasm.fs ---
EQ NE CS CC MI PL VS VC HI LS GE LT GT LE NV 

Code dp-imm/rot-and  
   R1 R0 42 # AND,
end-code

Code dp-imm/rot-eor  
   R1 R0 42 # EOR,
end-code

Code dp-imm/rot-sub  
   R1 R0 42 # SUB,
end-code

Code dp-imm/rot-rsb  
   R1 R0 42 # RSB,
end-code

Code dp-imm/rot-add  
   R1 R0 42 # ADD,
end-code

Code dp-imm/rot-adc  
   R1 R0 42 # ADC,
end-code

Code dp-imm/rot-sbc  
   R1 R0 42 # SBC,
end-code

Code dp-imm/rot-rsc  
   R1 R0 42 # RSC,
end-code

Code dp-imm/rot-orr  
   R1 R0 42 # ORR,
end-code

Code dp-imm/rot-bic  
   R1 R0 42 # BIC,
end-code

Code dp-imm/sh-add0  
   R12 R11 R10 9 #LSL ADD,
end-code

Code dp-imm/sh-add1  
   R12 R11 R10 9 #LSR ADD,
end-code

Code dp-imm/sh-add2  
   R12 R11 R10 9 #ASR ADD,
end-code

Code dp-imm/sh-add3  
   R12 R11 R10 9 #ROR ADD,
end-code

Code dp-imm/sh-add-lsl0  
   R12 R11 R10 ADD,
end-code

   R10 R12 R11 32 #LSR ADD,
   R10 R12 R11 32 #ASR ADD,

Code dp-imm/sh-add-ror0  
   R12 R11 R10 RRX ADD,
end-code

Code dp-imm/sh-mov0  
   R11 R10 MOV,
end-code

Code dp-imm/sh-mov1  
   R11 R10 9 #LSL MOV,
end-code

Code dp-imm/sh-mov2  
   R11 R10 9 #LSL MOVS,
end-code

Code dp-imm/sh-mov3  
   R11 R10 9 #LSL NE MOVS,
end-code

Code dp-imm/sh-cmp0  
   R11 R10 CMP,
end-code

Code dp-imm/sh-cmp1  
   R11 R10 9 #LSL CMP,
end-code

Code dp-imm/sh-cmp2  
   R11 R10 9 #LSL CMPP,
end-code

Code dp-reg/sh-sub0  
   R6 R5 R4 R3 LSL SUB,
end-code

Code dp-reg/sh-sub1  
   R6 R5 R4 R3 LSR SUB,
end-code

Code dp-reg/sh-sub2  
   R6 R5 R4 R3 ASR SUB,
end-code

Code dp-reg/sh-sub3  
   R6 R5 R4 R3 ROR SUB,
end-code

Code dp-reg/sh-mvn0  
   R5 R4 R3 LSL MVN,
end-code

Code dp-reg/sh-mvn1  
   R5 R4 R3 LSL MVNS,
end-code

Code dp-reg/sh-teq0  
   R6 R5 R4 LSL TEQ,
end-code

Code dp-reg/sh-teq1  
   R6 R5 R4 LSL TEQP,
end-code

Code dp-imm/rot-add0  
   R1 R0 1008 # ADD,
end-code

Code dp-imm/rot-add1  
   R1 R0 1008 # ADDS,
end-code

Code dp-imm/rot-mov  
   R0 42 # MOV,
end-code

Code dp-imm/rot-mvn  
   R0 42 # MVN,
end-code

Code dp-imm/rot-movs  
   R0 42 # MOVS,
end-code

Code dp-imm/rot-mvns  
   R0 42 # MVNS,
end-code

Code dp-imm/rot-tst  
   R1 42 # TST,
end-code

Code dp-imm/rot-teq  
   R1 42 # TEQ,
end-code

Code dp-imm/rot-cmp  
   R1 42 # CMP,
end-code

Code dp-imm/rot-cmn  
   R1 42 # CMN,
end-code

Code dp-imm/rot-tstp  
   R1 42 # TSTP,
end-code

Code dp-imm/rot-teqp  
   R1 42 # TEQP,
end-code

Code dp-imm/rot-cmpp  
   R1 42 # CMPP,
end-code

Code dp-imm/rot-cmnp  
   R1 42 # CMNP,
end-code

Code ls-imm-ldr0  
   R7 R8 ] LDR,
end-code

Code ls-imm-ldr1  
   R7 R8 ] LDR,
end-code

Code ls-imm-ldr2  
   R7 R8 42 #] LDR,
end-code

Code ls-imm-ldr3  
   R7 R8 -42 #] LDR,
end-code

Code ls-imm-ldr4  
   R7 R8 42 #]! LDR,
end-code

Code ls-imm-ldr5  
   R7 R8 -42 #]! LDR,
end-code

Code ls-imm-ldr6  
   R7 R8 42 ]# LDR,
end-code

Code ls-imm-ldr7  
   R7 R8 -42 ]# LDR,
end-code

Code ls-imm-ldr8  
   R7 R8 4095 ]# LDR,
end-code

Code ls-imm0  
   R7 R8 ] STR,
end-code

Code ls-imm1  
   R7 R8 ] STRB,
end-code

Code ls-imm2  
   R7 R8 0 ]# LDRT,
end-code

Code ls-imm3  
   R7 R8 0 ]# LDRBT,
end-code

Code ls-reg-str0  
   SP PC LR 9 #LSL +] STR,
end-code

Code ls-reg-str1  
   SP PC LR 9 #LSL -] STR,
end-code

Code ls-reg-str2  
   SP PC LR 9 #LSL +]! STR,
end-code

Code ls-reg-str3  
   SP PC LR 9 #LSL -]! STR,
end-code

Code ls-reg-str4  
   SP PC LR 9 #LSL ]+ STR,
end-code

Code ls-reg-str5  
   SP PC LR 9 #LSL ]- STR,
end-code

Code ls-reg0  
   R0 R3 R2 1 #LSL +] LDR,
end-code

Code ls-reg1  
   R0 R3 R2 1 #LSL -] LDRB,
end-code

Code ls-reg2  
   R0 R3 R2 1 #LSL ]+ LDRT,
end-code

Code ls-reg3  
   R0 R3 R2 1 #LSL ]- LDRBT,
end-code

Code ldm0  
   R0 { R1 R2 R3 } DA LDM,
end-code

Code ldm1  
   R0 { R1 R2 R3 } IA LDM,
end-code

Code ldm2  
   R0 { R1 R2 R3 } DB LDM,
end-code

Code ldm3  
   R0 { R1 R2 R3 } IB LDM,
end-code

Code ldm4  
   R0 { R1 R2 R3 } DA! LDM,
end-code

Code ldm5  
   R0 { R1 R2 R3 } IA! LDM,
end-code

Code ldm6  
   R0 { R1 R2 R3 } DB! LDM,
end-code

Code ldm7  
   R0 { R1 R2 R3 } IB! LDM,
end-code

Code stm0  
   R0 { R1 R2 R3 } DA STM,
end-code

Code ^ldm0  
   R0 { R2 R3 R4 } DA ^LDM,
end-code

Code ^stm0  
   R0 { R2 R3 R4 } DA ^STM,
end-code

Code stm-all  
   R0 { R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 } DA STM,
end-code

Code swi0  
   $0 SWI,
end-code

Code swi1  
   $FFFFFF SWI,
end-code

Code mul0  
   R3 R2 R1 MUL,
end-code

Code mul1  
   R3 R2 R1 MULS,
end-code

Code mla0  
   R4 R3 R2 R1 MLA,
end-code

Code mla1  
   R4 R3 R2 R1 MLAS,
end-code

Code smull0  
   R4 R3 R2 R1 SMULL,
end-code

Code smull1  
   R4 R3 R2 R1 SMULLS,
end-code

Code umull2  
   R4 R3 R2 R1 UMULL,
end-code

Code umull3  
   R4 R3 R2 R1 UMULLS,
end-code

Code smlal0  
   R4 R3 R2 R1 SMLAL,
end-code

Code smlal1  
   R4 R3 R2 R1 SMLALS,
end-code

Code umlal2  
   R4 R3 R2 R1 UMLAL,
end-code

Code umlal3  
   R4 R3 R2 R1 UMLALS,
end-code

   B,    B,    B,    B, 

   $CAFE EQ B,    $CAFE NE B,    $CAFE LT B, 

   BL,    BL,    BL, 

   BLX,    BLX,    BLX, 

   BLX,    BLX,    BLX, 

Code bx0  
   R12 BX,
end-code

Code blx0  
   R12 BLX,
end-code

Code #blx0  
   BLX,
end-code

Code #blx1  
   BLX,
end-code

Code #blx2  
   BLX,
end-code

Code #blx3  
   BLX,
end-code

Code #blx4  
   BLX,
end-code

Code #blx5  
   BLX,
end-code
   P7 C8 R9 $0 ]$ LDC,
   P6 $1 C12 C10 C3 $7 CDP,
   P5 $7 R4 C8 C2 $0 MCR,

   F1 R4 0 #] LDFD,
   F0 R4 8 #] LDFD,
   F0 R4 8 #]! LDFD,
   F0 R4 8 ]# LDFD,
   F0 R4 8 #] STFD,
   F0 F1 F2 ADFD,
   F0 F1 5.0 # ADFD,
   F0 F1 0.5 # ADFD,
   F0 F1 10. # ADFD,
   F0 F1 MI MVFD,
   F0 F0 CMF,
   F0 0.0 # CNF,
   F4 0.0 # CMFE,
   P2 C12 SP 3 ]# LDC,
   P15 C8 R4 2 #] LDC,
   P15 $0 C0 C0 C1 $4 CDP,

Code misc0  
   $E1D100B0 t,
end-code

Code misc1  
   $E1D100F0 t,
end-code

Code misc2  
   $E1C100D0 t,
end-code

Code misc3  
   $E1C200B1 t,
end-code

Code misc4  
   $E18200B1 t,
end-code

Code misc5  
   $E1020091 t,
end-code

Code misc6  
   $E1420091 t,
end-code

Code misc7  
   $E10F0000 t,
end-code

Code misc8  
   $E14F0000 t,
end-code

Code misc9  
   $E12FF000 t,
end-code

Code misc10  
   $E36FF0FF t,
end-code

<0> 
