(module "AUSBBSMT" (layer F.Cu)
  (descr "A-USB B/SMT-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -0.000 -8.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at -0.000 -8.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "AUSBBSMT" (at -0.000 -8.75) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -6 -16) (end 6 -16) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 6 -16) (end 6 -0) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 6 -0) (end -6 -0) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -6 -0) (end -6 -16) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -9.5 -18.5) (end 9.5 -18.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 9.5 -18.5) (end 9.5 1) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 9.5 1) (end -9.5 1) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -9.5 1) (end -9.5 -18.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -6 -6.3) (end -6 -0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -6 -0) (end 6 -0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 6 -0) (end 6 -6.3) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.7 -16) (end -6 -16) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -6 -16) (end -6 -12.9) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.7 -16) (end 6 -16) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 6 -16) (end 6 -12.9) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.8 -18) (end 1.8 -18) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2 -18) (end 2 -18) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start 1.9 -18) (end 1.800 -18) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start 1.9 -18) (end 2.000 -18) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at 1.875 -16 0) (size 0.700 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.625 -16 0) (size 0.700 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.875 -16 0) (size 0.700 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.625 -16 0) (size 0.700 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -6.800 -9.6 0) (size 3.400 6.040) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 6.800 -9.6 0) (size 3.400 6.040) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 np_thru_hole circle (at -2.750 -9) (size 1.4 0) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 np_thru_hole circle (at 2.750 -9) (size 1.4 0) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model A-USB_B_SMT.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
