(module LQFP-14x20mm_P0.5mm (layer F.Cu) (tedit 5FA5988E)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LQFP-14x20mm_P0.5mm (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 8.01 -11.01) (end 8.01 -10.785) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -10.15 9.88) (end -10.15 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.15 9.9) (end -10.15 9.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 10.15 9.9) (end 10.15 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -7.9 10.9) (end -7.9 -9) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 8.01 11.01) (end 8.01 10.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.62 -13.15) (end -6.62 -11.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.62 -11.15) (end -8.15 -11.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.15 -11.15) (end -8.15 -9.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.15 -9.88) (end -10.15 -9.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.15 9.9) (end 10.15 9.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8 -8.9) (end -6 -10.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 6.62 13.15) (end 6.62 11.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.01 -9.885) (end -9.9 -9.885) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.5 11.01) (end 8.01 11.01) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.01 11.01) (end -8.01 10.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6 -10.9) (end 7.9 -10.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 6.62 11.15) (end 8.15 11.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -7.535 11.01) (end -8.01 11.01) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.535 -11.01) (end -8.01 -11.01) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.01 -11.01) (end -8.01 -9.885) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.15 11.15) (end 8.15 9.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.9 -10.9) (end 7.9 10.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.9 10.9) (end -7.9 10.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -6.62 13.15) (end 6.62 13.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -10.15 -9.88) (end -10.15 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0 -13.15) (end 6.62 -13.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.62 13.15) (end -6.62 11.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.535 -11.01) (end 8.01 -11.01) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 10.15 -9.88) (end 10.15 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.15 -9.88) (end 10.15 -9.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.15 -11.15) (end 8.15 -9.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.62 -11.15) (end 8.15 -11.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.62 -13.15) (end 6.62 -11.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.62 11.15) (end -8.15 11.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0 -13.15) (end -6.62 -13.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.15 11.15) (end -8.15 9.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user PQFP-100_14x20mm_P0.65mm (at 0 12.95) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 49 smd roundrect (at 5.525 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 52 smd roundrect (at 9.025 8.775) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 48 smd roundrect (at 4.875 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 36 smd roundrect (at -2.925 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 32 smd roundrect (at -5.525 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 33 smd roundrect (at -4.875 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 34 smd roundrect (at -4.225 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 80 smd roundrect (at 9.025 -9.425) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 79 smd roundrect (at 9.025 -8.775) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 89 smd roundrect (at 0.975 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 88 smd roundrect (at 1.625 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 87 smd roundrect (at 2.275 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 86 smd roundrect (at 2.925 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 85 smd roundrect (at 3.575 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 95 smd roundrect (at -2.925 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 94 smd roundrect (at -2.275 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 93 smd roundrect (at -1.625 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 92 smd roundrect (at -0.975 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 91 smd roundrect (at -0.325 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 90 smd roundrect (at 0.325 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 100 smd roundrect (at -6.175 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 99 smd roundrect (at -5.525 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 98 smd roundrect (at -4.875 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 97 smd roundrect (at -4.225 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 96 smd roundrect (at -3.575 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 30 smd roundrect (at -9.025 9.425) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 29 smd roundrect (at -9.025 8.775) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 31 smd roundrect (at -6.175 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 59 smd roundrect (at 9.025 4.225) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at -9.025 -1.625) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at -9.025 -0.975) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at -9.025 -0.325) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at -9.025 0.325) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 17 smd roundrect (at -9.025 0.975) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -9.025 -8.125) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 60 smd roundrect (at 9.025 3.575) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 18 smd roundrect (at -9.025 1.625) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 78 smd roundrect (at 9.025 -8.125) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 77 smd roundrect (at 9.025 -7.475) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 76 smd roundrect (at 9.025 -6.825) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 75 smd roundrect (at 9.025 -6.175) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 68 smd roundrect (at 9.025 -1.625) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 67 smd roundrect (at 9.025 -0.975) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 66 smd roundrect (at 9.025 -0.325) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 46 smd roundrect (at 3.575 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 19 smd roundrect (at -9.025 2.275) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 74 smd roundrect (at 9.025 -5.525) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 20 smd roundrect (at -9.025 2.925) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 84 smd roundrect (at 4.225 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 56 smd roundrect (at 9.025 6.175) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 43 smd roundrect (at 1.625 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 71 smd roundrect (at 9.025 -3.575) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 73 smd roundrect (at 9.025 -4.875) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -9.025 -4.875) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -9.025 -9.425) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 22 smd roundrect (at -9.025 4.225) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 23 smd roundrect (at -9.025 4.875) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 82 smd roundrect (at 5.525 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 24 smd roundrect (at -9.025 5.525) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at -9.025 -3.575) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 69 smd roundrect (at 9.025 -2.275) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 72 smd roundrect (at 9.025 -4.225) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 28 smd roundrect (at -9.025 8.125) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 63 smd roundrect (at 9.025 1.625) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 64 smd roundrect (at 9.025 0.975) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 81 smd roundrect (at 6.175 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 61 smd roundrect (at 9.025 2.925) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 41 smd roundrect (at 0.325 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 40 smd roundrect (at -0.325 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 39 smd roundrect (at -0.975 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 38 smd roundrect (at -1.625 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at -9.025 -2.275) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 37 smd roundrect (at -2.275 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -9.025 -7.475) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 45 smd roundrect (at 2.925 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 58 smd roundrect (at 9.025 4.875) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at -9.025 -2.925) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -9.025 -8.775) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 83 smd roundrect (at 4.875 -12.025) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 42 smd roundrect (at 0.975 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 21 smd roundrect (at -9.025 3.575) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 70 smd roundrect (at 9.025 -2.925) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 44 smd roundrect (at 2.275 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 26 smd roundrect (at -9.025 6.825) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 27 smd roundrect (at -9.025 7.475) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at -9.025 -4.225) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 25 smd roundrect (at -9.025 6.175) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 65 smd roundrect (at 9.025 0.325) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 62 smd roundrect (at 9.025 2.275) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -9.025 -6.825) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -9.025 -6.175) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -9.025 -5.525) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 47 smd roundrect (at 4.225 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 35 smd roundrect (at -3.575 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 54 smd roundrect (at 9.025 7.475) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 57 smd roundrect (at 9.025 5.525) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 55 smd roundrect (at 9.025 6.825) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 51 smd roundrect (at 9.025 9.425) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 50 smd roundrect (at 6.175 12.125) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 53 smd roundrect (at 9.025 8.125) (size 1.75 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_QFP.3dshapes/PQFP-100_14x20mm_P0.65mm.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
