%SIGNAL
PIN   7 =  A11 
PIN   6 =  A12 
PIN   5 =  A13 
PIN   4 =  A14 
PIN   3 =  A15 
PIN  12 =  AB_245 
PIN  11 =  GND 
PIN   1 =  PHI2 
PIN   8 =  SEL_RAM 
PIN   9 =  SEL_ROM 
PIN  13 =  _CE_245 
PIN  14 =  _CE_RAM 
PIN  17 =  _CE_ROM 
PIN  15 =  _OE_RAM 
PIN  18 =  _OE_ROM 
PIN   2 =  _RW 
PIN  16 =  _WE_RAM 
%END

%FIELD
%END

%EQUATION
AB_245 =>
    _RW

!_CE_245 =>
    PHI2 & _CE_RAM & _CE_ROM

!_CE_RAM =>
    !A15 & PHI2 & SEL_RAM

!_CE_ROM =>
    A12 & !A14 & A15 & PHI2 & SEL_ROM
  # !A12 & A13 & !A14 & A15 & PHI2 & SEL_ROM
  # !A13 & A14 & A15 & PHI2 & SEL_ROM
  # A12 & A13 & A14 & A15 & PHI2 & SEL_ROM
  # !A11 & !A12 & A13 & A14 & A15 & PHI2 & SEL_ROM

!_OE_RAM =>
    1 

!_OE_ROM =>
    1 

!_WE_RAM =>
    !_RW

AB_245.oe  =>
    1 

_CE_245.oe  =>
    1 

_CE_RAM.oe  =>
    1 

_CE_ROM.oe  =>
    1 

_OE_RAM.oe  =>
    1 

_OE_ROM.oe  =>
    1 

_WE_RAM.oe  =>
    1 

%END
