## 1801ВП-055

### Фотографии кристалла высокого разрешения
[1801ВП-055, 369M](http://www.1801bm1.com/files/retro/1801/images/vp1-055.jpg)

### Условное графическое обозначение
![Symbol](/055/img/055.png)

### Назначение выводов
| Номер       | Название     | Конфигурация | Назначение
|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------------
| 1-8         | V0-V7        | Вых-3/Вход   | Двунаправленный буфер, транслирует сигналы с/на nA0-nA7 с задержкой три логических элемента
| 9-16        | W0-W7        | Вых-3/Вход   | Двунаправленный буфер, транслирует сигналы с/на nA8-nA15 с задержкой один логический элемент
| 17-19       | A0-A2        | Выход        | Выходы повторяют входы C0-C2 с минимальной задержкой
| 20          | nA/VW        | Вход         | Направление трансляции, низкий уровень: входы VW транслируются на выходы nA, высокий уровень: входы nA транслируется на выходы VW
| 21          | GND          | Питание      | Нулевой потенциал (земля)
| 22-37       | nA0-nA15     | Вых-3/Вход   | Двунаправленный буфер, транслирует сигналы с/на V0-V7, W0-W7
| 38-40       | C0-C2        | Вход         | Входы транслируются сразу на выходы A0-A2 с минимальной задержкой
| 41          | nOE          | Вход         | Разрешение выходов, высокий уровень: выходы nA, V, W запрещены и находятся в высокоимпедансном состоянии
| 42          | VCC          | Питание      | Потенциал +5В (источник питания)

### Описание
Микросхема 1801ВП1-055 представляет собой двунаправленный 16 разрядный буферный
элемент, а также дополнительный трехразрядный однонаправленный буфер. Можно
отметить разные величины задержек между двумя 8-разрядными группами, вероятно
это сделано для дробления момента переключения выходных буферов и снижения
импульсных помех по цепям питания.

Единственным известным на данный момент проектом, в котором применялась
микросхема 1801ВП1-055, является компьютер УКНЦ.