## 1801ВП1-034

### Фотографии кристалла высокого разрешения
- [1801ВП1-034, 69M](http://www.1801bm1.com/files/retro/1801/images/vp1-034.jpg)

### Описание
Микросхема 1801ВП1-034 представляет собой многофункциональное устройство и,
в зависимости от конфигурации заданной уровнями сигналов на входах RC0 и RC1,
может работать в следующих режимах:
- [параллельной передачи информации](/034/doc/pio.md)
- [буферного регистра данных](/034/doc/reg.md)
- [выдачи вектора прерывания и компаратора адреса](/034/doc/aciv.md)

Микросхема 1801ВП1-034 может использоваться совместно с микросхемой 1801ВП1-033
для организации интерфейсного устройства байтового параллельного ввода-вывода
и интерфейсного устройства 16-разрядного программируемого ввода-вывода, а также
как самостоятельное устройство.

| RC1 | RC0 | Конфигурация
|-----|-----|--------------------------------------------------------
|  0  |  1  | режим передачи информации
|  1  |  0  | режим буферного регистра
|  1  |  1  | компаратор адреса и выдача вектора прерывания
