### Устройство передачи информации
Установка микросхемы в режим устройства передачи информации производится подачей на
вывод RC0 напряжения высокого уровня, а на вывод RC1 низкого.

### Условное графическое обозначение в режиме передачи информации
![Symbol](/034/img/034-pio.png)

### Структурная схема для режима передачи информации
![Structure](/034/img/034-pio-arch.jpg)

### Назначение выводов в режиме передачи информации
| Номер       | Название     | Конфигурация | Назначение
|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------------
| 1           | RC1          | Вход         | Вход выбора режима 1 (низкий)
| 2           | RC0          | Вход         | Вход выбора режима 0 (высокий)
| 3-8,35,36   | B0-B7        | Вход         | Вход данных B0-B7
| 9-16        | nC0-nC7      | Вход/Выход   | Вход-выход данных канала nAD0-nAD7
| 17-20,22-25 | D0-D7        | Выход        | Выход данных D0-D7
| 21          | GND          | Питание      | Нулевой потенциал (земля)
| 26-33       | A0-A7        | Вход         | Вход данных A0-A7
| 34          | nR           | Вход         | Вход сброса данных
| 37          | nCD          | Вход         | Вход разрешения выдачи данных D
| 38          | nCB          | Вход         | Вход разрешения выдачи данных B
| 39          | nCOM         | Вход         | Вход инвертирования данных
| 40          | nST          | Вход         | Вход записи данных
| 41          | nCA          | Вход         | Вход разрешения выдачи данных A
| 42          | VCC          | Питание      | Потенциал +5В (источник питания)

### Функциональное описание
С помощью управляющих сигналов nCA и nCB входная информация A0—A7 и B0-B7
соответственно передается на двунаправленные выводы nC0-nC7 в зависимости
от сигнала nCOM в прямом (низкий уровень на входе nCOM) или инверсном виде
(высокий уровень на входе nCOM). Схема приоритетов между входами nCA и nCB
не реализована, при наличии на данных входах низкого уровня одновременно
данные будут объединены по функции логическое ИЛИ. Также, наличие активного
сигнала низкого уровня на одном из входов nCA или nCB разрешает работу
выходов nC0-nC7, иначе последние находятся в высокоимпедансном состоянии
и выводы nC0-nC7 работают только как информационные входы для буферного
регистра.

Сигналом nST низкого уровня информация с выводов nC0—nC7 (независимо от
того в каком режиме они находятся - вход или выход, разрешенный активными
низкими уровнями на nCA/nCB) записывается в буферный регистр, откуда с
помощью сигнала nCD выдается на выводы D0—D7 в зависимости от сигнала nСОМ
в прямом или инверсном виде. Выходы D0-D7 всегда разрешены, при высоком уровне
на входе nCD на них выдается низкий уровень (при высоком уровне на входе nCOM)
или высокий уровень (при низком уровне на входе nCOM).

Сигнал низкого уровня на входе nR обнуляет буферный регистр.

