(module DIP-40-Connector-reverse (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference J7 (at -26.73 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "6502 connector" (at 0 -2.54) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -25.53 2.669999) (end 25.53 2.67) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 25.53 2.67) (end 25.53 -2.669999) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 25.53 -2.669999) (end -25.53 -2.67) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -25.53 -2.67) (end -25.53 -0.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -25.53 -0.89) (end -25.08 -0.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -25.08 -0.89) (end -25.08 0.889999) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -25.08 0.889999) (end -25.53 0.889999) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -25.53 0.889999) (end -25.53 2.669999) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 40 thru_hole circle (at -24.13 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at -13.97 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
