(module DB15FC (layer F.Cu) (tedit 597743BF)
  (descr "Connecteur DB15 femelle couche")
  (tags "CONN DB15")
  (fp_text reference REF** (at 9.65 -16.51) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value DB15FC (at 9.65 -7.62) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user %R (at 9.65 -11) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 29.46 -12.7) (end -10.16 -12.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 29.46 -13.97) (end -10.16 -13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 23.11 -9.53) (end -3.81 -9.53) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.81 -19.68) (end 23.11 -19.68) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 23.11 -13.97) (end 23.11 -19.68) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 23.11 -9.53) (end 23.11 -12.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 23.75 -7.62) (end 23.75 -12.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 22.1 -7.62) (end 29.46 -7.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 22.1 1.27) (end 22.1 -7.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 29.46 1.27) (end 22.1 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 29.46 1.27) (end 29.46 -13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.45 -12.7) (end -4.45 -7.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.54 -7.62) (end -2.54 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -10.16 1.27) (end -10.16 -12.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -10.16 -7.62) (end -2.54 -7.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.81 -9.53) (end -3.81 -12.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.81 -19.68) (end -3.81 -13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -10.16 -13.97) (end -10.16 -12.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -10.16 1.27) (end -2.54 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -10.41 -19.93) (end 29.71 -19.93) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -10.41 -19.93) (end -10.41 1.52) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 29.71 1.52) (end 29.71 -19.93) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 29.71 1.52) (end -10.41 1.52) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad "" thru_hole circle (at 26.42 -2.29) (size 3.81 3.81) (drill 3.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -7.11 -2.54) (size 3.81 3.81) (drill 3.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.79 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.46 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 8.25 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 11.05 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 13.84 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 16.51 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 19.3 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 1.57 -2.54) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 4.11 -2.54) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 6.91 -2.54) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 9.65 -2.54) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 12.4 -2.54) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 15.19 -2.54) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 17.93 -2.54) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connectors.3dshapes/DB15FC.wrl
    (at (xyz 0.38 0.05 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
