(module DB15MD
  (layer F.Cu)
  (at 0 0)
  (descr "Connecteur DB15 male droit")
  (tags "CONN DB15")
  (fp_text reference REF** (at -1.27 -3.81 180) (layer F.SilkS) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))
  (fp_text value DB15MD (at 19.05 -3.81 180) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))
  (fp_line (start -9.40 -1.78) (end -9.40 4.57) (layer F.Fab) (width 0.10))
  (fp_line (start -9.40 4.57) (end 28.45 4.57) (layer F.Fab) (width 0.10))
  (fp_line (start 28.45 4.57) (end 28.45 -1.78) (layer F.Fab) (width 0.10))
  (fp_line (start 28.45 -1.78) (end -9.40 -1.78) (layer F.Fab) (width 0.10))
  (fp_line (start -9.65 -2.03) (end 28.70 -2.03) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -9.65 -2.03) (end -9.65 4.82) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 28.70 4.82) (end 28.70 -2.03) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 28.70 4.82) (end -9.65 4.82) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -9.52 -1.90) (end 28.57 -1.90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -9.52 -1.90) (end -9.52 4.69) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 28.57 4.69) (end 28.57 -1.90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 28.57 4.69) (end -9.52 4.69) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 0 thru_hole circle (at -7.11 1.40) (size 3.81 3.81) (drill 3.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 26.16 1.40) (size 3.81 3.81) (drill 3.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.67 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.46 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 8.13 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.92 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 13.72 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 16.38 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 19.18 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 1.27 2.79) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 4.06 2.79) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 6.86 2.79) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 9.53 2.79) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 12.32 2.79) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 14.99 2.79) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 17.78 2.79) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connectors.3dshapes/DB15MD.wrl (at (xyz 0.40 -0.05 0)) (scale (xyz 1 1 1)) (rotate (xyz 0 0 0))))
