(module "Solder Jumper 2mm" (layer F.Cu) (descr "") (pad 1 smd oval (size 2.0 2.0) (at -1.25 -0.0 0) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)) (pad 2 smd oval (size 2.0 2.0) (at 1.25 -0.0 180) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)) (fp_text reference NAME (at 0.0 -2.5) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.625 0.625) (thickness 0.1)))) (fp_text value VALUE (at 0.0 2.5) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 0.625 0.625) (thickness 0.1)))) (fp_line (start -2.4 1.15) (end 2.4 1.15) (layer F.SilkS) (width 0.1)) (fp_line (start 2.4 1.15) (end 2.4 -1.15) (layer F.SilkS) (width 0.1)) (fp_line (start 2.4 -1.15) (end -2.4 -1.15) (layer F.SilkS) (width 0.1)) (fp_line (start -2.4 -1.15) (end -2.4 1.15) (layer F.SilkS) (width 0.1)) (fp_poly (pts (xy -0.35 -1.0) (xy -0.35 1.0) (xy 0.35 1.0) (xy 0.35 -1.0) (xy -0.35 -1.0)) (layer F.Mask) (width 0)))