(module jyd:BLE112 (layer F.Cu)
  (descr "Bluegiga BLE112 bluetooth module")
  (fp_text reference NAME (at 0 -10.05) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.625 0.625) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.025 9.05) (end 6.025 9.05) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 6.025 9.05) (end 6.025 -9.05) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 6.025 -9.05) (end -6.025 -9.05) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -6.025 -9.05) (end -6.025 9.05) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 smd oval (at -6.025 -8.15) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -6.025 -6.9) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -6.025 -5.65) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -6.025 -4.4) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -6.025 -3.15) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -6.025 -1.9) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -6.025 -0.65) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at -6.025 0.6) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at -6.025 1.85) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at -6.025 3.1) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at -6.025 4.35) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at -6.025 5.6) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at -6.025 6.85) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at -4.375 9.05 270) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at -3.125 9.05 270) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at -1.875 9.05 270) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd oval (at -0.625 9.05 270) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd oval (at 0.625 9.05 270) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd oval (at 1.875 9.05 270) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd oval (at 3.125 9.05 270) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd oval (at 4.375 9.05 270) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd oval (at 6.025 6.85) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd oval (at 6.025 5.6) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd oval (at 6.025 4.35) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd oval (at 6.025 3.1) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd oval (at 6.025 1.85) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd oval (at 6.025 0.6) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd oval (at 6.025 -0.65) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd oval (at 6.025 -1.9) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd oval (at 6.025 -3.15) (size 3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
