(module jyd:APDS-9007 (layer F.Cu)
  (descr "Avago APDS-9007 ambient light sensor")
  (fp_text reference NAME (at 0 -2.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.625 0.625) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value VALUE (at 0 2.6) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.625 0.625) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -2.1 1.6) (end 2.1 1.6) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.1 1.6) (end 2.1 -1.6) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.1 -1.6) (end -2.1 -1.6) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.1 -1.6) (end -2.1 1.6) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.2 1.7) (end 2.2 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.2 1.7) (end 2.2 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.2 -1.7) (end -2.2 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.2 -1.7) (end -2.2 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_circle (center -2.4 -1.9) (end -2.258579 -1.758579) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.15 -0.7 180) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.15 0.7 180) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.15 0.7) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.15 -0.7) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
