(module jyd:TI_LP2954_SO8 (layer F.Cu)
  (descr "TI LP2954 LDO VREG 100uA quiscent current adjustable, enable up to 29V")
  (fp_text reference NAME (at 0 -3.175) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.625 0.625) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -2.6 -3.175) (end -2.487747 -3.062747) (layer F.SilkS) (width 0.15875))
  (fp_line (start -2 2.5) (end 2 2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 2 2.5) (end 2 -2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 2 -2.5) (end -2 -2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -2 -2.5) (end -2 2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -4 2.5) (end 4 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4 2.5) (end 4 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4 -2.5) (end -4 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4 -2.5) (end -4 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -2.6 -1.905) (size 2.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.6 -0.635) (size 2.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.6 0.635) (size 2.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.6 1.905) (size 2.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.6 1.905) (size 2.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.6 0.635) (size 2.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.6 -0.635) (size 2.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.6 -1.905) (size 2.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
