(module jyd:DIODE_SMB (layer F.Cu)
  (descr "Generic SMB Diode footprint with direction marker")
  (fp_text reference NAME (at 0 -3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.625 0.625) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.15)))
  )
  (fp_poly (pts (xy -2.8 -1.1) (xy -2.8 1.1) (xy -1.28 1.1) (xy -1.28 -1.1)
    (xy -2.8 -1.1)) (layer Dwgs.User))
  (fp_poly (pts (xy 1.28 -1.1) (xy 1.28 1.1) (xy 2.8 1.1) (xy 2.8 -1.1)
    (xy 1.28 -1.1)) (layer Dwgs.User))
  (fp_line (start -3 2) (end 3 2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 3 2) (end 3 -2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 3 -2) (end -3 -2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -3 -2) (end -3 2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_poly (pts (xy 1.15 -2) (xy 1.15 -1.25) (xy 2.95 -1.25) (xy 2.95 -2)
    (xy 1.15 -2)) (layer F.SilkS))
  (fp_poly (pts (xy 1.15 1.25) (xy 1.15 2) (xy 2.95 2) (xy 2.95 1.25)
    (xy 1.15 1.25)) (layer F.SilkS))
  (fp_line (start 3.1 1.9) (end 3.1 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (pad 1 smd rect (at -2.05 0) (size 1.7 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.05 0) (size 1.7 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
