***************************************************************************
***********							***********
***********							***********
***********  Descrition des diff‚rents formats SoundTracker	***********
***********							***********
***********		 Format Composer 669 8 voies		***********
***********							***********
***********							***********
***********		  Par Simplet / FATAL DESIGN		***********
***********							***********
***************************************************************************

Structure d'infos sample :
--------------------------

				RsReset

Sample_Name		rs.b		13
Sample_Length		rs.b		4	* Attention
Sample_Repeat_Start	rs.b		4	* … ce format
Sample_Repeat_End	rs.b		4	* Intel de Merde !!

Sample_Size		rs.b		1	* 25 octets


Structure d'un fichier :
------------------------

			    Offset  	 Longueur		Valeur

Song_Chunk		  0		  2	$6669 au format Intel = "if"
Song_Message		  2		108	Texte du message
Song_Nb_Samples	110			  1	Nombre de Samples
Song_Nb_Patterns	111		  1	Nombre de Patterns
Song_Restart		112		  1	Position de Rebouclage
Song_Sequence		113		128	S‚quence des Patterns
Song_Speeds		241		128	Liste des Speeds
Song_Breaks		369		128	Liste des breaks

Song_Sample_Infos	497		Nb_Samples * Sample_Size

Song_Patterns		497+Nb_S*25	Nb_Patterns * Pattern_Size

Song_Samples		497+Nb_Samples*25		Samples Non Sign‚s
				+Nb_Patterns*Pattern_Size


	La Taille d'un pattern est : Pattern_Size = 3 * 8 * 64 = $600

	Le tempo de Base est de 32 Hz = Tempo CIA 80.
	La Fr‚quence de Base des Samples est 8740 Hz.


Structure d'un morceau :
------------------------

	Le Morceau (Song) est compose de x positions auxquelles on associe un
num‚ro de pattern au travers de la s‚quence des patterns (Song_Sequence)

	Dans la s‚quence, chaque num‚ro de pattern est cod‚ sur un octet.

	Chaque pattern est constitu‚ de 64 lignes de 8 voies, chaque colonne
est cod‚e sur 3 octets de la manniŠre suivante :

	Octet 0 :	nnnnnnss		Octet 1 :	ssssvvvv		Octet 2 :	ccccpppp


	nnnnnn = 12 * Octave + Note
	ssssss = Num‚ro de Sample		de 0 … 63,  0 inclus !
	vvvv   = Volume				de 0 … 15
	cccc   = Commande
	pppp   = ParamŠtre de la Commande

	Si Octet 0 = $fe il n'y a pas de note
				  mais seulement changement de volume

	Si Octet 0 = $ff il n'y a pas de note ni changement de volume

	Si Octet 2 = $ff il n'y a pas de commande


Les Commandes du Composer
-------------------------

	Les commandes sont not‚es A,B,...,F mais sont cod‚es 0 … 5.
	Le quartet de paramŠtre est not‚ X

  Num‚ro	  Nom				Description

	0	Portamento Up		Augmente la Hauteur de la Note
					en diminuant sa p‚riode de $X … chaque
					'tick' de chaque ligne

	1	Portamento Down		Diminue la Hauteur de la Note
					en augmentant sa p‚riode de $X … chaque
					'tick' de chaque ligne

	2	Tone Portamento		'Liaison' entre deux Notes, Rapproche la
					p‚riode actuelle de la p‚riode de la Note
					d‚sir‚e en l'augmentant ou la	diminuant de
					$X … chaque Ligne (vitesse)

	3	Frequency Adjust	EspŠce de Fine Tune bizarre.
					Permet de l‚gŠrement modifier la fr‚quence du
					sample et ainsi rendre le son plus harmonique
					dans le cas d'accords.
					ConcrŠtement : augmente la p‚riode de 1. 

	4	Vibrato			Fait osciller la p‚riode (… chaque 'tick')
					Par comparaison … la commande Protracker :
						X est la vitesse
						L'amplitude est 1.

	5	Set Speed		Fixe la vitesse (Speed)


Les positions st‚r‚o s'enchainent comme ceci :
----------------------------------------------

	Left - Right - Left - Right - Left - Right - Left - Right 
