***********************************************************************
***********										***********
***********										***********
***********  Descrition des diff‚rents formats SoundTracker	***********
***********										***********
***********		 Format Composer 669 8 voies			***********
***********										***********
***********										***********
***********		  Par Simplet / FATAL DESIGN			***********
***********										***********
***********************************************************************

Structure d'infos sample :
--------------------------

				RsReset

Sample_Name		rs.b		13
Sample_Length		rs.b		4	* Attention
Sample_Repeat_Start	rs.b		4	* … ce format
Sample_Repeat_End	rs.b		4	* Intel de Merde !!

Sample_Size		rs.b		1	* 25 octets


Structure d'un fichier :
------------------------

			    Offset  	 Longueur		Valeur

Song_Chunk		  0			  2		$6669 au format Intel = "if"
Song_Message		  2			108		Texte du message
Song_Nb_Samples	110			  1		Nombre de Samples
Song_Nb_Patterns	111			  1		Nombre de Patterns
Song_Restart		112			  1		Position de Rebouclage
Song_Sequence		113			128		S‚quence des Patterns
Song_Speeds		241			128		Liste des Speeds
Song_Breaks		369			128		Liste des breaks

Song_Sample_Infos	497			Nb_Samples * Sample_Size

Song_Patterns		497+Nb_S*25	Nb_Patterns * Pattern_Size

Song_Samples		497+Nb_Samples*25		Samples Non Sign‚s
				+Nb_Patterns*Pattern_Size


	La Taille d'un pattern est : Pattern_Size = 3 * 8 * 64 = $600

	Le tempo de Base est de 32 Hz = Tempo CIA 80.
	La Fr‚quence de Base des Samples est 8740 Hz.


Structure d'un morceau :
------------------------

	Le Morceau (Song) est compose de x positions auxquelles on associe un
num‚ro de pattern au travers de la s‚quence des patterns (Song_Sequence)

	Dans la s‚quence, chaque num‚ro de pattern est cod‚ sur un octet.

	Chaque pattern est constitu‚ de 64 lignes de 8 voies, chaque colonne
est cod‚e sur 3 octets de la manniŠre suivante :

	Octet 0 :	nnnnnnss		Octet 1 :	ssssvvvv		Octet 2 :	ccccpppp


	nnnnnn = 12 * Octave + Note
	ssssss = Num‚ro de Sample		de 0 … 63,  0 inclus !
	vvvv   = Volume				de 0 … 15
	cccc   = Commande
	pppp   = ParamŠtre de la Commande

	Si Octet 0 = $fe il n'y a pas de note
				  mais seulement changement de volume

	Si Octet 0 = $ff il n'y a pas de note ni changement de volume

	Si Octet 2 = $ff il n'y a pas de commande


Les Commandes du Composer
-------------------------

	Les commandes sont not‚es A,B,...,F mais sont cod‚es 0 … 5.
	Le quartet de paramŠtre est not‚ X

  Num‚ro	  Nom					Description

	0	Portamento Up		Augmente la Hauteur de la Note
						en diminuant sa p‚riode de $X … chaque
						'tick' de chaque ligne

	1	Portamento Down	Diminue la Hauteur de la Note
						en augmentant sa p‚riode de $X … chaque
						'tick' de chaque ligne

	2	Tone Portamento	'Liaison' entre deux Notes, Rapproche la
						p‚riode actuelle de la p‚riode de la Note
						d‚sir‚e en l'augmentant ou la	diminuant de
						$X … chaque Ligne (vitesse)

	3	Frequency Adjust	EspŠce de Fine Tune bizarre.
						Permet de l‚gŠrement modifier la fr‚quence du
						sample et ainsi rendre le son plus harmonique
						dans le cas d'accords.
						ConcrŠtement : augmente la p‚riode de 1. 

	4	Vibrato			Fait osciller la p‚riode (… chaque 'tick')
						Par comparaison … la commande Protracker :
							X est la vitesse
							L'amplitude est 1.

	5	Set Speed			Fixe la vitesse (Speed)


Les positions st‚r‚o s'enchainent comme ceci :
----------------------------------------------

	Left - Right - Left - Right - Left - Right - Left - Right 
