Winamp用NEZPlug++ 設定ファイルの説明　(NEZPlug Ver0.9.4.8 +2 +22.00)
値は、デフォルトの数値です。
-------------------------------------------------------------------------
[NEZplug]

DisablePCEExtension=1
　　　└1にすると、PCEEファイルを読み込まなくなります。

DisableNSFSupport=0
　　　└1にすると、NSFファイルを読み込まなくなります。

DisableKSSSupport=0
　　　└1にすると、KSSファイルを読み込まなくなります。

DisableGBRSupport=0
　　　└1にすると、GBRファイルを読み込まなくなります。

DisableGBSSupport=0
　　　└1にすると、GBSファイルを読み込まなくなります。

DisableHESSupport=0
　　　└1にすると、HESファイルを読み込まなくなります。

DisableAYSupport=0
　　　└1にすると、AYファイルを読み込まなくなります。

DisableSGCSupport=0
　　　└1にすると、SGCファイルを読み込まなくなります。

Frequency=44100
　　　└サンプリングレート。最大192000まで指定できます。

LoopCount=2
　　　└ループ回数。m3uファイルで読み込んだときに役に立ちます。

Priority=Normal
　　　└優先度。Highest,Higher,Normal,Lower,Lowest の5つのどれかを入れます。
　　　　優先度が高いと音飛びしにくくなりますが、処理が重くなったときに泣きを見ます。

FadeoutTime=5000
　　　└フェードアウト時間。ミリ秒単位で指定します。0にするとフェードアウトしません。

DefaultPlayTime=300000
　　　└デフォルトの再生時間。ミリ秒単位で指定します。
　　　　m3uで再生時間が指定されていなかった時や、ファイルを直接読んだときの再生時間です。

DisplayRealPlayTime=1
　　　└m3uファイルを読み込んだとき、プレイリストに、
　　　　ループ回数・フェードアウト時間などを含んだ、実際の再生時間を表示します。

FilterType=0
　　　└フィルタタイプ。
　　　　1ビット目が Low-pass Filterで、ビットを立たせると「有効」になります。
　　　　2ビット目が Weighted Filterで、ビットを立たせると「有効」になります。
　　　　3ビット目が DC Offset Filterで、ビットを立たせると「無効」になります。

HookWinamp=1
　　　└1にすると、NSFなどのファイルを直接読み込んだとき、
　　　　Winampの次トラック・前トラックボタンなどで、トラックを変更することが出来たりします。
　　　　0だと、NSFなどのファイル直接読み込んだとき、トラックを変更する手段がありません。
　　　　
NSFNoiseRandomReset=0
　　　└1にすると、2A03音源のノイズチャンネルRNG初期数値をランダムに決めます。

AlwaysStereo=0
　　　└1にすると、モノラル出力のファイルをステレオ出力します。ただし、左右共に全く同じ音です。
　　　　Winampの音響効果プラグインに影響する場合などに有効です。

Namco106RealMode=1
　　　└Namco106の拡張音源の音質の設定です。実機に近い音を鳴らしたい場合、推奨設定は1です。
　　　　0にすると、波形がきれいに出力されます。
　　　　1にすると、実機に近い音質で出力されます。さらに、ch数が8の時は高音域ノイズも乗せます。
　　　　2にすると、実機に近い音質で出力されます。ch数に関わらず、高音域ノイズは乗せません。
　　　　3にすると、実機に近い音質で出力されます。ch数に関わらず、高音域ノイズを乗せます。

GBAMode=0
　　　└1にすると、GBS･GBR再生時にGBA内のGBサウンドデバイスをエミュレートします。

FDSRealMode=3
　　　└FDSの拡張音源の音質の設定です。実機に近い音を鳴らしたい場合、推奨設定は3です。
　　　　0にすると、波形がきれいに出力されます。
　　　　1にすると、波形にローパスフィルタがかかります。
　　　　2にすると、波形のひずみを再現します。2C33から直接音を取ったような感じです。
　　　　3にすると、波形のひずみを再現し、ローパスフィルタもかけます。実機に近い感じです。

LowPassFilterLevel=16
　　　└FilterTypeで1ビット目を立たせた時、どれくらいローパスフィルタをかけるかを指定します。
　　　　指定範囲は、0から32までです。

NESRealDAC=1
　　　└1にすると、ファミコン内蔵音源の出力がひずみます。
　　　　0だと、ひずまずに素直な波形になります。

NESAPUVolume=56
　　　└ファミコン内蔵音源の音量を指定します。
　　　　指定範囲は、0から255までです。
　　　　各ファミコン製造ロットとの比較表は以下のような感じ。
　　　　　赤白ファミコン（HVC-CPU-01〜06,08）......64
　　　　　赤白ファミコン（古いHVC-CPU-07）.........72
　　　　　赤白ファミコン（新しいHVC-CPU-07）.......56
　　　　　赤白ファミコン（HVC-CPU-GPM-01,02）......32
　　　　　ニューファミコン（HVCN-CPU-01,02）.......32
　　　　　ツインファミコン（AN500前期・内蔵DISK）..20
　　　　　ツインファミコン（AN500前期・外部）......64
　　　　　ツインファミコン（AN500後期・内蔵/外部）.64
　　　　　ツインファミコン（AN505後期・内蔵/外部）.64
　　　　　編集ファミコン（AN510）..................66

MSXPSGType=1
　　　└KSS再生時のPSGの種類を指定します。
　　　　0でPSG(AY-3-8910系)、1でSSG(YM2149系)になります。

MSXPSGVolume=64
　　　└KSS再生時のPSGの音量を指定します。
　　　　指定範囲は、0から255までです。

ColecoBIOSFilePath=
　　　└コレコビジョンのSGCを再生するための、BIOSイメージのファイルパスを指定します。
　　　　何も指定しないと読み込みを行わず、BIOS領域を0xC9で埋め尽くします。
　　　　一応、無くても一部のコレコビジョンSGCは再生出来ます。