NETWORKS.TXT

Этот файл содержит информацию о том, как сделать используемую Вами
сеть совместимой с MS-DOS 6.22. Если вы работаете в MS-DOS 5.0, то
нет необходимости вносить какие-либо изменения, чтобы сделать сеть
совместимой с MS-DOS 6.22.

Если при выполнении программы Setup производится ссылка на 
данный файл, см. ниже Раздел 1. Если потребуется дополнительная
информация о программном обеспечении сети, найдите
соответствующий  раздел из приводимого ниже списка.

Этот файл имеет следующие разделы:

1. Ссылки программы Setup на файл NETWORKS.TXT
2. 3+Share
3. Arcnet systems
4. Artisoft LANtastic
5. AT&T StarGroup (не-LAN Manager)
6. Banyan VINES
7. DEC Pathworks и PCSA
8.IBM PC LAN
9.IBM DOS LAN Requester версии 1.30 или более ранней
10.Microsoft LAN Manager и 100% совместимые сети
11.Microsoft MS Net и 100% совместимые сети
12.Net/One PC
13.Сети Novell
14.PC-NFS
15.TCS 10Net или DCA 10Net

1.  Ссылки программы Setup на файл NETWORKS.TXT
===============================================

Если при выполнении программы Setup выводится сообщение "You have
specified that your computer is connected to a network" [Вы
указали, что ваш компьютер подключен к сети], то вероятно ваш
компьютер работает со старой версией программного обеспечения
сети, которая несовместима с MS-DOS 6.22. Для получения
дополнительной информации см. раздел этого файла, относящийся к
программному обеспечению Вашей сети. Если вы не найдете
инструкций по обеспечению совместимости сети с MS-DOS 6.22, то
закажите у поставщика программного обеспечения сети
обновленную версию, установите ее и снова выполните программу 
установки MS-DOS 6.22.

После обновления сетевого программного обеспечения при
появлении сообщение "You have specified that your computer 
is connected to a network" [Вы указали, что ваш компьютер 
подключен к сети], нажмите кнопку Continue (Продолжить). 
Ваша сеть должна работать с MS-DOS 6.22 правильно.

2. 3+Share
==========

Если вы используете сетевое программное обеспечение 3+Share версии 1.6
или ниже и вы имеете переадресатор (redirector), поставляемый
с MS-DOS 5.0, то текущая версия  переадресатора 3+Share 
будет корректно работать  с MS-DOS 6.22. После установки MS-DOS 6.22 
наберите следующую команду и перезагрузите компьютер:

SETVER MSREDIR.EXE 5.0

Если у Вас нет переадресатора, поставляемого с MS-DOS 5.0, его 
можно получить, заказав диски дополнений (Supplemental disks) или
загрузив их из Microsoft Product Support Download Service (MSDL).

После того как вы получите перадресатор, следуйте инструкциям,
описанным в файле NET.TXT, который находится на дисках
дополнений.

3. Системы с Arcnet
===================

Если в Вашей сети используется аппаратура Arcnet, то может
потребоваться запустить программу Microsoft Diagnostics (MSD) с
помощью команды MSD /I. Если Вам необходимо использовать
переключатель /I, то опцию Networks в MSD выбирать не
следует.

4. Artisoft LANtastic
=====================

Если вы пользуетесь одной из версий Artisoft LANtastic, то 
перед запуском программы установки MS-DOS 6.22 закройте 
сервер LANtastic. Переадресатор закрывать не требуется.

Artisoft LANtastic версий 3.02 и выше совместимы с MS-DOS 6.22.

Если вы пользуетесь LANtastic версии более ранней, чем 2.5, 
свяжитесь со своим поставщиком сетевого программного обеспечения 
для получения обновленной версии.

Если вы используете LANtastic версии с 2.5 по 3.01, выполните
следующую процедуру.

Для обновления LANtastic версий с 2.5 по 3.01:

1. Закройте сервер LANtastic. Переадресатор можно оставить
   работающим.
   
2. Установите на компьютере MS-DOS 6.22. Для получения
   дополнительной информации об установке MS-DOS 6 см. главу 
   "Пpиступая к pаботе" в книге "Краткое руководство
   пользователя MS-DOS 6.22".
   
   Если при повторном пуске сети MS-DOS выведет сообщение 
   "Incorrect DOS version" [Неправильная версия DOS], не 
   обращайте на него внимания.
   
3. Наберите следующую команду: 

   SETVER SERVER.EXE 4.00
   
4. Перезагрузите компьютер.
   
Если вы используете EMM386, может потребоваться исключить область
памяти, используемую платой сетевого адаптера. Для этого следует
использовать переключатель X в команде DEVICE для EMM386.EXE в
файле CONFIG.SYS. Если используется стандартная заводская
настройка адаптера  LANtastic 2Mbps, то в команде DEVICE для
EMM386.EXE следует указать переключатель X=D800-DFFF. Если эту
область памяти не исключить, могут возникнуть проблемы при
работе с программами, использующими расширенную память.

ЗАМЕЧАНИЕ  Программа Microsoft Defragmenter несовместима с сетевым
программным обеспечением LANtastic в тех случаях, когда загружена
служба сервера. Если загружен только переадресатор,
дефрагментатор совместим с сетевым программным обеспечением
LANtastic.

ЗАМЕЧАНИЕ  Использовать DoubleSpace для сжатия диска, используемого
сервером LANtastic, нельзя, т.к. все локальные диски
рассматриваются как сетевые. Чтобы сжать диск, отмените
запуск службы сервера, набрав REM с пробелом перед командой файла
AUTOEXEC.BAT, которая запускает сервер, и перезагрузите
компьютер. Затем для сжатия диска запустите DoubleSpace. По
окончании сжатия удалите REM из файла AUTOEXEC.BAT.

После сжатия диска сервера некоторые функции DoubleSpace -- а именно,
LIST, CHKDSK, MOUNT и UNMOUNT -- не будут правильно работать до
тех пор, пока не будет остановлена служба сервера.

Кроме того, команда NET не будет правильно выводить конфигурацию
дисков сервера. Например, все диски из списка "Available for
DoubleSpace" [Доступен для DoubleSpace] вообще не будут
указываться. Диск C, если он был сжат, также может неправильно
указываться в качестве физического диска.

5. AT&T StarGroup (не-LAN Manager)
==================================

Если в качестве сетевого программного обеспечения вы используете 
AT&T StarGroup, то запустите программу установки MS-DOS 6.22. Если
программа установки выводит сообщение "You have specified that
your computer is connected to a network" [Вы указали, что ваш
компьютер подключен к сети], нажмите кнопку Continue [Продолжить]
и следуйте появляющимся на экpане инстpукциям. Если после
выполнения программы установки вы не можете запустить сетевое
программное обеспечение, выполните следующую процедуру:

1. В командной строке введите следующие команды:
   
   SETVER SETUP.EXE 4.00
   SETVER ATTSTART.EXE 4.00
   
2. Перезагрузите компьютер.
   
3. Используйте имеющиеся у Вас диски установки StarGroup для
   удаления из компьютера имеющегося сетевого программного
   обеспечения.
   
4. Переустановите StarGroup. Когда программа установки StarGroup
   выведет запрос, требующий указания версии используемой MS-
   DOS, выберите MS-DOS версии 4.0.
   
6. Banyan VINES
===============

Banyan VINES версий 4.1 и выше совместимы с MS-DOS 6.22. Вы можете
использовать Banyan VINES версии 4.0x с MS-DOS 6.22, если в каталоге
BANYAN жесткого диска имеется файл REDIRALL.EXE или REDIR4.EXE.

Если ни одного из указанных файлов на жестком диске нет, но имеются
диски установки VINES, на которых есть один из них, скопируйте
этот файл в каталог, в котором размещены сетевые файлы.

Если этих файлов нет ни на жестком диске, ни на дисках установки
VINES, свяжитесь по этому вопросу с поставщиком сетевого
программного обеспечения.

Если используется VINES версии более ранней чем 4.0, свяжитесь с
поставщиком сетевого программного обеспечения для получения
обновленной версии.

ЗАМЕЧАНИЕ  В некоторых случаях Banyan VINES несовместим с MemMaker. 
Например, если Ваше сетевое программное обеспечение загружает 
несколько компонентов в различные области UMB, MemMaker может 
работать неправильно.

7. DEC Pathworks и PCSA
=======================

Если у Вас имеется DEC PATHWORKS для DOS версии 4.1, выполните
следующую процедуру:

1. Если вы обновляете MS-DOS версии 3.3 или более ранней, 
   обновите файл переадресации REDIR.EXE. Получив файл REDIR.400 
   с дисков PATHWORKS или с помощью системной службы, 
   переименуйте его в REDIR.EXE и поместите в каталог DECNET.
   
2. Установите в своем компьютере MS-DOS 6.22. Для получения
   дополнительной информации по установке MS-DOS 6.22 см. главу
   "Приступая к работе" в книге "Краткое руководство
   пользователя MS-DOS 6.22".
   
Версия 4.0 программы PATHWORKS для DOS совместима с MS-DOS 6.22. Однако
для достижения этой совместимости необходимо выполнить следующую
процедуру.

Чтобы обновить PATHWORKS версии 4.0:

1. Если вы обновляете MS-DOS версии 3.3 или более ранней,
   обновите свой файл переадресации REDIR.EXE.  Получив
   REDIR.400 с дисков PATHWORKS или с помощью системной службы,
   переименуйте его в REDIR.EXE и поместите в каталог DECNETO.
   
2. Установите в своем компьютере MS-DOS 6.22. Для получения
   дополнительной информации по установке MS-DOS 6.22 см. главу
   "Пpиступая к pаботе" в книге "Краткое руководство
   пользователя MS-DOS 6.22".
   
3. Перезагрузите компьютер, но пока не запускайте STARTNET.BAT,
   который активизирует сеть.
   
4. Введите следующие строки:
   
   SETVER USE.EXE 4.00
   SETVER MEMMAN.EXE 4.00
   SETVER LAD.EXE 4.00
   SETVER SHOW.EXE 4.00
   SETVER NETSETUP.EXE 4.00
   
5. Перезагрузите компьютер и запустите STARTNET.BAT.
   
ЗАМЕЧАНИЕ  Если вы модернизируете PATHWORKS 4.1 из PATHWORKS 4.0,
необходимо исключить команды SETVER, указанные в этой процедуре.
После установки PATHWORKS 4.1 введите такие же команды,
но замените в каждой из них 4.00 на /D.

Если вы используете версию PATHWORKS или PCSA более раннюю, чем 4.0,
свяжитесь со своим поставщиком сетевого программного обеспечения
для получения обновленной версии. Между тем, если вы
используете PATHWORKS или PCSA версии 3.x, вы можете начать
работу в MS-DOS 6.22 с выполнения следующей процедуры.

ЗАМЕЧАНИЕ  Для получения поддержки MS-DOS Task Swapper следует применять
PATHWORKS для DOS версии 4.1 или более поздней.

Чтобы временно обновить PATHWORKS или PCSA версии 3.x:

1. Если вы обновляете MS-DOS версии 3.3 или более ранней,
   обновите свой файл переадресации REDIR.EXE. Получив файл
   REDIR.400 с дисков PATHWORKS или с помощью системной службы,
   переименуйте его в REDIR.EXE и поместите в каталог DECNET.
   
2. Установите на своем компьютере MS-DOS 6.22. Для получения
   дополнительной информации об установке MS-DOS 6.22 см. главу 
   "Пpиступая к pаботе" в книге "Краткое руководство пользователя
   MS-DOS 6.22". Если при повторном запуске сети MS-DOS выводит ряд 
   сообщений "Incorrect DOS version" [Неверная версия DOS], не 
   обращайте на них внимания.
   
3. Введите все перечисленные ниже команды:
   
   SETVER USE.EXE 4.00
   SETVER EMSLOAD.EXE 4.00
   SETVER SCH.EXE 4.00
   SETVER NETSETUP.EXE 4.00
   SETVER NCP.EXE 4.00
   SETVER DNNETHAT.EXE 4.00
   SETVER LAD.EXE 4.00
   SETVER DLL.EXE 4.00
   SETVER MEMMAN.EXE 4.00
   SETVER DNNETHLD.EXE 4.00
   SETVER SHOW.EXE 4.00
   
4. Перезагрузите компьютер.
   
8. IBM PC LAN
==============

Если вы используете IBM PC LAN 1.34 и сталкиваетесь с проблемами при
работе с прикладными программами, в которых применяется
блокировка записей или файлов, Вам необходимо обновить файл
REDIR50.EXE, входящий в состав ICO 3039. Свяжитесь с IBM Support
Channel.

Программа IBM PC LAN версии 1.33 или более ранней
-------------------------------------------------

Чтобы использовать MS-DOS 6.22 с программой IBM PC LAN (PCLP), Вам
требуется одно из двух:

а) Установленный IBM PCLP версии 1.34.
   
б) IBM PCLP версии 1.3x, обновленный до версии 1.34 с помощью
   соответствующих дисков IBM Corrective Service. Свяжитесь со
   службой поддержки программных продуктов IBM для получения
   необходимого программного обеспечения.
   
Если вы работаете с PCLP версии более ранней, чем 1.30, свяжитесь с
IBM для получения необходимого программного обеспечения и
инструкций.

Чтобы обновить IBM PCLP версий с 1.30 по 1.34:

1. Пропустите до пункта 3, если вы выполняете модернизацию с
   версии 1.34. В противном случае установите необходимое
   программное обеспечение IBM PCLP в соответствии с
   инструкциями, имеющимися на дисках IBM Corrective Service.

2. Перезагрузите компьютер и убедитесь, что сеть запущена.
   
   Если сеть не активизируется, завершите настоящую процедуру и
   обратитесь за помощью в IBM.
   
3. Установите на своем компьютере MS-DOS 6.22. Для получения
   дополнительной информации об установке MS-DOS 6.22 см. главу 
   "Пpиступая к pаботе" в книге "Краткое руководство пользователя
   MS-DOS 6.22".
   
   Когда программа установки перезагрузит компьютер, на
   экране появится сообщение:
   
   Start PC LAN Program 1.3 (Y/N)?
   
4. Введите N и нажмите клавишу ENTER.
   
5. В строке запроса введите команду:
   
   SETVER NET.COM /D
   
6. Перезагрузите компьютер.
   
   На экране появится сообщение:
   
   Start PC LAN Program 1.3 (Y/N)?
   
7. Введите Y и нажмите клавишу ENTER.
   
ЗАМЕЧАНИЕ  Если после установки MS-DOS файл CONFIG.SYS содержит команду
загрузки файла IFSFUNC.EXE, необходимо отключить ее, набрав REM с
пробелом перед командой. После этого сохраните этот файл и перезагрузите 
компьютер.

ЗАМЕЧАНИЕ  Программа дефрагментации Microsoft Defragmenter в сервере PCLP
не работает.

9. IBM DOS LAN Requester версии 1.30 или более ранней
======================================================

Чтобы использовать MS-DOS 6.22 с IBM DOS LAN Requester, Вам необходимо
иметь следующее:

а) Файлы DOS LAN Requester, поставляемые с OS/2 LAN Server
   версии 1.30.1.
   
б) Файлы DOS LAN Requester, поставляемые с OS/2 LAN Server
   версии 1.30 на прилагаемой дискете IBM Corrective Service
   (CSD) 5015.  Для получения необходимого программного
   обеспечения свяжитесь со службой поддержки программных
   продуктов IBM.
   
Если вы работаете с DOS LAN Requester версии более ранней, чем 1.30,
обратитесь в IBM для получения необходимого программного
обеспечения и инструкций.

Чтобы обновить IBM DOS LAN Requester версии 1.30:

1. Модернизируйте свое программное обеспечение DOS LAN Requester
   до версии 1.30.1 в соответствии с инструкциями, имеющимися на
   диске IBM Corrective Service 5015.
   
2. Перезагрузите компьютер и убедитесь, что сеть работает.
   
   Если сеть не активизируется, завершите настоящую процедуру и
   обратитесь за помощью в IBM.
   
3. Установите на своем компьютере MS-DOS 6.22. Для получения
   дополнительной информации об установке MS-DOS 6.22 см. главу 
   "Приступая к работе" в книге "Краткое руководство пользователя
   MS-DOS 6.22".
   
   Когда программа перезагружает компьютер, на экран
   выводится следующее сообщение:
   
   Start DOS LAN Requester (Y/N)?
   
4. Введите N и нажмите клавишу ENTER.
   
5. Введите следующую команду в строке запроса:
   
   SETVER NET.COM /D
   
6. Перезагрузите компьютер.
   
   На экран выводится следующее сообщение:
   
   Start DOS LAN Requester (Y/N)?
   
7. Введите Y и нажмите клавишу ENTER.
   
ЗАМЕЧАНИЕ  Если после установки MS-DOS файл CONFIG.SYS содержит команду
загрузки файла IFSFUNC.EXE, необходимо отключить ее, набрав REM с
пробелом перед командой. После этого сохраните этот файл и
перезагрузите компьютер.

10. Microsoft LAN Manager и 100% совместимые сети
=================================================

Если вы работаете с любой версией Microsoft LAN Manager или со 100%
совместимой сетью, а в программе установки имеется ссылка на
данный файл, нужно получить обновленные сетевые файлы, заказав
диски дополнений (Supplemental disks) или разгрузив их с
Microsoft Product Support Download Service (MSDL). 

После получения дисков дополнений следуйте инструкциям, содержащимся в
прилагаемом файле NET.TXT.

11. Microsoft MS-Net и 100% совместимые сети
============================================

Если вы работаете с любой версией Microsoft MS-Net или со 100%
совместимой сетью, а в программе установки имеется ссылка на
данный файл, нужно получить обновленные сетевые файлы, заказав
диски дополнений (Supplemental disks) или загрузив их с
Microsoft Product Support Download Service (MSDL). 

После получения дисков дополнений следуйте инструкциям, содержащимся в
прилагаемом файле NET.TXT.

12. Net/One PC
==============

Если Ungermann-Bass Net/One PC не загружается в MS-DOS 6.22, выполните
одно из трех:

а) Свяжитесь с поставщиком сетевого программного
   обеспечения для получения обновленного файла LOADNIU.EXE.
   
б) Поместите команду UBPAUSE между строками LOADNIU и XNSBIOS в
   файле MSNET.INI.
   
c) Выполняйте сетевые команды из пакетного файла, в который
   включена команда PAUSE между строками LOADNIU и XNSBIOS.
   
13. Сети Novell
===============

При публикации настоящего файла текущей версией оболочки рабочей
станции была 3.31. Для работы под MS-DOS 6.22 понадобится версия 3.31
или более поздняя.

Если вы используете NetWare версии более ранней, чем 2.1, или в
сетевом программном обеспечении используются следующие файлы,
свяжитесь со своим поставщиком сетевого обеспечения:

NET3.COM
NET4.COM
XMSNET3.EXE
XMSNET4.EXE
EMSNET3.EXE
EMSNET4.EXE

Если при работе в сети Novell вы не можете использовать Task Swapper
в MS-DOS Shell, свяжитесь с поставщиком сетевого обеспечения.

Если вы не можете загрузить MS-DOS 6.22 со своей рабочей станции,
обратитесь в Novell для получения файла RPLFIX.COM.

Если при запуске LOGIN.EXE, MAP.EXE и SESSION.EXE из MS-DOS Shell
или во время ее работы, путь поиска не добавляется к существующему 
пути доступа, эти программы следует использовать до запуска MS-DOS
Shell.

Если вы используете программу регистрации (login) Novell для
установки переменной COMSPEC после загрузки MS-DOS 6.22 и не можете
перезагрузить файл COMMAND.COM, скорректируйте строку команды
SHELL в файле CONFIG.SYS. Убедитесь, что путь доступа к
COMMAND.COM указывает на корневой каталог и удалите параметр
C:\DOS\ после пути доступа, если такой имеется.

Предположим, что строка команды SHELL имеет вид:

SHELL=C:\DOS\COMMAND.COM  C:\DOS\  /P  /E:512

Измените ее следующим образом:

SHELL=C:\COMMAND.COM  /P  /E:512

Или свяжитесь с поставщиком программного обеспечения Novell
для получения новой программы регистрации.

Если вы сталкиваетесь с трудностями при использовании Microsoft
Undelete при работе в сети Novell, используйте команду MAP ROOT в
сочетании с уровнем Delete Sentry защиты от удаления. (Если у Вас
имеется Novell Netware версии 2.15c или более ранней, получите
от своего поставщика сетевого обеспечения самую последнюю версию
файла MAP.EXE). Например, вы могли бы использовать синтаксис MAP
ROOT аналогичный следующему (обычно указываемый в сценарии
регистрации сервера):

MAP ROOT F:=COUNT/SYS:USERS/JOEB

В этом примере F является буквой сетевого диска, COUNT - имя
файлового сервера, SYS - имя тома, USERS - подкаталог на  томе
SYS, а JOEB является корнем пользователя сети. В компьютере JOEB
файл AUTOEXEC.BAT должен иметь следующую запись:

UNDELETE /SF

Переключатель /S указывает уровень Delete Sentry защиты от удаления, 
а F - сетевой диск, который защищается от удаления. Файл
AUTOEXEC.BAT должен указывать  /S[drive] для каждого защищаемого
диска.

ЗАМЕЧАНИЕ  Если вы используете Microsoft Backup для резервного 
копирования файлов MS-DOS или Windows в сеть и сетевым программным
обеспечением является NetWare 286, то в начале работы индикатор
прогресса движется очень медленно. Это обусловлено способом
записи файлов в сеть NetWare 286.

ЗАМЕЧАНИЕ

Параметр %OS_VERSION, используемый в сценарии регистрации, будет
возвращать v5.00, если вы используете оболочку до версии 3.31
включительно. До выпуска фирмой Novell обновленной оболочки
воздержитесь от использования параметра %OS_VERSION или
спроецируйте (map) диск v6.00 на существующий диск v5.00 в
сценарии регистрации пользователя.

MS-DOS Setup и конфигурация Windows совместного пользования
-----------------------------------------------------------

Если вы используете диск поиска для доступа к своим файлам
инициализации Windows (PROGMAN.INI, SYSTEM.INI и WINFILE.INI) в
сетевом каталоге и хотите установить программы Windows,
поставляемые с MS-DOS 6.22, перед выполнением программы установки 
выполните следующую процедуру.

ЗАМЕЧАНИЕ  Информация этого раздела применима как к обычному 
режиму работы программы установки, так и к режиму с использованием
переключателя /E.

а) С помощью команды MAP временно измените диск поиска.
   Например, если сетевой диск для каталога Windows имеет букву
   W, а путь -- \USER\JOEB, введите MAP DEL W, чтобы временно 
   удалить диск поиска. После этого введите MAP W:=SYS:USER\JOEB 
   в командной строке. Затем запустите программу установки. По 
   окончании работы программы установки перезагрузите компьютер -- 
   система восстановит прежнюю конфигурацию.
   
14. PC-NFS
==========

Если для передачи программе номера версии MS-DOS вы используете
команду SETVER, PC-NFS 3.x может передать номер версии
некорректно. Если вы сталкиваетесь с этой проблемой, свяжитесь с
поставщиком сетевого программного обеспечения для получения
обновленной версии.

При использовании PC-NFS 3.0 с MS-DOS Shell, MS-DOS Shell
может выводить большее число дисков, чем доступно на самом деле.
Для предотвращения такой ситуации используйте переключатель PC-
NFS /D, чтобы указать число используемых дисков. Для получения
дополнительной информации см. документацию по PCNFS.

Если вы не можете пользоваться командой COPY или XCOPY при работе с
PC-NFS 3.01, свяжитесь со своим поставщиком для получения
обновленной версии драйвера устройства PCNFS.SYS.

Если вы используете сетевое программное обеспечение PC-NFS, перед
запуском MemMaker выполните следующую процедуру:

1. Откройте с помощью любого текстового редактора свой файл
   MEMMAKER.INF. Этот файл находится в каталоге, содержащем
   файлы MS-DOS.
   
2. Добавьте в файл следующую строку:
   
   *NET
   
3. Сохраните файл, после чего запустите MemMaker.
   
15. TCS 10Net или DCA 10Net
===========================

DCA 10Net Plus версий 4.20 (20) и выше и DCA 10Net версий 3.3
(41) и выше совместимы с MS-DOS 6.22. Если вы пользуетесь более
ранней версией, свяжитесь со своим поставщиком сетевого
программного обеспечения для получения обновленной версии.

Если вы работаете с совместимой версией сетевого программного
обеспечения 10Net, отключите сетевое обеспечение, после чего
запустите программу установки MS-DOS 6.22. По окончании установки 
MS-DOS 6.22 снова включите сетевое обеспечение.

ЗАМЕЧАНИЕ  Программа Microsoft Defragmenter несовместима с сетевым 
программным обеспечением 10Net, если загружена служба сервера. Если 
загружен только переадресатор, эта программа совместима с сетевым
обеспечением 10Net.

ЗАМЕЧАНИЕ  Вы не можете использовать DoubleSpace для уплотнения 
диска сервера 10Net, т.к. все локальные диски рассматриваются 
как сетевые. Чтобы уплотнить диск, отключите службу сервера, 
набрав REM с пробелом перед командой для сервера в файле AUTOEXEC.BAT, 
и перезагрузите компьютер. После этого запустите DoubleSpace для
уплотнения диска. По окончании работы DoubleSpace удалите REM из
файла AUTOEXEC.BAT.

После уплотнения диска сервера такие функции DoubleSpaces, как LIST,
CHKDSK, MOUNT и UNMOUNT не будут правильно выполняться до тех
пор, пока вы не остановите службу сервера.

6	NETWORKS.TXT	6


