README.TXT

ЗАМЕЧАНИЯ ПО MS-DOS 6.22
=======================

Данный файл содержит важную информацию, не включенную ни в
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MICROSOFT MS-DOS 6.22, ни в MS-DOS Help.

Он содержит следующие основные разделы:

1. Установка (Setup)
2. MemMaker, EMM386 и управление памятью
3. Windows
4. Аппаратная совместимость с MS-DOS 6.22
5. Программы фирмы Microsoft
6. Программы независимых фирм
7. DriveSpace

Если вы не найдете в этом файле информацию на интересующую Вас тему, то
обратитесь к одному из следующих текстовых файлов, включенных в MS-DOS:

*) OS2.TXT, где описывается, как переслать и сохранить данные при переходе
   с системы OS/2 на MS-DOS 6.22.

*) NETWORKS.TXT, где описывается, как приспособить сеть для работы с
   MS-DOS 6.22.

*) COUNTRY.TXT, где описаны особенности поддержки международной клавиатуры
   и кодовые страницы MS-DOS 6.22.

Для получения информации о новых средствах MS-DOS 6.22 введите HELP
WHATSNEW после системного приглашения.

Данный файл содержит следующие разделы:

1. Setup
   1.1  SpeedStor
   1.2  Сообщение "Incompatible Hard Disk or Device Driver"
	[Несовместимый жесткий диск или драйвер устройства]
   1.3  Компьютер типа AT&T 6300
   1.4  Toshiba с жестким RAM-диском
   1.5  Tandy с ROM DOS
   1.6  Программа Setup выдает сообщение "Your computer uses a
	disk-compression program that is incompatible with Setup"
   1.7  Вы удалили из каталога файлы, которые нужны программе Setup для
	установки дополнительных программ Windows
   1.8  Выполнение установки на компьютере, на котором используется
	Windows NT
   1.9  Программа Setup определила, что на компьютере имеется
	раздел или файлы отличного от MS-DOS типа и при этом
	используется Windows NT
   1.10 Программа Setup отображает экран "Your computer uses
	password protection"
   1.11 Программа Setup отображает экран "Your computer is using an
	incompatible delete-protection program"
   1.12 Программа Setup обнаружила, что на компьютере используется DR DOS.
   1.13 Установка MS-DOS на диске, отличном от C
   1.14 Обход формирования дискеты возврата установки и
	использование параметров Setup по умолчанию
   1.15 Установка MS-DOS 6.22 на системе с драйвером CorelSCSI UNI_ASP.SYS
   1.16 Установка MS-DOS 6.22 на компьютере с драйвером DrivePro или
	EZ-Drive
   1.17 При обновлении PC-DOS версии 6.1 на экране появляется сообщение
	"There is not enough disk space" ["Недостаточно места на диске"].
   1.18 Ошибка обновления файла: "Cannot update a file"
   1.19 Переход с PC-DOS версии 6.1
   1.20 Дополнительная поддержка клавиатур и кодовых страниц
2. MemMaker, EMM386 и управление памятью
   2.1  Драйвер расширенной памяти фирмы Intel (EMM.SYS)
   2.2  Работа MemMaker на компьютере с PC-NFS
   2.3  Вы работаете с монитором Super VGA и хотите сэкономить память
   2.4  Использование MemMaker с IBM LAN
   2.5  Программа MemMaker и устройства SCSI фирмы Adaptec
   2.6  Использование MemMaker на компьютере совместно с утилитой
	RAMBoost из PC Tools
   2.7  Программа EMM386 обнаружила ошибку в приложении
   2.8  Программа MemMaker больше не выполняет по умолчанию агрессивное
	сканирование верхней памяти
3. Windows
   3.1  Компьютер использует постоянный файл подкачки Windows 3.0.
   3.2  Работа со сжатыми дискетами при использовании Windows File Manager
4. Аппаратная совместимость с MS-DOS 6.22
   4.1  Драйвер EXTDISK.SYS фирмы Compaq
   4.2  Hardcard
   4.3  Toshiba
5. Программы Backup, Defrag и Anti-Virus фирмы Microsoft
   5.1  Microsoft Anti-Virus
   5.2  Выполнение программы Microsoft Backup для MS-DOS под Windows
   5.3  Программа Backup для Windows прекращает работу по завершении
	теста на совместимость
   5.4  Выполнение Microsoft Backup на компьютерах TI4000 и Gateway NOMAD
   5.5  Backup MS-DOS 6.22 не восстанавливает резервные копии, созданные
	в версии 6 или 6.2
   5.6  Microsoft Defragmenter
6. Программы независимых фирм
   6.1  4DOS и NDOS
   6.2  Программы установки Above Board 286 и Above Board Plus
   6.3  CodeView
   6.4  Colorado Tape Backup
   6.5  Fastback Plus
   6.6  Norton Desktop для Windows 2.0
   6.7  Norton Utilities
   6.8  PC Tools
   6.9  Средство Stealth DoubleSpace в программе QEMM
   6.10 Программы PC-Vault и PC-Vault Plus фирмы Johnson Computer Systems
   6.11 DoubleTools фирмы AddStor
7. DriveSpace
   7.1  Переход с DoubleSpace на DriveSpace
   7.2  Переход с программ сжатия диска XtraDrive на использование
	DriveSpace
   7.3  Переход с программ Stacker 3.1 на использование DriveSpace
   7.4  Переход с других программ сжатия диска на использование
	DriveSpace
   7.5  DriveSpace Setup обнаруживает, что работает несовместимая
	программа кэширования диска
   7.6  Исчерпано свободное место на сжатом диске
   7.7  Исчерпано свободное место на несжатом диске (хост-диске)
   7.8  DriveSpace не сжимает файлы из-за нехватки места на диске
   7.9  Windows выдает сообщение "The permanent swap file is corrupt"
   7.10 EXTDISK.SYS выдает предупреждение о буквах дисков
   7.11 Вам нужен специальный драйвер для загрузочного устройства
   7.12 Дефрагментация несжатых дисков после изменения атрибутов файлов
   7.13 Файлы, которые DriveSpace не может сжать
   7.14 Программе Microsoft Defragmenter не хватает памяти при сжатии
	диска
   7.15 DriveSpace и PC-Vault
   7.16 Максимальный размер сжатого диска
   7.17 Программа DriveSpace не смогла смонтировать диск из-за проблем
	с диском
   7.18 DriveSpace заканчивает установку, однако вы не можете
	получить доступ к Hardcard.
   7.19 Вы получили сообщение DoubleGuard Alarm
   7.20 Сжатый диск слишком фрагментирован для монтирования
   7.21 DriveSpace выдает сообщение "Your computer is running with an
	incompatible version of DRVSPACE.BIN"
   7.22 Использование команды DRVSPACE после обхода DRVSPACE.BIN
   7.23 Снятие защиты записи со сжатой дискеты
   7.24 Кэширование диска в Norton и автомонтирование
   7.25 DriveSpace и утилиты Undelete
   7.26 Создание аварийного диска начальной загрузки для системы DriveSpace
   7.27 Если утилита ScanDisk не может проверить или восстановить
	файл тома DriveSpace
   7.28 DriveSpace и файл DRVSPACE.MR1
   7.29 Использование дисков DoubleSpace с DriveSpace без преобразования
	формата файлов
   7.30 Если частично преобразованный файл не монтируется


1. SETUP
========

1.1 SpeedStor
-------------
Если программа Setup отсылает Вас к данному пункту и если на компьютере есть
раздел OS/2, созданный утилитой FDISKPM системы OS/2 2.1, выполните 
программу MS-DOS Setup, набрав в командной строке SETUP /U.

Если Setup отсылает Вас к данному пункту, а на компьютере
нет ни раздела OS/2, ни раздела SpeedStor, см. раздел "Программа Setup
отображает экран Incompatible Hard Disk or Device Driver" в главе
"Диагностика и разрешение проблем" Руководства пользователя MS-DOS 6.

Если на компьютере есть раздел SpeedStor, то программа Setup
отсылает Вас к данному пункту, возможно, по одной из следующих причин:

a) Программа Setup не может найти в файле CONFIG.SYS команду для
   драйвера устройства, который поддерживает раздел SpeedStor. В
   этом случае добавьте командную строку в файл CONFIG.SYS,
   перезагрузите компьютер и запустите программу установки.
   Подробнее о добавлении командной строки в файл CONFIG.SYS 
   см. в документации по SpeedStor.

b) В файле CONFIG.SYS есть строка DEVICE=HARDRIVE.SYS. В этом
   случае выполните следующую процедуру:

   1. С помощью команды EXPAND распакуйте файл SSTOR.SYS и скопируйте его
      на жесткий диск. Убедитесь, что файл SSTOR.SYS скопирован по тому же
      пути, где находится файл HARDRIVE.SYS.

      Просмотрите на Диске 1 Setup файл PACKING.LST, чтобы найти
      местоположение файла SSTOR.SYS на дисках Setup и получить инструкции
      по его распаковке и копированию на жесткий диск.

   2. Замените команду DEVICE=HARDRIVE.SYS на команду
      DEVICE=SSTOR.SYS. Например, если команда, которая загружала
      файл HARDRIVE.SYS, была DEVICE=C:\SSTOR\HARDRIVE.SYS, то 
      замените ее на DEVICE=C:\SSTOR\SSTOR.SYS.

   3. Перезагрузите компьютер.

   4. Убедитесь, что жесткий диск доступен.

   5. Запустите программу Setup.


1.2 Сообщение "Incompatible Hard Disk or Device Driver"
    [Несовместимый жесткий диск или драйвер устройства]
-------------------------------------------------------
Если Setup отсылает Вас к этому пункту и другие пункты данного файла не
относятся к Вашей системе, то это означает, что на компьютере есть
раздел, который несовместим с MS-DOS 6.22. Этот раздел следует удалить с
жесткого диска. См. раздел "Формирование конфигурации жесткого диска с
помощью Fdisk" в главе "Диагностика и разрешение проблем" РУКОВОДСТВА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MICROSOFT MS-DOS.

1.3 Компьютер типа AT&T 6300
----------------------------
Если тип компьютера AT&T 6300, а ROM BIOS - версии 1.21, обратитесь
к фирме, выпускающей ROM BIOS, за upgrade-версией. Номер версии ROM BIOS
отображается на экране при загрузке компьютера.


1.4 Toshiba с жестким RAM-диском
--------------------------------
Данные инструкции относятся к компьютерам Toshiba моделей T1200, T1600,
T1200XE и T1000LE.

Чтобы использовать жесткий RAM-диск, перед установкой MS-DOS 6.22 выполните
следующую процедуру:

1. Сделайте резервную копию своего жесткого RAM-диска.

2. С помощью программы Toshiba Setup удалите жесткий RAM-диск, выделив ему
   нулевое число килобайт. Все данные, которые находились на этом диске,
   будут потеряны.

3. Перезагрузите компьютер

4. Запустите программу MS-DOS 6.22 Setup.

5. После выполнения программы установки запустите программу Toshiba Setup,
   чтобы заново создать жесткий RAM-диск.

6. Запустите утилиту FDISK, перейдите на диск 2 и создайте первичный
   раздел DOS. Выйдите из среды FDISK.

7. Отформатируйте диск D командой FORMAT.


1.5 Tandy с ROM DOS
-------------------
Свяжитесь с изготовителем аппаратуры для получения информации о том, как
на компьютере Tandy перейти с системы ROM DOS на MS-DOS 6.22. Это относится
к следующим моделям: 1000EX, 1000HX, 1000SL, 1000SL2, 1000TL, 1000TL2,
1000TL3, 1000RL, 1000RLX, 1000RL-HD, 1000RLX-HD, 1100FD, 2500XL, 2500XL2.


1.6  Программа Setup выдает сообщение "Your computer uses a
     disk-compression program that is incompatible with Setup"
     ["На компьютере есть программа сжатия диска, несовместимая с Setup"]
-------------------------------------------------------------------------
Если программа Setup сообщает, что на компьютере есть несовместимая с
ней программа сжатия диска, вы должны вручную удалить эту программу
сжатия до установки MS-DOS 6.22. Выполните следующую процедуру.

ЗАМЕЧАНИЕ  Эта процедура заменит текущую программу сжатия диска на
программу DriveSpace. Можно также связаться с фирмой, выпускающей
 программу сжатия диска, для получения ее новой версии. В большинстве 
случаев текущие версии программ сжатия дисков совместимы с MS-DOS 6.22.

1. Сделайте резервные копии всех файлов, содержащихся на сжатом диске. В
   пункте 3 вы отформатируете несжатый диск, что приведет к потере всех
   файлов и на сжатом, и на несжатом диске.

2. Если диски Setup подходят к дисководу A, вставьте в него Диск 1
   Setup и перезагрузите компьютер. После того как программа Setup
   отобразит первый экран, завершите ее работу, дважды нажав клавишу F3.

   Если диски Setup не подходят к дисководу A, создайте загрузочную
   дискету для дисковода A; для этого вставьте в дисковод B Диск 1 Setup,
   а в дисковод A - чистую дискету, и введите в командной строке B:SETUP /F.

   По получении запроса ответьте, что требуется установить MS-DOS на
   дискету, находящуюся в дисководе A. После того как Setup завершит свою
   работу, оставьте дискету в дисководе A и перезагрузите компьютер.

3. В командной строке наберите FORMAT C: /S, чтобы переформатировать 
    загрузочный диск и поместить на него системные файлы MS-DOS 6.22.

4. Выньте дискету из дисковода A и перезагрузите компьютер.

5. Вставьте Диск 1 Setup в дисковод A или B и в командной строке наберите
   A:SETUP или B:SETUP.

6. После выполнения программы Setup наберите в командной строке DRVSPACE и
   выполните инструкции, которые будут появляться на экране.

   Подробнее о программе DriveSpace см. главу
   "Увеличение свободного дискового пространства" РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
   MICROSOFT MS-DOS.

7. После установки программы DriveSpace восстановите сохраненные файлы.
   Не восстанавливайте старые версии файлов MS-DOS.


1.7  Вы удалили из каталога файлы, которые нужны программе Setup для
     установки дополнительных программ Windows.
--------------------------------------------------------------------
Если вы ввели в командной строке BUSETUP /E, после чего появилось
сообщение "Setup did not find the files it needs in the directory
specified" [Программа Setup не нашла нужные файлы в заданном каталоге], 
и вы думаете, что эти файлы были удалены с диска, то вставьте Диск 1 Setup 
в дисковод A или B и запустите программу Setup, набрав в командной строке
A:SETUP /E или B:SETUP /E.


1.8  Выполнение установки на компьютере, на котором используется Windows NT
---------------------------------------------------------------------------
Если на компьютере работает Windows NT, а система MS-DOS на нем не
установлена, выполните процедуру 1. Если на компьютере установлены 
обе системы, Windows NT и MS-DOS, выполните процедуру 2.

Процедура 1

1. Запустите программу Setup, вставив Диск 1 Setup в дисковод A
   и перезагрузив компьютер. Выполните установку, руководствуясь
   инструкциями, появляющимися на экране. После завершения программы Setup
   система Windows NT становится недоступной.

   Если система Windows NT была установлена в разделе типа FAT, то чтобы
   получить доступ как к операционной системе Windows NT, так и к MS-DOS
   выполните пункты 2 и 3 данной процедуры.

   Если система Windows NT была установлена в разделе, тип которого
   отличен от FAT, обратитесь к разделу 1.9 данного файла.

2. Вставьте диск Windows NT Setup в дисковод A или B, после чего
   перезагрузите компьютер.

3. Когда появится экран Windows NT Setup, выберите опцию Repair и
   вставьте диск Windows NT Emergency Repair Disk (который вы
   сформировали при установке Windows NT), чтобы исправить системные
   файлы Windows NT.

Процедура 2

1. Во время начальной загрузки компьютера выберите в качестве
   операционной системы MS-DOS.

2. Запустите программу Setup, вставив Диск 1 Setup в дисковод A
   или B и введя в командной строке A:SETUP или B:SETUP.


1.9  Программа Setup определила, что на компьютере имеется раздел или 
       файлы типа, отличного от MS-DOS, и при этом используется Windows NT
--------------------------------------------------------------------------
Процедура, которую следует использовать, зависит от того, хотите ли вы
сохранить раздел и файлы. Найдите ниже пункт, в котором описывается
нужный вариант.

Вы не хотите сохранить раздел или его файлы
-------------------------------------------
Если вы не хотите хранить раздел или его файлы, то по предложению Setup
выберите удаление раздела или файлов. Если Setup не предоставит Вам
возможности выбора, то удалите раздел вручную после выполнения
программы Setup. Инструкции по удалению вручную раздела типа, отличного от
MS-DOS, см. в разделе "Формирование конфигурации жесткого диска с помощью
Fdisk" в главе "Диагностика и разрешение проблем" РУКОВОДСТВА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MICROSOFT MS-DOS.

Вы не хотите сохранить раздел, но хотите сохранить его файлы
------------------------------------------------------------
Если вы хотите сохранить файлы данных, но не хотите сохранить раздел,
сделайте резервную копию файлов, снова запустите программу Setup, а затем,
если Вам будет предложено, выберите удаление раздела или файлов. Если Вам
не будет предоставлена возможность выбора, то удалите раздел вручную
после завершения выполнения программы Setup. Инструкции по удалению
вручную раздела типа, отличного от MS-DOS, см. в разделе "Формирование
конфигурации жесткого диска с помощью Fdisk" в главе "Диагностика и
разрешение проблем" РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MICROSOFT MS-DOS.

Вы хотите сохранить раздел и его файлы
--------------------------------------
Выполните следующую процедуру.

ЗАМЕЧАНИЕ  Если раздел, тип которого отличен от MS-DOS, занимает все
пространство на жестком диске, вы должны изменить конфигурацию
жесткого диска. Можно либо разрешить программе Setup сделать это
за Вас, как описано в предыдущем пункте, либо изменить конфигурацию
самому. Информацию о изменении конфигурации вручную см. в документации по
Windows NT.

Чтобы установить MS-DOS 6.22 и сохранить раздел или файлы, выполните
следующие действия:

1. Запустите программу MS-DOS Setup.

2. При получении запроса выберите продолжение работы программы Setup без
   удаления раздела или файлов.

3. После выполнения программы Setup вставьте диск Windows NT Setup в
   дисковод A или B, а затем перезагрузите компьютер.

4. Когда появится экран Windows NT Setup, выберите опцию Repair,
   вставьте диск Windows NT Emergency Repair Disk (который вы создали
   при установке Windows NT) и исправьте системные файлы Windows NT.


1.10 Программа Setup отображает экран "Your computer uses password
     protection".
------------------------------------------------------------------
См. раздел 1.12.


1.11 Программа Setup отображает экран "Your computer is using an
     incompatible delete-protection program".
----------------------------------------------------------------
См. раздел 1.12.


1.12 Программа Setup обнаружила, что на компьютере используется DR DOS.
-----------------------------------------------------------------------
Если на компьютере установлена DR DOS, то перед повторным запуском
программы Setup примите следующие меры предосторожности:

a) Если система имеет какие-либо средства защиты, включая парольную
   защиту, деактивизируйте их. Подробнее об этом см. раздел "Программа
   Setup отображает экран 'Your computer uses password protection'" в
   главе "Диагностика и разрешение проблем" РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
   MICROSOFT MS-DOS.

   Если паролем защищен какой-либо файл или каталог, снимите защиту;
   это особенно важно, если защищены файлы CONFIG.SYS или AUTOEXEC.BAT
   или каталог, в котором содержатся файлы DR DOS.

b) Если на компьютере установлена утилита DELWATCH, выполните
   процедуру "Программа Setup отображает экран 'Your computer is using an
   incompatible delete-protection program'", описанную в главе
   "Диагностика и разрешение проблем" РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MICROSOFT
   MS-DOS 6.

c) Если в файлах CONFIG.SYS или AUTOEXEC.BAT используются
   условные команды (например, "?" или GOTO), удалите их и вручную
   установите нужный порядок команд.

d) Если в файле CONFIG.SYS есть команда CHAIN, удалите ее, а затем вручную
   установите нужный порядок команд.

e) Если на компьютере используются средства сжатия диска, однако
   диск C не сжат, то запустите программу Setup, как это описано
   в главе "Приступая к работе" РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MS-DOS 6. Когда
   программа Setup выдаст сообщение "Your CONFIG.SYS file contains
   commands that are not valid MS-DOS commands" [В файле CONFIG.SYS
   содержатся команды, недопустимые в MS-DOS], выберите опцию "Modify
   original files" [Модификация исходных файлов].

   Если диск C сжат, выполните следующую процедуру:

   1. Определите, какой диск является исходным (несжатым). Более
      подробно об этом см. в документации по DR DOS.

   2. Сделайте резервные копии файлов CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT, которые
      находятся на сжатом диске, и файла DCONFIG.SYS, который находится на
      исходном диске.

   3. Объедините оба файла конфигурации. Например, если несжатым диском
      является диск D, наберите в командной строке следующее:

      COPY D:\DCONFIG.SYS+C:\CONFIG.SYS D:\CONFIG.SYS

   4. Скопируйте объединенный файл CONFIG.SYS на диск C. Например, если
      несжатым диском является диск D, в командной строке наберите
      следующее:

      COPY D:\CONFIG.SYS C:\CONFIG.SYS

   5. Скопируйте файл AUTOEXEC.BAT на несжатый диск. Например, если
      несжатым диском является диск D, в командной строке наберите
      следующее:

      COPY C:\AUTOEXEC.BAT D:\AUTOEXEC.BAT

   6. Запустите программу MS-DOS 6.22 Setup.

   7. Когда программа Setup выдаст сообщение "Your CONFIG.SYS file
      contains commands that are not valid MS-DOS commands" [В файле
      CONFIG.SYS содержатся команды, недопустимые в MS-DOS], выберите
      опцию "Modify original files" [Модификация исходных файлов].

      Когда программа Setup выдаст сообщение "Because you are
      currently using the DR DOS operating system" [Так как вы
      используете операционную систему DR DOS], выберите опцию Continue.

   8. После выполнения программы Setup система MS-DOS выдаст сообщение
      "Unrecognized command" [Неопознанная команда] для каждой команды
      файлов AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS, которые не являются командами
      MS-DOS.  Удалите эти команды из файлов CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT.

   9. Добавьте команду DEVICE=HIMEM.SYS в начало файла CONFIG.SYS и
      перезагрузите компьютер.


1.13 Установка MS-DOS на диске, отличном от C
---------------------------------------------
Как описано в следующей процедуре, вы можете установить MS-DOS на диске,
отличном от C; для этого нужно, используя переключатель /M, скопировать
системные файлы на диск, с которого производится загрузка, а затем,
используя переключатель /Q, скопировать файлы MS-DOS на другой диск.

ЗАМЕЧАНИЕ  Эта процедура предназначена для квалифицированных
пользователей. Если на компьютере используются средства сжатия диска,
модифицируйте процедуру соответствующим образом.

ЗАМЕЧАНИЕ  Если на компьютере используются программы формирования 
разделов диска (такие как Disk Manager, SpeedStor, Priam или Everex), 
перед выполнением данной процедуры необходимо выполнить пункты 1 - 3 
процедуры "Вам нужно вручную установить MS-DOS", описанной в главе 
"Диагностика и разрешение проблем" РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
MICROSOFT MS-DOS. Если программное обеспечение использует
специальный драйвер для доступа к диску, на который вы хотите установить
MS-DOS, то убедитесь, что созданный Вами загрузочный диск содержит ссылки
на этот драйвер в файле CONFIG.SYS или AUTOEXEC.BAT. После выполнения
указанных действий перейдите к пункту 3 следующей процедуры.

1. Запустите программу Setup, вставив Диск 1 Setup в дисковод A или B и
   введя в командной строке A:SETUP /M или B:SETUP /M.

   ЗАМЕЧАНИЕ  Файлы CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT были сохранены с
   именами CONFIG.NEW и AUTOEXEC.NEW.

2. Запустите программу Setup, вставив Диск 1 Setup в дисковод A или B и
   введя в командной строке A:SETUP /Q или B:SETUP /Q. Выполните
   инструкции, которые будут появляться на экране.

3. Когда Setup отобразит экран с системными установками, выберите
   опцию MS-DOS Path. Наберите имя диска и каталога, где вы хотите
   установить MS-DOS, и нажмите клавишу ENTER. Продолжите процесс
   установки.

4. После выполнения программы Setup откройте файлы CONFIG.NEW и
   AUTOEXEC.NEW и убедитесь, что путь в командах этих файлов указан
   верно. Сохраните файлы с именами CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT.
   Затем перезагрузите компьютер.


1.14 Обход формирования дискеты возврата установки и использование
     параметров Setup по умолчанию
------------------------------------------------------------------
Чтобы отказаться от создания дискеты возврата установки, следует в команде
Setup указать переключатель /G.

Чтобы отказаться от создания дискеты возврата установки и использовать
параметры Setup по умолчанию, в команде Setup следует задать переключатели
/H и /G.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Основное назначение дискеты возврата установки --
обеспечение сохранности файлов при установке системы и впоследствии.
Если Setup не создаст дискету возврата установки, вы не сможете
восстановить свою предыдущую версию DOS. Если Setup сделает 
жесткий диск недоступным, вы не сможете воспользоваться дискетой
возврата установки для восстановления доступа к нему.

ЗАМЕЧАНИЕ  Если версия Вашей системы MS-DOS более ранняя, чем 5.0, и
используются переключатель /G или переключатели /H и /G вместе, то
программа Setup не предложит Вам обновить файлы сетевого обеспечения.


1.15 Установка MS-DOS 6.22 на системе с драйвером CorelSCSI UNI_ASP.SYS
----------------------------------------------------------------------
Если система использует для оптических дисков драйвер CorelSCSI
UNI_ASP.SYS и программа Setup прекратила работу при попытке установить
MS-DOS 6, удалите из файла CONFIG.SYS команду DEVICE, которая загружает
этот драйвер. Затем запустите программу Setup еще раз. После завершения
программы Setup заново установите драйвер Corel UNI_ASP.SYS точно
так же, как вы это делали раньше. Если по-прежнему будут проблемы,
обратитесь в Corel Customer Service.


1.16 Установка MS-DOS 6.22 на компьютере с драйвером DrivePro или EZ-Drive
-------------------------------------------------------------------------
Если вы установили жесткий диск с помощью драйвера Micro House
DrivePro(TM) или EZ-Drive(TM), то перед установкой MS-DOS 6.22
необходимо запустить программу DOS6INST и выполнить инструкции,
которые будут появляться на экране. Эту программу можно также
заказать в Micro House BBS по телефону (303) 443-9957.
Если возникнут какие-либо проблемы, обратитесь за дополнительной
информацией в Micro House Technical Support.


1.17 При обновлении PC-DOS версии 6.1 на экране появляется сообщение
     "There is not enough disk space" ["Недостаточно места на диске"].
----------------------------------------------------------------------
Если на компьютере установлена версия PC-DOS 6.1 со средставми сжатия
диска, то при попытке обновления системы до версии MS-DOS 6.22 на
экране появится сообщение "There is not enough free disk space on
drive C to install MS-DOS".

Средства сжатия диска системы PC-DOS несовместимы с MS-DOS. Поэтому перед
установкой MS-DOS 6.22 на такой компьютер следует сначала снять сжатие
диска со всех дисков. Более подробно процедура обновления PC-DOS описана
ниже, в разделе 1.19.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сжатие диска снято и все-таки на экране появляется
такое сообщение, следует освободить место на диске С.

1.18 Ошибка обновления файла: "Cannot update a file"
----------------------------------------------------
Если программа установки не может обновить какой-то файл MS-DOS,
то выдается сообщение "Cannot update a file" ["Ошибка обновления файла"].
Можно продолжить установку, игнорируя это сообщение, однако следует
иметь в виду, что при этом тот файл, который не был обновлен, остался
от предыдущей версии. Если этот файл не нужен для работы (скажем,
это утилита find.exe, которой вы не пользуетесь), то сообщение можно
игнорировать (если обновляется версия PC-DOS, см. раздел 6.1).

Если все-таки нужно обновить такой файл, воспользуйтесь следующей
процедурой (при этом потребуются дискеты дистрибутива MS-DOS 6.22):

1. Если на компьютере использовался DoubleSpace и не был обновлен файл
   DoubleSpace или если система не работает после этого сообщения,
   снимите DoubleSpace при помощи утилиты Uninstall, для чего следует
   вставить в дисковод дискету с Uninstall и ввести с командной строки
   команду A:\UNINSTALL.

2. Вставьте в дисковод первый диск дистрибутива MS-DOS 6.0 (НЕ дистрибутива
   MS-DOS 6.22!) и с помощью любого текстового редактора (например,
   EDIT) просмотрите содержимое файла PACKING.LST. В этом файле указано,
   на каком диске находится тот или иной файл дистрибутива. Определите, где
   именно расположен требуемый файл.

3. Вставьте нужный диск в дисковод и с помощью команды EXPAND распакуйте
   файл. Например, для того, чтобы раскрыть файл DRVSPACE.BI_ с диска B
   в каталог C:\DOS, следует ввести команду:

   EXPAND A:\DRVSPACE.BI_ C:\DOS\DRVSPACE.BIN

   Более подробная информация приведена в начале файла PACKING.LST
   или в Руководстве Пользователя MS-DOS.

4. Снова запустите программу установки SETUP дистрибутива MS-DOS
   версии 6.22. На этот раз программа установки должна успешно обновить
   файл.


1.19 Переход с PC-DOS версии 6.1
--------------------------------
Если на компьютере установлена PC-DOS версии 6.1 со сжатием диска,
устанавливать MS-DOS 6.22 нельзя до тех пор, пока не будет снято сжатие
диска. Это вызвано тем, что PC-DOS версии 6.22 несовместима с MS-DOS.
Для того, чтобы устранить это препятствие, следует произвести следующие
действия:

1. Сначала снимите сжатие диска со всех устройств. Процедура снятия
   сжатия дисков приведена в описании команды SSUNCOMP документации
   PC-DOS.

2. Когда утилита SSUNCOMP снимет сжатие с последнего диска, будет выдан
   запрос, следует ли отключить также и драйвер. На этот вопрос следует
   ответить положительно (Yes), после чего версия драйвера DRVSPACE.BIN
   из комплекта поставки PC-DOS будет удалена с диска.

3. Перейдите в каталог, содержащий файлы PC-DOS, и введите следующую команду:

     DEL DRVSPACE.*

4. Вставьте первую дискету MS-DOS 6.22 в устройство A или B и введите
   команду A:SETUP или B:SETUP.

1.20 Дополнительная поддержка клавиатур и кодовых страниц
---------------------------------------------------------
Поддержку кодовых страниц в MS-DOS 6.22 обеспечивают новые файлы EGA2.CPI,
EGA3.CPI и ISO.CPI, а также новый файл KEYBRD2.SYS, который предлагает
дополнительные возможности. MS-DOS теперь поддерживает дополнительные
параметры кодовых страниц, обеспечиваемые драйвером COUNTRY.SYS.

Более подробно изменения по поддержке клавиатур и кодовых страниц приведены
в файле COUNTRY.TXT, который находится в системном каталоге MS-DOS.


2. ПРОГРАММА MEMMAKER И УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ
==========================================

2.1  Драйвер расширенной памяти фирмы Intel (EMM.SYS)
-----------------------------------------------------
Если вы используете драйвер EMM.SYS фирмы Intel с платой Aboveboard,
то для систем с шиной ISA следует использовать EMM.SYS версии 4.0
модификации E, а для систем с шиной MCA и другими -- EMM.SYS версии 4.0
модификации D. Бесплатно получить его можно в фирме Intel.


2.2  Работа MemMaker на компьютере с PC-NFS
-------------------------------------------
Если вы используете программное обеспечение сети PC-NFS, то перед
запуском программы MemMaker выполните следующую процедуру:

1. С помощью любого текстового редактора откройте файл
   MEMMAKER.INF. Этот файл находится в каталоге, который содержит файлы
   MS-DOS.

2. В этот файл добавьте следующую строку:

   *NET

3. Сохраните файл, а затем запустите программу MemMaker.


2.3  Вы работаете с монитором Super VGA и хотите сэкономить память.
-------------------------------------------------------------------
Если вы работаете в среде Microsoft Windows на компьютере, оборудованном
процессором 80386, дополнительной памятью и монитором типа Super VGA, то,
чтобы сэкономить обычную память для выполнения программ, можно
использовать файл MONOUMB.386 совместно с программой MemMaker.

Чтобы сэкономить память при работе с монитором Super VGA:

1. Откройте файл SYSTEM.INI и найдите в нем раздел [386Enh].

2. Добавьте команду DEVICE для файла MONOUMB.386, находящегося в
   каталоге MS-DOS. Например, если файлы MS-DOS находятся в каталоге
   C:\DOS, то добавьте в этот раздел следующую строку:

   DEVICE=C:\DOS\MONOUMB.386

3. Сохраните файл и перезагрузите компьютер.

4. После загрузки компьютера запустите программу MemMaker, набрав в
   командной строке MEMMAKER.

5. Выберите опцию Custom Setup. В экране Advanced Options на вопрос "Use
   monochrome region (B000-B7FF) for running programs?" [Использовать
   монохромный диапазон для выполнения программ?] ответьте Yes.

   Выполните инструкции, которые будут появляться на экране.


2.4  Использование MemMaker с IBM LAN
-------------------------------------
Перед запуском программы MemMaker Вам может потребоваться изменить
параметры драйвера локальной сети DXMC0MOD.SYS.  Убедитесь, что в файле
CONFIG.SYS команда DEVICE, загружающая драйвер DXMC0MOD.SYS, задана в
одном из следующих форматов:

a) Имеет первые три параметра, как показано в следующем примере:

   DEVICE=C:\DXMC0MOD.SYS 410003500001,D800,1

b) Не имеет параметров, как показано в следующем примере:

   DEVICE=C:\DXMC0MOD.SYS

c) Имеет несколько параметров и достаточное количество запятых, чтобы
   можно было задать первые три параметра, как показано в следующем
   примере:

   DEVICE=C:\DXMC0MOD.SYS 410003500001,,


2.5  Программа MemMaker и устройства SCSI фирмы Adaptec
-------------------------------------------------------
Программа MemMaker совместима с устройствами SCSI фирмы Adaptec. Однако
если для поддержки устройства SCSI вы используете драйвер ASPI4DOS.SYS, то
по умолчанию программа MemMaker будет исключать этот драйвер из процесса
оптимизации. Если устройство SCSI не используется как загрузочное
устройство, то вы можете включить драйвер ASPI4DOS.SYS в процесс
оптимизации. Для этого удалите из файла MEMMAKER.INF запись ^ASPI4DOS, а
затем запустите программу MemMaker.


2.6  Использование MemMaker на компьютере совместно с утилитой
     RAMBoost из PC Tools
--------------------------------------------------------------
В MS-DOS можно использовать либо программу MemMaker, либо RAMBoost, но не
обе одновременно. При использовании MemMaker программа RAMBoost не
будет загружаться, но ее команда DEVICE= в файле CONFIG.SYS сохранится.


2.7  Программа EMM386 обнаружила ошибку в приложении
----------------------------------------------------
Если программа EMM386 выдает сообщение вида "EMM386 has detected error #12
in an application" [EMM386 обнаружила ошибку #12 в приложении], это
означает, что процессор сообщил в EMM386 об ошибке, вызванной особым
случаем. Такая ошибка обычно происходит, когда приложение передает в
процессор команду в недопустимой или непредвиденной ситуации. В
большинстве случаев эти ошибки относятся к определенной программе. Если
вы получили сообщение об ошибке, не связанной ни с каким конкретным
приложением, она может быть вызвана драйвером устройства или программой,
резидентной в памяти (типа TSR).

Чтобы избежать таких ошибок, сделайте следующее:

a) Попробуйте идентифицировать вызвавшую ее программу. Это можно сделать,
   например, так: посмотрите, произойдет ли ошибка, когда данная программа
   не выполняется. Если вы подозреваете резидентную программу или драйвер
   устройства, попробуйте обойти их при начальной загрузке компьютера.

b) Попробуйте заблокировать EMM386. В результате программа, находящаяся
   под подозрением, может сгенерировать сообщение об ошибке. Кроме того,
   блокировка EMM386 может изменить конфигурацию памяти так, что ошибка
   больше не проявится.

c) Попробуйте изменить порядок загрузки драйверов устройств и резидентных
   программ. Многие ошибки происходят только при определенных условиях в
   памяти.

d) Если произошла ошибка 12, это означает, что некорректно используется
   стек. Попробуйте добавить в файл CONFIG.SYS следующую команду:

   STACKS=18,512

e) Если произошла ошибка 13, то, вероятно, программа пытается
   использовать защищенный режим независимо от EMM386. Вам может
   понадобиться VCPI-совместимая версия данной программы, или придется не
   загружать EMM386 при использовании этого приложения.


2.8  Программа MemMaker больше не выполняет по умолчанию агрессивное
     сканирование верхней памяти
--------------------------------------------------------------------
По умолчанию версия MemMaker для MS-DOS 6.22 не выполняет агрессивное
сканирование верхней памяти. Значение опции "Scan the upper memory area
aggressively?" [Выполнить агрессивное сканирование верхней памяти?]
программы MemMaker устанавливается равным No, и MemMaker при поиске
доступных блоков верхней памяти ограничивается диапазоном адресов
памяти C600-EFFF. Напротив, версия MemMaker для MS-DOS 6 выполняет
агрессивное сканирование верхней памяти по умолчанию: помимо
сканирования памяти в диапазоне C600-EFFF, она также сканирует адреса в
диапазоне F000-F7FF.

Чтобы для выполнения программ было больше доступной памяти, запустите
MemMaker в режиме Custom и замените значение опции "Scan the upper memory
area aggressively?" на Yes. (Учтите, что на некоторых компьютерах при
переводе блоков верхней памяти в данный диапазон компьютер не сможет
нормально загрузиться.)

Замечание: Если вы в последний раз работали с MemMaker при значении опции
	   "Scan the upper memory area aggresively", равном Yes, то
	   при следующем запуске MemMaker это значение сохранится.


3. WINDOWS
==========

3.1  Компьютер использует постоянный файл подкачки Windows 3.0.
-------------------------------------------------------------------
Если Ваш компьютер использует постоянный файл подкачки Windows 3.0,
то, чтобы сделать его совместимым с MS-DOS 6, запустите программу
SPATCH.BAT. Для этого выполните следующую процедуру:

1. Скопируйте файл SPATCH.BAT на жесткий диск. Чтобы найти этот файл на
   дисках Setup, просмотрите файл PACKING.LST на Диске 1 Setup.

2. Наберите в командной строке следующее:

   SPATCH [DRIVE]:[PATH]SWAPFILE.EXE

   В качестве значений параметров DRIVE и PATH укажите местоположение
   файла SWAPFILE.EXE.

3. Выполните инструкции, которые будут появляться на экране.

   Данная программа модифицирует файл SWAPFILE.EXE, чтобы его можно было
   использовать вместе с MS-DOS 6, и сохраняет его резервную копию под
   именем SWAPFILE.SAV. После того как вы убедитесь, что файл работает
   нормально, файл SWAPFILE.SAV можно будет удалить.


3.2  Работа со сжатыми дискетами при использовании Windows File Manager
-----------------------------------------------------------------------
Если вы пользуетесь сжатыми дискетами при включенном автомонтировании,
то при работе утилиты File Manager могут иметь место ошибки или
какие-либо иные проблемы. Чтобы избавиться от этих проблем, дважды
нажмите клавишу F5.

Например, если вы перешли со сжатой дискеты на несжатую, то кнопка
дисковода хост-машины, соответствующего сжатой дискете, будет оставаться
до тех пор, пока вы не нажмете дважды клавишу F5.


4. АППАРАТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С MS-DOS
====================================

4.1 Драйвер EXTDISK.SYS фирмы Compaq
------------------------------------
Драйвер Compaq EXTDISK.SYS версии 3.00 и следующих совместим с MS-DOS 6.
Если у Вас более ранняя версия, обратитесь в фирму за upgrade-версией.

4.2 Hardcard
------------
О том, как применять программу DriveSpace в системе, которая использует
диск Hardcard в качестве загрузочного, см. раздел 7.18. Дополнительная
информация о Hardcard:

a) Hardcard II

   Если при работе EMM386.EXE вы не можете использовать плату Plus
   Development Hardcard II или Hardcard II XL, задайте исключающий
   переключатель (x=), чтобы избежать конфликта EMM386 с адресом BIOS на
   плате.

   Чтобы задать конфигурацию EMM386, запустите программу MemMaker.

b) Hardcard 40 или Passport

   Если вы используете плату Hardcard 40 или сменный диск Passport, а в
   файле CONFIG.SYS содержится команда DEVICE для PLUSDRV.SYS, удалите эту
   команду DEVICE. После этого запустите программу MS-DOS 6.22 Setup.
   По завершении программы Setup восстановите в файле CONFIG.SYS
   команду DEVICE для PLUSDRV.SYS. Она должна быть последней командой
   указанного файла.

c) Если после установки DriveSpace на плате Hardcard вы не можете
   получить доступ к своему сжатому диску, попытайтесь сделать следующее:

   1) Добавьте в файл AUTOEXEC.BAT команду DRVSPACE /MOUNT, чтобы при
      каждой загрузке компьютера монтировать на Hardcard файл сжатого
      диска (CVF).

   2) Либо убедитесь, что в файле CONFIG.SYS есть по крайней мере один
      драйвер устpойства (например, ANSI.SYS), загружаемый ПОСЛЕ
      драйвера ATDOSXL.SYS, но ПЕРЕД драйвером DRVSPACE.SYS.


4.3 Toshiba
-----------
Если перед выполнением установки (Setup) вы пользовались версией EMM386,
которая входила в состав MS-DOS 5.0, а теперь применяете функцию Power
Management, то во избежание проблем со средством Resume следует
воспользоваться программой или драйвером VRESUME. Выполните следующую
процедуру:

1. Убедитесь, что на жестком диске есть файл VRESUME.COM или VRESUME.SYS.
   Чтобы загрузить TSR-программу, добавьте в файл AUTOEXEC.BAT команду для
   VRESUME.COM. Чтобы загрузить драйвер устройства, добавьте в файл
   CONFIG.SYS команду для файла VRESUME.SYS.

2. Сохраните файл и перезагрузите компьютер.

   ЗАМЕЧАНИЕ  Информацию об использовании VRESUME совместно с Windows 3.0
   см. в файле WRESUME.TXT на дисках Toshiba MS-DOS 5.0.


5. ПРОГРАММЫ BACKUP, DEFRAG и ANTI-VIRUS ФИРМЫ MICROSOFT
========================================================

5.1 Microsoft Anti-Virus
------------------------
Перед тем как дезинфицировать файл программы, убедитесь, что у Вас есть
его резервная копия. Если в процессе дезинфекции файл программы будет
разрушен, установите его заново. Если и после этого Anti-Virus обнаружит
наличие вируса, то, возможно, это ошибка механизма выявления вируса;
обратитесь в фирму, выпускающую данное программное обеспечение, для
получения обновленной версии нужной программы.


5.2  Запуск программы Microsoft Backup для MS-DOS под Windows
-------------------------------------------------------------
Не следует запускать программу Backup для MS-DOS при работе под
Windows - в этом нет никакой необходимости, поскольку в комплект
поставки MS-DOS входит версия Backup для Windows, которая полностью
совместима с Backup для MS-DOS и работает с резервными копиями, созданными
Backup для DOS. Процедура установки Backup для Windows описана в 
главе "Начало работы" Руководства Пользователя MS-DOS.

5.3  Программа Backup для Windows прекращает работу по завершении
     теста на совместимость
-----------------------------------------------------------------
Если Backup для Windows прекращает работу в конце выполнения теста
на совместимость, то, возможно, в файле SYSTEM.INI загружается
несовместимый драйвер резервного копирования третьей фирмы-разработчика.
Выполните описанную ниже процедуру.

ЗАМЕЧАНИЕ  Эта процедура деактивизирует данную программу резервного
копирования сторонней фирмы.

1. Откройте файл SYSTEM.INI и найдите в нем раздел [386Enh].

2. Определите, есть ли в этом разделе следующие строки:

   DEVICE=FASTBACK.386
   DEVICE=VFD.386
   DEVICE=CPBVXD.386
   DEVICE=VIRWT.386

3. Если вы найдете какую-либо из этих строк, поставьте перед ней
   точку с запятой (;).

4. Сохраните файл, снова запустите Windows и еще раз выполните программу
   Backup для Windows.


5.4  Выполнение Microsoft Backup на компьютерах TI4000 и Gateway NOMAD
----------------------------------------------------------------------
Чтобы избежать конфликта между режимом Turbo и программой Microsoft
Backup для Windows или для MS-DOS, добавьте в файл CONFIG.SYS в команду
DEVICE, которая загружает файл BATTERY.PRO, переключатель /L0. Либо перед
запуском программы Microsoft Backup наберите в командной строке: SETPOWER /L0.

5.5  Backup MS-DOS 6.22 не восстанавливает резервные копии, созданные
     в версии 6 или 6.2
-----------------------------------------------------------------------     
Подобно ранним версиям MS-DOS Backup, утилита резервного копирования
может в процессе резервного копирования упаковывать сохраняемые файлы.
Однако, программы резервного копирования версии 6.22 используют другой
метод сжатия информации, отличный от использовавшегося ранее.

По этой причине Backup для Windows из комплекта поставки MS-DOS 6.22
(MWBACKUP.EXE) не может восстанавливать сжатые файлы резервных копий,
созданные Backup из MS-DOS версий 6 или 6.2. Для их восстановления
следует воспользоваться версией Backup для MS-DOS (MSBACKUP.EXE)
или той версией, при помощи которой была создана резервная копия.
Сведения о восстановлении резервной копии, созданной предыдущей версией
Backup, приведены ниже.

Программа резервного копирования Backup для MS-DOS (MSBACKUP.EXE) может
восстанавливать файлы резервных копий предвдущих версий только при
выполнении по крайней мере одного следующих условий:

* Установлен DoubleSpace (в память загружен файл DBLSPACE.BIN).

* Доступны файлы DBLSPACE.BIN и DRVSPACE.MR1. Дополнительные сведения
  о файле DRVSPACE.MR1 приведены в разделе 7.28.

И MSBACKUP.EXE и MWBACKUP.EXE успешно восстанавливают резервные копии,
созданные средствами резервного копирования Backup версий 6, 6.2 и 6.21
без сжатия данных. Поэтому для того, чтобы при восстановлении резервных
копий не возникало трудностей, следует при работе с Backup ранних версий
выключить опцию "Compress Backup Data" ["Сжатие данных резервной копии"]
в окне диалога "Backup Options" ["Параметры резервного копирования"].

Восстановление предыдущей версии Microsoft Backup
-------------------------------------------------
Программа установки MS-DOS 6.22 устанавливает также версию 6.22 программы
Backup. Ниже описано, как восстановить в системе предыдущую версию
BACKUP для MS-DOS. Процедура восстановления ранней версии Backup зависит 
от того, на каких дискетах имеется копия MS-DOS. В приведенной ниже
последовательности команд подразумевается, что дискеты с MS-DOS находятся
в устройстве A и файлы MS-DOS находятся в каталоге C:\DOS. Если это не так,
следует соответственно изменить команды.

Для MS-DOS 6.2 (как на дискетах 1.2 Мбайт, так и на дискетах 1.44 Мбайт)
и для MS-DOS 6 (только на дискетах 1.2 Мбайт) следует проделать
описанную ниже процедуру:

1. Вставить первую дискету дистрибутива в устройство A.

2. Ввести следующие команды:

   COPY A:*.OVL C:\DOS
   EXPAND A:MSBACKUP.EXE C:\DOS
   EXPAND A:MSBACKUP.HLP C:\DOS
   EXPAND A:MSBCONFG.HLP C:\DOS
    
Для MS-DOS 6 (только на дискетах 1.44 Мбайт) следует проделать
описанную ниже процедуру:

1. Вставить вторую дискету дистрибутива в устройство A.

2. Ввести следующие команды:

   EXPAND A:MSBACKUP.EXE C:\DOS
   COPY   A:*.OVL C:\DOS

3. Вставить третью дискету дистрибутива в устройство A.

4. Ввести следующие команды:

   COPY A:*.OVL C:\DOS
   EXPAND A:MSBACKUP.HLP C:\DOS
   EXPAND A:MSBCONFG.HLP C:\DOS

Эти команды переносят файлы Backup с устройства A в каталог C:\DOS.
Если используется устройство не A или другой системный каталог MS-DOS,
следует соответственно изменить команды.

5.6 Microsoft Defragmenter
--------------------------
Если Microsoft Defragmenter выдал сообщение "Insufficient Memory"
[Недостаточно памяти], определите с помощью команды MEM объем
доступной обычной, верхней и дополнительной (XMS) памяти.
Дефрагментатор может использовать, помимо всей доступной обычной
памяти, еще и до 384 Кбайт дополнительной памяти и 12 Кбайт верхней
памяти.

Чтобы увеличить объем доступной памяти, выполните процедуры, описанные в
разделе "Программа MS-DOS выдает сообщение о нехватке памяти" главы
"Диагностика и разрешение проблем" РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MICROSOFT
MS-DOS 6.

Если доступно менее 384 Kбайт дополнительной памяти, выполните процедуры,
описанные в разделе "Освобождение дополнительной памяти" главы
"Увеличение объема доступной памяти" РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MICROSOFT
MS-DOS 6.


6. ПРОГРАММЫ НЕЗАВИСИМЫХ ФИРМ
=============================

6.1  4DOS и NDOS
----------------
Системы 4DOS и NDOS совместимы с MS-DOS 6. Однако, чтобы использовать в
MS-DOS 6.22 некоторые новые средства (такие, как программа MemMaker,
переключатель /L команды LOADHIGH, переключатели команды DIR,
связанные со сжатием диска, и возможность обхода команд запуска),
обратитесь в JP Software за версией 4DOS 4.02 или более свежей, либо в
Symantec за версией Norton Utilities 7.0 или более свежей.

При использовании множественных конфигураций 4DOS или NDOS не будут
автоматически выполнять файл AUTOEXEC.BAT, если только в команде
SHELL файла CONFIG.SYS не задан переключатель /P.

Чтобы использовать MS-DOS 6.22 Help вместо справки 4DOS или NDOS,
запускайте ее с помощью команды COMMAND /C HELP или определите алиас 4DOS
или NDOS для запуска HELP.COM из каталога MS-DOS 6.22.


6.2  Программы установки Above Board 286 и Above Board Plus
-----------------------------------------------------------
Не пользуйтесь программой установки Above Board, датированной маем 1989 г.
или ранее до тех пор, пока не деактивизируете программы,
использующие дополнительную память, такие как SMARTDrive или RAMDrive.
Если этого не сделать, то некоторые данные могут быть утеряны. После
установки Above Board можно возобновить использование этих программ.


6.3  CodeView
-------------
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  Использование программы CodeView (файл CV.EXE) версий с
3.0 по 3.13 совместно с диспетчерами памяти для компьютера типа 80386
(например, EMM386.EXE) и драйверами устройств или программами, которые
используют дополнительную память, может привести к потере данных. Чтобы
определить номер версии, введите в командной строке CV.EXE.


6.4 Colorado Tape Backup
------------------------
Если вы получили сообщение о том, что загружены две версии файла
VFINTD.386, то, возможно, надо отредактировать файл SYSTEM.INI. Для этого
выполните следующую процедуру:

1. Откройте файл SYSTEM.INI и найдите в нем раздел [386Enh].
   Надо найти две строки, аналогичные следующим:

   DEVICE=C:\TAPE\CMSDTAPE.386
   DEVICE=C:\DOS\VFINTD.386

2. Если вы собираетесь использовать программу Colorado Tape Backup,
   поставьте точку с запятой (;) перед командой DEVICE для файла
   VFINTD.386. Если вы собираетесь использовать программу Microsoft
   Backup, поставьте точку с запятой перед командой DEVICE для файла
   CMSDTAPE.386.

3. Сохраните файл и снова запустите Windows.


6.5 Fastback Plus
-----------------
Если версия Fifth Generation Systems Fastback Pluse ниже 3.0, то, чтобы
не произошло потери данных, необходимо перед запуском программы Fastback
Plus или программы установки Fastback Plus воспользоваться командой
LOADFIX. Для этого наберите в командной строке следующее:

LOADFIX FB.EXE

или

LOADFIX FBINSTAL.EXE


6.6 Norton Desktop для Windows 2.0
----------------------------------
Программа Setup добавляет второе меню Tools, которое содержит команды
Microsoft Backup и Antivirus (если вы установили эти программы для
Windows) и команду DriveSpace Info (если программа DriveSpace
установлена).

Если вы пользуетесь программой DriveSpace для сжатия диска, содержащего
SmartCan, вы можете впоследствии столкнуться с системными проблемами.
Чтобы избежать этого, заново установите Norton Desktop для Windows.

Информацию о программах Norton AntiVirus и DriveSpace см. в следующем
разделе.


6.7 Norton Utilities
--------------------
Опция "Clear Space" программы Norton Speed Disk (до версии 7.0)
несовместима с дисками DriveSpace. Для обновления версии Norton Speed
Disk обратитесь к поставщику программного обеспечения.

Не применяйте утилиту WipeInfo к дискам DriveSpace. Это может привести к
потере кластеров. Если вы уже использовали эту опцию, то для
восстановления потерянных кластеров нужно воспользоваться командой
SCANDISK.

Если вы с помощью утилиты DriveSpace выполняете сжатие диска, содержащего
файл NAV_.SYS, и при этом работает Norton AntiVirus, то DriveSpace
оставит копию файла NAV_.SYS на хост-диске. В результате Norton AntiVirus
не будет во время процесса сжатия выдавать сообщения о заражении вирусом.
После выполнения сжатия можно спокойно удалить копию NAV_.SYS с
хост-диска.

Если вы пользуетесь утилитой Norton Cache или Speedrive, загрузите
ее после команды DEVICE, загружающей DRVSPACE.SYS. Более подробно об
этом см. раздел 7.24.


6.8 PC Tools
------------
Если в PC Shell не показаны какие-либо файлы или каталоги Вашего диска,
немедленно выйдите из PC Shell и обратитесь в Central Point Software за
новой версией.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не пытайтесь использовать PC Shell на этом диске --
		 вы рискуете потерять очень много данных. Такая проблема
		 может возникнуть и на сжатых, и на несжатых дисках.

Утилита DISKFIX с переключателем /SCAN, которая входит в состав PC Tools,
может привести к потере кластеров на дисках DriveSpace. (Если вы уже
использовали эту опцию, то для восстановления потерянных
кластеров используйте утилиту ScanDisk.)

Команда FORMAT в составе PC Tools версии 7.1 несовместима с MS-DOS 6.22.
Используйте команду FORMAT, которая поставляется в комплекте MS-DOS 6.22.

Команда COMPRESS в составе PC Tools версий 6.0 и 5.5 несовместима с
DriveSpace.


6.9  Средство Stealth DoubleSpace в программе QEMM
--------------------------------------------------
Средство Stealth DoubleSpace программы QEMM 7.01 несовместимо с MS-DOS
6.22. Версия 7.02 совместима с MS-DOS 6.22, но не с программой DEFRAG.EXE
и не с автомонтированием в программе DriveSpace. Версия 7.03 полностью
совместима с MS-DOS 6.22 и DriveSpace; пользователи QEMM 7 могут
получить ее через информационные системы, такие как BIX, CompuServe и
QuarterDeck BBS, а также непосредственно в QuarterDeck Office Systems.

Если вы пользуетесь средством Stealth DoubleSpace программы QEMM версии
7.01 или 7.02, см. ниже соответствующий раздел.

QEMM версии 7.01
----------------
Средство Stealth DoubleSpace программы QEMM 7.01 несовместимо с MS-DOS
6.22. Если вы используете QEMM версии 7.01 и средство Stealth DoubleSpace,
компьютер не сможет загрузиться.

Чтобы справиться с этой проблемой, во время начальной загрузки
компьютера нажмите клавишу F8. Отвечайте Y на все запросы, кроме
следующего:

    DEVICE=C:\QEMM\ST-DBL.SYS [Y/N]?

Когда MS-DOS выдаст этот запрос, ответьте N. (На Вашем компьютере
может быть другое имя пути для ST-DBL.SYS.) После выполнения начальной
загрузки отредактируйте файл CONFIG.SYS, внеся в него следующие изменения:

a) Заблокируйте команду DEVICE для ST-DBL.SYS с помощью команды REM.

b) Добавьте команду DEVICE для DRVSPACE.SYS. Например:

    DEVICE=C:\DOS\DRVSPACE.SYS /MOVE

QEMM версии 7.02
----------------
Средство Stealth DoubleSpace программы QEMM версии 7.02 совместимо с
MS-DOS 6.22, за исключением следующих моментов:

a) Нельзя использовать средство Stealth DoubleSpace программы QEMM
   7.02 при активном средстве автомонтирования в программе DriveSpace.
   Чтобы отключить автомонтирование, введите в командной строке DRVSPACE
   /AUTOMOUNT=O и затем перезагрузите компьютер.

b) Нельзя запускать программу Microsoft Defragmenter (DEFRAG.EXE) при
   установленном драйвере Stealth DoubleSpace в составе QEMM 7.02.
   Чтобы выполнить DEFRAG.EXE, деактивизируйте драйвер Stealth
   DoubleSpace, а затем перезагрузите компьютер. После завершения
   программы DEFRAG.EXE можно восстановить драйвер Stealth DoubleSpace
   и снова перезагрузить компьютер.


6.10 Программы PC-Vault и PC-Vault Plus фирмы Johnson Computer Systems
----------------------------------------------------------------------
Если вы пользуетесь версией 4.6 (или более ранней) системы защиты
жесткого диска PC-Vault или PC-Vault Plus, не используйте опцию Maximum
Floppy Boot Protection при работе с программой DriveSpace.

В указанных версиях PC-Vault и PC-Vault Plus опция Maximum Floppy Boot
Protection несовместима с DriveSpace и может вызвать потерю данных.
Если у Вас именно такая версия PC-Vault или PC-Vault Plus, обратитесь в
фирму Johnson Computer Systems за upgrade-версией.


6.11  AddStor Double Tools
--------------------------
Утилита Double Tools версии 1.0 в составе AddStor содержит версию файла
DRVSPACE.BIN, несовместимую с MS-DOS 6.22. При установке Double Tools не
устанавливайте флажок "Install enhanced DriveSpace drivers" [Установка
усовершенствованных драйверов DriveSpace]. В противном случае Double
Tools заменит файл DRVSPACE.BIN системы MS-DOS 6.22 на его версию,
имеющуюся в составе Double Tools. При очередной загрузке компьютера он
выдаст сообщение "Wrong DRVSPACE.BIN version" [Не та версия DRVSPACE.BIN],
и ни один из сжатых дисков не будет смонтирован.


7. DRIVESPACE
=============
В комплект поставки MS-DOS 6.22 входит средство сжатияи информации на диске
DriveSpace, функционально похожее на средство DoubleSpace более ранних версий
6 и 6.2. Основное отличие заключается в том, что DriveSpace хранит сжатые
данные на диске в несколько ином формате, чем DoubleSpace.

Замечение: Если вы обновляете версию MS-DOS 6 или MS-DOS 6.2, то можно
по-прежнему использовать DoubleSpace. Если вы обновляете версию 5
или более раннюю, то средство DoubleSpace в системе не установлено.

7.1  Переход с DoubleSpace на DriveSpace
----------------------------------------
При переходе с MS-DOS 6 и 6.2 на MS-DOS 6.22 переходить с DoubleSpace
на DriveSpace необязательно. При замене DoubleSpace на DriveSpace
все файлы и диски DoubleSpace должны быть преобразованы в формат DriveSpace.

ВНИМАНИЕ: При приобретении англоязычной версии MS-DOS 6.22 Upgrade
можно получить средства преобразования DoubleSpace посредством отправки
специального купона. Если вы пользователь версии MS-DOS 6.22 Step-Up
или неанглоязычной версии MS-DOS 6.22, версия MS-DOS 6.22 уже
включает средства преобразования DoubleSpace.

Для того, чтобы преобразовать систему из DoubleSpace в DriveSpace,
следует:

1. Создать резервную копию данных на каждом диске DoubleSpace, если
   это уже не сделано ранее.
   
2. Ввести с командной строки DRVSPACE и следовать инструкциям на экране.
   DriveSpace преобразует все подключенные диски DoubleSpace в
   формат DriveSpace и настроит систему на работу с DriveSpace вместо
   DoubleSpace.

ВНИМАНИЕ Процесс преобразования может занять много времени, особенно
если на дисках DoubleSpace находилось много информации. Возможно, имеет
смысл осуществить такое преобразование в ночное время.    

3. Установите DriveSpace, введя в командном приглашении DRVSPACE.


7.2  Переход с программ сжатия диска XtraDrive на использование
     DriveSpace
---------------------------------------------------------------
Если на компьютере используется программа сжатия дисков XtraDrive,
нужно отменить сжатие, используя программу возврата установки, а затем
установить программу DriveSpace.

7.3  Переход с программ Stacker 3.1 на использование DriveSpace
----------------------------------------------------------------
Если сжатие диска было выполнено программой Stacker версии 3.1,
удалите ее, используя следующую процедуру, и установите программу
DriveSpace.

1. Восстановите из стека все диски Stacker, используя команду UNSTACK
   утилиты Stacker. (Если у Вас есть дискеты, сжатые с помощью Stacker,
   восстановите их сейчас или убедитесь, что они сконфигурированы с
   помощью средства StackerAnywhere в составе Stacker.)

2. Переключитесь в корневой каталог загрузочного жесткого диска и
   введите следующие команды:

   ATTRIB -R -H -S STACKER.INI
   ATTRIB -R -H -S DRVSPACE.BIN
   DEL STACKER.INI
   DEL DRVSPACE.BIN

3. Перезагрузите компьютер.

4. Запустите программу DriveSpace Setup, набрав DRVSPACE в командной
   строке.


7.4  Переход с других программ сжатия диска на использование DriveSpace
------------------------------------------------------------------------
Если вы пользуетесь программами сжатия диска, отличными от Stacker 2.x,
3.0 и 3.1 и от XtraDrive, то для перехода на DriveSpace выполните
следующую процедуру.

1. Установите MS-DOS 6.22, если это еще не сделано.

2. Чтобы сделать резервные копии файлов, которые хранятся на жестком
   диске, воспользуйтесь программой Microsoft Backup для MS-DOS. Если вы
   во время установки не установили программу Backup для MS-DOS, сделайте
   это сейчас, используя инструкции, приведенные в главе "Приступая
   к работе" РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MICROSOFT MS-DOS.

3. Если диски Setup совместимы с дисководом A, вставьте Диск 1 Setup в
   дисковод A и перезагрузите компьютер. После того как программа Setup
   отобразит первый экран, завершите ее работу, дважды нажав клавишу F3.

   Если диски Setup несовместимы с дисководом A, создайте загрузочную
   дискету для дисковода A. Для этого вставьте в дисковод B Диск 1 Setup,
   а в дисковод A чистую дискету. Затем наберите в командной строке
   B:SETUP /F.

   При появлении соответствующего запроса выберите установку MS-DOS на
   дискету, которая находится в дисководе A. После завершения программы
   установки оставьте дискету в дисководе A и перезагрузите компьютер.

4. С помощью команды FORMAT отформатируйте диск, на котором находится
   файл, содержащий все сжатые файлы. Если вы не знаете, где находится
   этот файл, см. документацию по своей программе сжатия диска.

   При форматировании диска C не забудьте задать переключатель /S для
   копирования системных файлов.

5. Если вы форматировали диск C, убедитесь, что Диск 1 Setup находится в
   дисководе A или B, и в командной строке наберите A:SETUP или B:SETUP.

   Выполните инструкции, которые будут появляться на экране.

6. После выполнения программы Setup установите программу DriveSpace,
   набрав в командной строке DRVSPACE. Выполните инструкции, которые будут
   появляться на экране.

7. Воспользуйтесь программой Backup для MS-DOS, чтобы восстановить
   сохраненные Вами файлы.

   ЗАМЕЧАНИЕ  При выполнении программы Microsoft Backup Вам придется
   сконфигурировать ее заново. Кроме того, нужно будет восстановить
   файл каталога с дискет резервного копирования. Для этого нажмите в
   диалоговом окне Restore кнопку Catalog.


7.5  DriveSpace Setup обнаруживает, что работает несовместимая
     программа кэширования диска.
---------------------------------------------------------------
Если программа установки DriveSpace выдает сообщение, указывающее, что на
компьютере выполняется программа кэширования диска, несовместимая с
DriveSpace, то откройте файл CONFIG.SYS или AUTOEXEC.BAT и удалите
команду, которая загружает эту программу кэширования диска. Если Вам
нужно пользоваться кэшем, добавьте в файл AUTOEXEC.BAT команду запуска
программы MS-DOS 6.22 SMARTDRV. Например, если файлы MS-DOS находятся в
каталоге с именем DOS, добавьте следующую строку:

C:\DOS\SMARTDRV.EXE

Выйдите из текстового редактора и перезагрузите компьютер. Запустите
программу DriveSpace еще раз.


7.6  Исчерпано свободное место на сжатом диске.
-----------------------------------------------
Если свободное место на сжатом диске исчерпано, то для освобождения места
на этом диске можно использовать один из следующих способов:

a) Увеличьте этот диск.

b) Выполните для этого диска команды DRVSPACE /DEFRAG /F и
   DRVSPACE /DEFRAG.

Ниже подробно описывается каждый из этих методов.

Увеличение сжатого диска
------------------------
Чтобы на сжатом диске стало больше места, его можно увеличить. Для
увеличения сжатого диска используется свободное пространство несжатого
диска (хост-диска).

Чтобы увеличить сжатый диск:

1. Запустите программу DriveSpace, набрав в командной строке DRVSPACE.

2. Выберите сжатый диск, который требуется увеличить, а затем в меню Drive
   выберите команду Change Size.

   Появится диалоговое окно Change Size. В строке New Free Space показано,
   сколько будет свободного места на сжатом и несжатом дисках, если нажать
   кнопку OK.

3. Задайте меньший размер для New Free Space на несжатом диске. Заметьте,
   что на сколько вы уменьшили этот размер, на столько же программа
   DriveSpace изменит и значение New Free Space для сжатого диска. Когда
   значения New Free Space для обоих дисков станут такими, какими нужно,
   нажмите кнопку OK.

   Программа DriveSpace увеличит сжатый диск.

Выполнение команд DRVSPACE /DEFRAG /F и DRVSPACE /DEFRAG применительно к
сжатому диску
------------------------------------------------------------------------
Иногда можно высвободить дополнительное пространство на сжатом диске 
выполняя более полную дефрагментацию диска.

ЗАМЕЧАНИЕ  Советуем начать выполнение следующей процедуры с вечера,
поскольку дефрагментация больших или сильно фрагментированных дисков может
идти очень долго. (Чтобы выполнить всю процедуру за ночь, создайте файл
пакетной обработки, который содержал бы обе указанные команды.)

Чтобы освободить пространство с помощью двойной дефрагментации диска,
выполните следующее:

1. Сделайте сжатый диск текущим.

2. Наберите в командной строке DEFRAG <диск>: /F, где <диск> указывает
   сжатый диск. Например, DEFRAG C: /F. Команда DEFRAG выполнит полную
   дефрагментацию таблицы размещения файлов данного диска, а затем
   запустит DRVSPACE /DEFRAG, чтобы объединить свободное пространство
   в файле сжатого диска (CVF).

3. Когда DEFRAG завершится, введите в командной строке
   DRVSPACE /DEFRAG /F.

   DriveSpace снова объединит свободное пространство на диске,
   предоставив максимально возможный объем свободного пространства.


7.7  Исчерпано свободное место на несжатом диске (хост-диске).
--------------------------------------------------------------
Если на несжатом диске исчерпано свободное место, его можно увеличить,
сократив размеры любых сжатых дисков, которые на нем располагаются.
Разумеется, это приведет к уменьшению свободного места на сжатом диске
(или дисках).

Чтобы увеличить несжатый диск (хост-диск):

1. Запустите программу DriveSpace, набрав в командной строке DRVSPACE.

2. Перейдите к сжатому диску, размер которого вы хотите уменьшить, а затем
   в меню Drive выберите команду Change Size. (Выберите сжатый диск,
   который располагается на том несжатом диске, где исчерпано свободное
   место. Чтобы определить, какие сжатые диски располагаются на
   интересующем Вас несжатом диске, наберите в командной строке DRVSPACE
   /LIST.)

   Появится диалоговое окно Change Size. В строке New Free Space показано,
   сколько будет свободного места на сжатом и несжатом дисках, если нажать
   кнопку OK.

3. Увеличьте размер New Free Space для несжатого диска. Заметьте, что на
   сколько вы изменили этот размер, на столько же программа DriveSpace
   изменит и значение New Free Space для сжатого диска. Когда значения New
   Free Space для обоих дисков станут приемлемыми, нажмите кнопку
   OK.

   DriveSpace уменьшит размер сжатого диска, что вызовет увеличение
   свободного места на соответствующем несжатом диске.


7.8  DriveSpace не сжимает файлы из-за нехватки места на диске.
----------------------------------------------------------------
Если программа DriveSpace указывает, что она не может сжать некоторые
файлы из-за нехватки места на диске, выполните следующую процедуру.

1. Чтобы определить, какой диск является несжатым, наберите в
   командной строке DRVSPACE /LIST.

2. С помощью программы Microsoft Backup сделайте на дискетах резервные
   копии файлов несжатого диска, которые не были сжаты.

3. Удалите несжимаемые файлы с несжатого диска.

4. Наберите в командной строке DRVSPACE.

5. В меню Drive выберите команду Change Size.

6. Чтобы увеличить размер сжатого диска, уменьшите размер несжатого диска
   и нажмите кнопку OK.

7. В меню Drive выберите команду Exit, а затем с помощью программы Backup
   восстановите на сжатом диске файлы из резервных копий. Если Вам снова
   не хватает места, повторяйте пункты 5-7 до тех пор, пока сжатый диск не
   станет достаточно большим.


7.9  Windows выдает сообщение "The permanent swap file is corrupt".
-------------------------------------------------------------------
Если вы используете постоянный файл подкачки Windows, то он должен
находиться на несжатом диске. Если же он окажется на сжатом диске, то
Windows при запуске выдаст сообщение "The permanent swap file is corrupt"
[Постоянный файл подкачки запорчен].

При установке утилиты DriveSpace ее программа установки проверяет наличие
постоянного файла подкачки Windows. Если он будет обнаружен, то
программа установки DriveSpace переместит его на несжатый диск. Тем не
менее, если вы устанавливаете Windows после установки DriveSpace или
используете Панель Управления для изменения местоположения постоянного
файла подкачки, то указанный файл может оказаться на сжатом диске. (Когда
Вы задаете диск для постоянного файла подкачки, Windows позволяет выбрать
сжатый диск.)

Чтобы переместить постоянный файл подкачки на несжатый диск:

1. Запустите Windows.

2. В экране "Permanent swap file is corrupt" в ответ на вопрос "Do you
   want to delete this swap file?" [Удалить этот файл подкачки?] наберите
   в командной строке Y, а затем нажмите клавишу ENTER.

3. Откройте Панель Управления, а затем дважды щелкните на значке 386 Enhanced.

4. Нажмите кнопку Виртуальная Память. Windows отобразит диалоговое окно,
   в котором сообщается, что был обнаружен поврежденный файл подкачки, и
   выдаст запрос о том, нужно ли установить длину файла подкачки равной
   нулю.

5. Нажмите кнопку Да. Windows отобразит другое диалоговое окно Виртуальная
   Память.

6. Нажмите кнопку Изменить. Windows отобразит установки файла подкачки.

7. В списке Диск выберите несжатый диск. В списке Тип выберите
   "Постоянный".

   Если на несжатом диске недостаточно места для постоянного файла
   подкачки, создайте временный файл подкачки либо на сжатом, либо на
   несжатом диске. (О том, как освобождать место на несжатом диске, см.
   раздел 7.7.)

   Задав все параметры файла подкачки, дважды нажмите кнопку OK и
   выполните инструкции, которые будут появляться на экране.


7.10  EXTDISK.SYS выдает предупреждение о буквах дисков.
--------------------------------------------------------
Если вы используете DriveSpace на компьютере Compaq и файл CONFIG.SYS
загружает драйвер устройства EXTDISK.SYS, то при загрузке EXTDISK.SYS
выдается следующее сообщение:

WARNING: EXTDISK.SYS is not the first device driver to assign drive
	 letters. Physical hard drive letters will not be contiguous.
[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: EXTDISK.SYS не является первым драйвером, присваивающим
		 имена дискам. Буквы, обозначающие физические жесткие
		 диски, будут идти не подряд.]

Драйвер EXTDISK.SYS, тем не менее, работает корректно. Он выдает это
сообщение, поскольку считает себя первым модулем, который назначает
дискам буквы; однако DRVSPACE.BIN загружается раньше файла CONFIG.SYS и
первым назначает некоторые буквы дисков. (EXTDISK.SYS выдает это сообщение
независимо от того, когда в файле CONFIG.SYS загружается драйвер
DRVSPACE.SYS).


7.11 Вам нужен специальный драйвер для загрузочного устройства
--------------------------------------------------------------
Если Ваш загрузочный жесткий диск требует наличия в файле CONFIG.SYS
соответствующего драйвера, этот диск сжимать не следует. В противном
случае компьютер не сможет корректно загрузиться, поскольку DriveSpace не
сможет получить доступа к загрузочному диску. (По этой причине MS-DOS
загружает DRVSPACE.BIN -- часть MS-DOS, которая осуществляет доступ к
сжатым дискам, -- до запуска остальных драйверов, перечисленных в файле
CONFIG.SYS.)

Чтобы установить DriveSpace на компьютере, загрузочный диск которого
требует наличия специального драйвера, используйте DriveSpace Setup для
сжатия другого диска (не загрузочного) или для создания нового сжатого
диска на базе свободного места, которое имеется на одном из существующих
дисков.


7.12 Дефрагментация несжатых дисков после изменения атрибутов файлов
--------------------------------------------------------------------
До тех пор, пока вы не изменяете атрибуты своих файлов сжатых дисков
(CVF), вы можете с помощью Microsoft Defragmenter или другой
программы дефрагментации выполнять дефрагментацию как сжатых, так и
несжатых дисков.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  Если изменить атрибуты CVF и затем выполнить
		 дефрагментацию данного несжатого диска без
		 предварительного демонтирования сжатых дисков, то это
		 может привести к потере данных.

Если вы хотите выполнить полную дефрагментацию несжатого диска, сначала
нужно демонтировать все сжатые диски, размещенные на этом несжатом
диске, удалить все их атрибуты, а затем воспользоваться программой DEFRAG
или другой программой дефрагментации.


7.13 Файлы, которые DriveSpace не может сжать
----------------------------------------------
Некоторые файлы (такие, как файлы .ZIP) уже являются сжатыми. DriveSpace
может оказаться не в состоянии сжать их еще больше.

Зашифрованные файлы данных, такие как файл Microsoft Mail 3.0 с
расширением .MMF, не сжимаются и хранятся в несжатой форме, даже если их
хранить на сжатом диске.

Возможно, у Вас появится желание хранить файлы, которые не могут быть
сжаты, на несжатом диске, а не на сжатом. Это может в некоторых случаях
увеличить скорость работы системы.


7.14 Программе Microsoft Defragmenter не хватает памяти при сжатии диска.
-------------------------------------------------------------------------
Если программе Defragmenter при сжатии диска не хватает памяти, завершите
работу DriveSpace, а затем выполните процедуры, которые описаны в
разделе 5.4 данного файла.

Если программе Defragmenter не хватает памяти и после выполнения этих
процедур, то это может означать, что на жестком диске содержится слишком
много файлов, чтобы дефрагментатор мог их должным образом реорганизовать.
Чтобы программа заработала нормально, удалите некоторые файлы или
переместить их на дискету или на сетевой диск.


7.15 DriveSpace и PC-Vault
-----------------------------
См. раздел 6.10.

7.16 Максимальный размер сжатого диска
--------------------------------------
Максимальный размер сжатого диска DriveSpace равен 512 мегабайтам.
Например, если у Вас есть диск емкостью 600 Mбайт, то после его сжатия
с помощью DriveSpace получится диск емкостью не более 512 Mбайт. Чтобы
сжать остальную часть диска, запустите DriveSpace и выберите в меню
Compress команду Create New Drive. Задайте для нового сжатого диска
максимально возможный размер. (Если диск очень большой, Вам, возможно,
придется создать несколько новых сжатых дисков, чтобы сжать весь исходный
диск.)


7.17 Программа DriveSpace не смогла смонтировать диск из-за проблем с
     диском
----------------------------------------------------------------------
Если во время начальной загрузки компьютера появляется сообщение
"DriveSpace could not mount drive X due to problems with the drive"
[DriveSpace не может смонтировать диск X из-за проблем с диском]
(где X -- буква диска), это означает, что во внутренней организации диска
имеются проблемы, не позволяющие им пользоваться. DriveSpace хранит
каждый сжатый диск в специальном файле, называемом файлом сжатого
диска (CVF - compressed volume file). Файл CVF имеет атрибуты hidden
(скрытый), system (системный) и read-only (только для чтения); он хранится
на несжатом диске.

Чтобы сжатым диском снова можно было пользоваться, необходимо выполнить
программу ScanDisk для файла CVF этого диска, а затем снова запустить
систему. В сообщение об ошибке включается имя файла сжатого диска, для
которого нужно выполнить программу ScanDisk (например, C:\DRVSPACE.000).

Чтобы разрешить эту проблему для сжатого диска, отличного от диска C:

   Введите команду SCANDISK, используя текст сообщения DriveSpace об
   ошибке: например, SCANDISK D:\DRVSPACE.001. (Если MS-DOS не может найти
   программу SCANDISK, см. следующую процедуру.)

Если проблемы возникли на диске C, или если MS-DOS не может найти
программу SCANDISK, выполните следующее:

1. Вставьте Диск 1 Setup в дисковод A (или B).

2. Переключитесь на дисковод, в котором находится Диск 1 Setup.

3. Чтобы запустить ScanDisk, введите команду SCANDISK в соответствии с
   текстом сообщения DriveSpace об ошибке: например,
   SCANDISK C:\DRVSPACE.000. Когда программа ScanDisk будет отображать
   диалоги, в которых описываются те или иные проблемы, нажимайте кнопку
   Fix It.

4. Когда ScanDisk завершится, выньте дискету и перезагрузите компьютер.


7.18 DriveSpace заканчивает установку, однако вы не можете получить
     доступ к Hardcard
--------------------------------------------------------------------
См. раздел 4.2, пункт c).


7.19 Вы получили сообщение DoubleGuard Alarm
--------------------------------------------
Аварийное сообщение DoubleGuard Alarm появляется в том случае, когда
программа DoubleGuard обнаруживает, что некое приложение запортило
память, используемую DriveSpace. DoubleGuard останавливает
компьютер, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение данных.

Обычно каждая программа "владеет" отдельной областью памяти и не
пользуется памятью, которая уже используется другой программой. Однако в
некоторых программах встречаются ошибки программирования, в результате
которых эти программы могут случайно воспользоваться "чужой" памятью.
Если такая программа случайно воспользуется памятью, принадлежащей
DriveSpace, то она может записать свои данные поверх хранящихся там
данных DriveSpace. Поскольку данные, которые DriveSpace хранит в
памяти, обычно включают файлы, с которыми вы в данный момент
работаете, это может привести к повреждению Ваших данных.

DoubleGuard -- это средство проверки защиты, входящее в
DriveSpace; оно выявляет случаи, когда посторонняя программа вторгается в
память DriveSpace, и тут же прекращает работу компьютера, чтобы
свести к минимуму вероятность потери данных. (Если бы вместо этого,
например, продолжилась работа с диском, вы бы могли потерять часть
данных на диске или даже все данные, так как данные DriveSpace,
хранящиеся в памяти, скорее всего, оказались бы недействительными из-за их
разрушения другой программой.)

Если вы получили сообщение DoubleGuard Alarm, выполните следующие
действия:

1. Перезагрузите компьютер, выключив и затем включив кнопку питания.

2. В командной строке наберите следующее:

     SCANDISK /ALL

   Эта команда запускает программу ScanDisk на всех дисках с целью
   обнаружения и исправления всевозможных проблем, которые могли быть
   вызваны программой, нарушившей память DriveSpace.

3. Отметьте для себя, какая программа выполнялась в момент получения
   сообщения DoubleGuard Alarm (если в это время вообще что-нибудь
   выполнялось). Это и есть, вероятно (но не обязательно), та программа,
   которая послужила причиной выдачи DoubleGuard Alarm. Если будут
   поступать новые сообщения DoubleGuard Alarm, замечайте, что вы при
   этом делали, и попытайтесь выявить закономерность.


7.20 Сжатый диск слишком фрагментирован для монтирования
--------------------------------------------------------
Если во время начальной загрузки компьютера выдается сообщение "Compressed
drive X is currently too fragmented to mount" [Сжатый диск X слишком
фрагментирован для монтирования] (где X -- буква дисковода), или если
DriveSpace выдает сообщение "The X:\DRVSPACE.nnn file is too fragmented
to mount" [Файл ... слишком фрагментирован для монтирования], то это
означает, что DriveSpace не может смонтировать указанный диск, так
как его файл CVF распался на слишком большое число фрагментов на жестком
диске. (DriveSpace хранит каждый сжатый диск в специальном файле,
называемом файлом сжатого диска (compressed volume file - CVF). Файл CVF
имеет атрибуты hidden (скрытый), system (системный) и read-only (только
для чтения); он хранится на несжатом диске.)

Чтобы разрешить данную проблему, увеличьте значение MaxFileFragments
в файле DRVSPACE.INI. DriveSpace выдает сообщения о чрезмерной
фрагментированности потому, что число фрагментов файла CVF превышает
значение этого параметра. Выполните следующие действия:

1. Переключитесь в корневой каталог загрузочного диска. (Если Ваш
   загрузочный диск сжат, перейдите на его хост-диск.)

2. Введите следующую команду:

     TYPE DRVSPACE.INI

3. Запомните текущее значение параметра MaxFileFragments.

4. С помощью команды DRVSPACE /MAXFILEFRAGMENTS задайте большее
   значение. Например, если сейчас значение MaxFileFragments установлено
   равным 128, можно ввести команду

     DRVSPACE /MAXFILEFRAGMENTS=200

5. Перезагрузите компьютер. Теперь программа DriveSpace должна быть
   в состоянии смонтировать диск.

Если DriveSpace все равно не может смонтировать диск, выполните
следующие действия:

1. Запустите программу ScanDisk, чтобы проверить надежность жесткого
   диска; для этого наберите в командной строке следующее:

      SCANDISK /ALL /SURFACE

2. Перезагрузите компьютер. Если DriveSpace по-прежнему не может
   смонтировать диск, перейдите к пункту 3.

3. Удалите атрибуты Read-Only, System и Hidden файла DRVSPACE.<XXX>.
   Например, если это файл H:\DRVSPACE.000, наберите в командной строке
   следующее:

       ATTRIB H:\DRVSPACE.000 -R -S -H

4. Запустите программу Microsoft Defragmenter (Defrag), введя DEFRAG в
   командной строке.

5. Используя команду ATTRIB, сбросьте атрибуты файла DRVSPACE.<XXX>.
   например, если это файл H:\DRVSPACE.000, наберите в командной строке
   следующее:

       ATTRIB H:\DRVSPACE.000 +R +S +H

6. Снова перезагрузите компьютер. Теперь программа DriveSpace должна быть
   в состоянии смонтировать сжатый диск.


7.21 DriveSpace выдает сообщение "Your computer is running with an
     incompatible version of DRVSPACE.BIN"
-------------------------------------------------------------------
Если вы пытаетесь в MS-DOS 6.22 запустить версию программы DRVSPACE.EXE
для MS-DOS 6, она выдаст следующее сообщение:

  Your computer is running with an incompatible version of DRVSPACE.BIN.
  You must update DRVSPACE.BIN on the root directory of drive @.
   [Компьютер выполняет несовместимую версию DRVSPACE.BIN.
    Нужно обновить DRVSPACE.BIN в корневом каталоге диска @.]

Программа DRVSPACE.EXE обнаружила, что номер ее версии не соответствует
номеру версии DRVSPACE.BIN для MS-DOS 6.22. Чтобы разрешить эту проблему,
нужно обновить используемую копию файла DRVSPACE.EXE.

Программа установки MS-DOS 6.22 в процессе своей работы обновляет файл
DRVSPACE.EXE в каталоге, содержащем файлы MS-DOS. Если на диске
где-нибудь еще есть другие копии DRVSPACE.EXE, например, в корневом
каталоге хост-диска, то программа Setup не будет их обновлять.
Чтобы обновить их собственноручно, нужно с помощью команды COPY /Y
скопировать версию DRVSPACE.EXE для MS-DOS 6.22 поверх более старых версий.
(Версия DRVSPACE.EXE для MS-DOS 6.22 находится в каталоге, содержащем
файлы MS-DOS.)


7.22 Использование команды DRVSPACE после обхода DRVSPACE.BIN
-------------------------------------------------------------
Если вы в процессе начальной загрузки компьютера обходите выполнение
драйвера DRVSPACE.BIN (нажатием клавиш CTRL+F5 или CTRL+F8), то команда
DRVSPACE в результате может работать с нарушениями:

a) Обычно, если программа DriveSpace установлена, то, набрав DRVSPACE, вы
   запустите DriveSpace. Однако если набрать DRVSPACE, когда драйвер
   DRVSPACE.BIN еще не загружен, то вместо DriveSpace будет запущена
   программа DriveSpace Setup. В таком случае нужно завершить работу
   DriveSpace Setup.

b) Если ввести команду DRVSPACE /MOUNT, появится сообщение о том, что для
   DriveSpace больше нет свободных букв дисков. (DriveSpace не может
   смонтировать сжатый диск, если не загружен драйвер DRVSPACE.BIN.)

Чтобы вы могли пользоваться программой DriveSpace или своими сжатыми
дисками, перезагрузите компьютер без обхода DRVSPACE.BIN.


7.23 Снятие защиты записи со сжатой дискеты
-------------------------------------------
Если вы пользуетесь сжатой дискетой с защитой записи при активном
средстве автомонтирования, то эта дискета останется защищенной для
записи до тех пор, пока она не будет демонтирована -- даже если снять
с нее наклейку защиты записи.

Для снятия с дискеты защиты записи используйте один из следующих
методов:

a) Демонтируйте дискету с помощью команды DRVSPACE /UNMOUNT, а затем опять
   попытайтесь воспользоваться этой дискетой (при этом она
   автоматически будет смонтирована вновь). Например, если дискета
   находится в дисководе B, введите DRVSPACE /UNMOUNT B:  и затем опять
   попытайтесь воспользоваться дискетой. (Если вы работаете под
   управлением Windows, вы не сможете использовать команду DRVSPACE
   /UNMOUNT. В этом случае примените метод, описанный ниже.)

b) Вставьте в дисковод другую дискету и обратитесь к ней (например,
   выполните на ней команду DIR). Это автоматически демонтирует дискету,
   которая ранее находилась в данном дисководе. Затем вновь вставьте
   сжатую дискету и опять попытайтесь воспользоваться ею (при этом она
   автоматически будет смонтирована вновь).


7.24 Кэширование диска утилитами Norton и автомонтирование
----------------------------------------------------------
Если вы пользуетесь утилитой кэширования диска, входящей в Norton
Utilities, такой как Norton Cache (NCACHE2.EXE) или Norton Speedrive
(SPEEDRV.EXE), нужно убедиться, что эта утилита загружается после команды
DEVICE для DRVSPACE.SYS. Если вы загружаете какую-либо из этих утилит
раньше, чем DRVSPACE.SYS, то средство автомонтирования DriveSpace не
будет работать.


7.25 DriveSpace и утилиты Undelete
-----------------------------------
DriveSpace не может сжимать диски и восстанавливать сжатые диски во
время выполнения утилиты типа undelete (например, Delete Sentry в
составе Microsoft Undelete, или SmartCan в Norton). Чтобы сжать или
восстановить диск, нужно временно деактивизировать утилиту undelete.
Выполните следующие действия:

1. Уничтожьте все ранее удаленные файлы, чтобы высвободить место на диске.
   Если вы используете Microsoft Delete Sentry, введите в командной
   строке следующее:

   UNDELETE /PURGE

   Выполните эту команду для каждого диска, который вы намерены
   сжимать или восстанавливать. Если вы собираетесь восстанавливать
   сжатый диск, нужно также уничтожить удаленные файлы на его
   хост-диске. Чтобы уничтожить удаленные файлы на диске, отличном от
   текущего, укажите букву этого диска после команды UNDELETE /PURGE
   (например, UNDELETE /PURGE E:).

   Если вы пользуетесь другой утилитой undelete, см. информацию по
   уничтожению удаленных файлов в документации по данной утилите.

2. Отредактируйте файл AUTOEXEC.BAT: с помощью команды REM
   заблокируйте команду, запускающую утилиту undelete utility.
   (Например, если вы используете Delete Sentry, заблокируйте команду
   UNDELETE /S.)

3. Перезагрузите компьютер.

4. Попытайтесь еще раз сжать или восстановить диск.

5. Выполнив сжатие или восстановление, откройте файл AUTOEXEC.BAT,
   снимите блокировку с команды запуска утилиты undelete и затем
   снова перезагрузите компьютер.


7.26  Создание диска аварийной загрузки для DriveSpace
------------------------------------------------------
Чтобы создать загрузочную дискету для MS-DOS 6.22:

1. Если обновляется версия MS-DOS 6.0, установите MS-DOS 6.22 в каталоге,
   содержащем предыдущую версию MS-DOS.
   
2. Чтобы создать загрузочную дискету, еще раз запустите программу установки
   Setup с помощью следующей команды:

   SETUP /F

   Программа установки установит MS-DOS 6.22 на дискету. Новая дискета
   не будет содержать файл DRVSPACE.BIN.

3. Добавьте файл DRVSPACE.BIN на дискету путем копирования его в каталог,
   содержащий файлы MS-DOS. Например, если файлы MS-DOS находятся в
   каталоге C:\DOS, а гибкий диск - в устройстве A, введите:

   COPY C:\DOS\DRVSPACE.BIN A:

ВНИМАНИЕ: Если вы обновляете версию MS-DOS 6, но хотите сначала установить
на дискету, не устанавливая на жесткий диск, пропустите этап 1. Однако,
при этом получившаяся дискета начальной загрузки будет содержать DoubleSpace
версии 6, а не версии 6.2. После загрузки с такой дискеты DoubleSpace
выдаст на экран сообщение; следует игнорировать его, нажав клавишу Enter.


7.27 Если утилита ScanDisk не сможет проверить или восстановить файл тома
     DoubleSpace
-------------------------------------------------------------------------     
Утилита ScanDisk MS-DOS 6.22 может проверить файлы томов DriveSpace
только при выполнении одного из следующих условий:

* Установлен DoubleSpace и в память загружен DBLSPACE.BIN.
* И DBLSPACE.BIN и DRVSPACE.MR1 доступны системе, т.е., расположены
  вместе в корневом каталоге или системной каталоге MS-DOS (сведения
  о файле DRVSPACE.MR1 приведены в разделе 7.28 настоящего файла).

В противном случае ScanDisk выводит на экран следующее сообщение:

  ScanDisk cannot check or repair DoubleSpace volume file D:\DBLSPACE.001
 [ScanDisk не может проверить или восстановить файл тома D:\DBLSPACE.001]

Если будет получено такое сообщение, следует исследовать одну из возможных
причин:

* На компьютере не установлен DoubleSpace и/или файлы DBLSPACE.BIN и/или
  DRVSPACE.MR1 недоступны или не находятся в одном и том же каталоге.
  Эти файлы должны находиться либо в корневом каталоге диска, либо в
  системном каталоге MS-DOS (сведения о файле DRVSPACE.MR1 приведены
  в разделе 7.28 настоящего файла).

* В системе установлен DoubleSpace, однако компьютер загружен с гибкого
  диска или нажатием клавиш CTRL+F5 или CTRL+F8. Если это так, удалите гибкие
  диски из дисководов, перезугрузите компьютер и попробуйте снова запустить
  ScanDisk.

* Вы производите обновление до версии MS-DOS 6.22 с версии MS-DOS, которая
  не содержала DoubleSpace (MS-DOS версии 5 или более ранняя, а также
  MS-DOS версии 6.21).

  Если предыдущая версия MS-DOS не включала DoubleSpace, то использовать
  ScanDisk для проверки устройств DoubleSpace нельзя.

7.28 DoubleSpace и файл DRVSPACE.MR1
------------------------------------
Вместе с файлом DBLSPACE.BIN файл DRVSPACE.MR1 позволяет DriveSpace и
ScanDisk работать с дисками DoubleSpace и файлами томов.
Эти файлы позволяют также системе резервного копирования MS-DOS 6.22
Backup работать со сжатыми архивами, созданными в более ранних версиях
Backup.

ЗАМЕЧАНИЕ Файл DRVSPACE.MR1 входит в поставку MS-DOS, способную
преобразовывать файлы DoubleSpace в файлы DriveSpace. При приобретении
англоязычной версии MS-DOS 6.22 Upgrade можно получить средства
преобразования DoubleSpace посредством отправки специального купона.
Если вы пользователь версии MS-DOS 6.22 Step-Up или неанглоязычной
версии MS-DOS 6.22, версия MS-DOS 6.22 уже включает средства преобразования
DoubleSpace.

Вместе с файлом DBLSPACE.BIN файл DRVSPACE.MR1 позволяет:

* Преобразовывать формат DoubleSpace в формат DriveSpace (для этого
  следует запустить DriveSpace, после чего выбрать пункт Convert DoubleSpace
  из меню Tools)

* Монтировать непреобразованные тома DoubleSpace для доступа только
  на чтение. Данные на диске будут доступны, однако диск будет защищен от
  записи, так что изменить или добавить данные на диск будет невозможно.

* Проверять и восстанавливать поврежденные диски и файлы томов DoubleSpace.

Кроме того, эти файлы позволяют утилите Backup MS-DOS 6.22 читать файлы
резервных копий, созданные средствмаи Backup ранних версий. Более подробно
эта возможность описана в разделе 5.5 этого файла.

7.29 Использование дисков DoubleSpace с DriveSpace без преобразования
     формата файлов
---------------------------------------------------------------------
Если диск DoubleSpace монтируется при обстоятельствах, описанных в разделе
5.28, DriveSpace смонтирует диск доступным только для чтения. Другими
словами, изменять данные на диске будет нельзя. Для того, чтобы иметь
возможность изменять данные на диске, его нужно будет сначала преобразовать
в формат DriveSpace. Для этого следует выбрать пункт Convert DoubleSpace
из меню Tools (кроме того, следует иметь на компьютере файл DRVSPACE.MR1;
более подробная информация приведена в разделе 7.28).

7.30 Если частично преобразованный файл не монтируется
------------------------------------------------------
Обычно, когда DriveSpace преобразует диск DoubleSpace, осуществляется
полное преобразование. Однако, если произошло непредвиденное - выключение
сети во время преобразования, непредвиденный сбой и пр., диск останется в
частично преобразованном виде.

Для того, чтобы смонтировать такой "поврежденный" диск, следует сначала
завершить его преобразование в формат DriveSpace. Для этого следует
снова выбрать пункт Convert DoubleSpace из меню Tools (для этого следует
иметь на компьютере файл DRVSPACE.MR1; более подробная информация
приведена в разделе 7.28). DriveSpace попытается завершить преобразование.

01/07/94        README.TXT      47
