
 README.TXT -- ПРИМЕЧАНИЯ К PC DOS 7.0

 Данный файл README.TXT содержит важные сведения по PC DOS 7.0.

 С О Д Е Р Ж А Н И Е
 -------------------
  0.0  Дискеты в этом пакете
       0.1  Дискеты формата XDF
       0.2  Сбой при переходе на дискету 2 - FIXCHGLN
       0.3  XDFCOPY
  1.0  SETUP (Инсталляция)
       1.1  Неформатированные жесткие диски
       1.2  Внешние дисководы емкостью 1,2 Мб и 1,44 Мб
       1.3  SETVER.EXE
       1.4  DOSKEY.COM
       1.5  IBM AntiVirus/DOS
       1.6  Norton Anti-Virus
       1.7  Несовместимые программы сжатия
            1.7.1  Xtradrive
            1.7.2  DoubleDisk Gold 6.0
            1.7.3  SuperStor версий до 1.4
       1.8  Инсталляция для администратора локальной сети под OS/2
       1.9  Stacker для OS/2 и DOS
       1.10 HELP переименована в HELP5
  2.0  Сети
       2.1  Lantastic
  3.0  Обновления IBM AntiVirus/DOS
  4.0  Команды DOS
       4.1  CPBACKUP
            4.1.1  Выполнение POWER.EXE
            4.1.2  Проверка надежности CPBACKUP
            4.1.3  Контроллеры GSI Model 11
       4.2  FORMAT
       4.3  LABEL
       4.4  MEM
       4.5  RAMSetup/RAMBoost
            4.5.1  RAMBoost и программы, требующие дополнительной памяти
            4.5.2  RAMBoost и Windows 3.1
            4.5.3  RAMBoost и INT4BCAM.SYS от фирмы Future Domain
       4.6  UNDELETE
       4.7  PenDOS
            4.7.1  Поддержка видеорежима
            4.7.2  Работа со средствами Central Point и PenDOS
            4.7.3  Работа с Дефрагментатором PC DOS и PenDOS
            4.7.4  Выполнение PenDOS 2.2
  5.0  Аппаратура и драйверы устройств
       5.1  Режим пароля на сервере PS/2
  6.0  Windows
       6.1  После установки Windows
       6.2  "Горячая" стыковка под Windows
       6.3  Windows и VSAFE.EXE
  7.0  Проверки версии 7.0
  8.0  Работа с WIN-OS2 под OS/2
  9.0  Обновление от DR DOS или Novell DOS
 10.0  Сжатие
 11.0  PCMCIA
       11.1  Замечания по PCM+ версии 3.01
       11.2  Ограничения и работа в режимах приостановки и замораживания
       11.3  Приостановка и возобновление работы модема на компьютерах
             IBM ThinkPAD
       11.4  Требования к верхней памяти от PCMCIA и карт PC
 12.0  Norton Utilities - DISKREET.SYS
 13.0  Программа IBM Screen Reader


  0.0  Дискеты в этом пакете
  ========================

  0.1  Дискеты формата XDF
  ------------------------
  Дискеты, начиная со 2, имеют специальный формат - Расширенной плотности
  (eXtended Density Format) - XDF.  Содержимое дискет XDF можно видеть, только
  когда XDF загружен в память.  Если XDF не загружен, то команда DIR покажет на
  такой дискете только файл README.XDF.

  Примечание: Дискета Инсталляции (SETUP) - не формата XDF, и с нее
              можно загружаться.

  Если XDF не загружен, то команда DOS CHKDSK покажет на XDF-дисках ошибки,
  которые можно игнорировать.


  0.2  Сбой при переходе на Дискету 2 - FIXCHGLN
  -------------------------------------------------
  Некоторые компьютеры не могут правильно распознавать смену дискет.
  При инсталляции PC DOS симптом такого сбоя - это сбой при переходе на
  вторую дискету.  Если вы столкнетесь с этим сбоем, то сделайте
  следующее:

    1) Вставьте в дисковод A дискету Инсталляции (SETUP) и для перезагрузки
       нажмите CTRL+ALT+DEL.

    2) На запрос, хотите ли вы инсталлировать PC DOS, введите 2 (Нет).

    3) В командной строке DOS введите FIXCHGLN и нажмите ENTER.

    4) В командной строке DOS введите AUTOEXEC и нажмите ENTER.

    5) На запрос, хотите ли вы инсталлировать PC DOS, введите 1 (Да).

  Если эта процедура не устранила сбой при инсталляции, то, значит, причина -
  не в отказе распознать смену дискет.


  0.3  XDFCOPY
  ------------
  Если у вас возникают проблему при использовании XDFCOPY.EXE на вашем
  компьютере, попробуйте до использования XDFCOPY.EXE загрузить XDF.COM.


  1.0  SETUP (Инсталляция)
  ======================

  1.1 Неформатированные жесткие диски
  -----------------------------------
  Во время инсталляции SETUP дает вам возможность форматировать
  неформатированные разделы.  Если вы выполняете SETUP как прикладную задачу в
  DOS 3.3, то не форматируйте разделы.  Эту трудность можно обойти:
  загрузитесь с Дискеты Инсталляции 1 (SETUP) или отформатируйте разделы в
  предыдущей версии DOS.


  1.2  Внешние дисководы емкостью 1,2 Мб и 1,44 Мб
  ------------------------------------------------
  Внешние дисководы ValueStor на 3,5 дюймов, некоторые адаптеры MCT с BIOS GSI,
  контроллеры дисководов GSI Model 11 и карты контроллеров CompatiCard IV
  поставляют свой BIOS для адаптеров для обработки вызовов по Int 23H.
  Известные версии этого конкретного BIOS неправильно реализуют Таблицу
  параметров диска и считывают секторы только по 512 байт.  На XDF-дискетах
  сектора по 1 Кб, поэтому они не будут поддерживаться из-за этого ограничения
  BIOS.

  Возможно, в следующих версиях этих продуктов данная проблема будет устранена.
  Обновленные версии аппаратного и программного обеспечения можно получить у
  соответствующих производителей.


  1.3  SETVER.EXE
  ---------------
  Для того, чтобы во время инсталляции SETVER обновилась правильно, убедитесь,
  что вы указали верный "Путь предыдущей версии DOS". Если верный путь не
  указан, то SETUP не найдет SETVER и не обновит ее.


  1.4  DOSKEY.COM
  ---------------
  Теперь SETUP добавляет в файл AUTOEXEC.BAT строку 'DOSKEY' (это программа
  доступа к командным строкам).  Если вы уже применяете программу доступа к
  командным строкам, то удалите в файле AUTOEXEC.BAT одну из этих программ -
  для экономии памяти.  Если в памяти будут обе программы, конфликтов это
  вызвать не должно.


  1.5  IBM AntiVirus/DOS
  ----------------------
  IBM AntiVirus/DOS, включенный в PC DOS, обновлен, теперь он распознает и
  обезвреживает больше вирусов.

  Если вы пользуетесь Службой AntiVirus, которую IBM предлагает отдельно, или
  раньше приобрели IBM AntiVirus/DOS, как отдельный продукт, то вам не
  требуется устанавливать дополнительный инструмент AntiVirus/DOS, поставленный
  с PC DOS.

  Дополнительную информацию смотрите в купоне по Службе IBM AntiVirus,
  включенном в Брошюру купонов.


  1.6  Norton Anti-Virus
  ----------------------
  Программа SETUP для PC DOS 7.0 не будет работать правильно, если в память
  загружен Norton Anti-Virus TSR (NAVTSR).  Если при загруженном NAVTSR вы
  попытаетесь запустить SETUP, то получить сообщение "Неисправимая ошибка
  esh0001:  Невозможно восстановить память...".

  Перед запуском SETUP удалите Norton Anti-Virus из памяти, для чего перейдите
  в подкаталог, где находится NAVTSR.EXE, и введите:  NAVTSR /U.


  1.7  Несовместимые программы сжатия
  -----------------------------------

  1.7.1  Xtradrive
  ----------------
  Если на вашем компьютере используется сжатие дисков XtraDrive, то запустите
  программу деинсталляции для отмены сжатия, а затем устанавливайте PC DOS 7.0.


  1.7.2  DoubleDisk Gold 6.0
  --------------------------
  DoubleDisk Gold 6.0 несовместим с программой SETUP PC DOS 7.0, если вы
  применили его для сжатия диска C.


  1.7.3  SuperStor версий до 1.4
  ------------------------------
  Если вы используете SuperStor версии до 1.4 (например, сжатие
  SuperStor, поставленное с DR DOS версии 6.0), то вам придется сделать
  одно из следующего:

  1) Сделать резервную копию файлов, сжатых SuperStor под DR DOS, затем
     обновить программу сжатия до Сжатия Stacker для PC DOS, а потом
     восстановить сохраненные файлы.

  2) Или запросить в группе обслуживания IBM последнюю версию SSTORDRV.SYS
     или иные требующиеся файлы Addstor.


  1.8  Инсталляция для администратора локальной сети под OS/2
  -----------------------------------------------------------
  Инсталляция администратора сети (SETUP /A) теперь не поддерживается под OS/2
  версий 1.X и 2.X, поэтому, если программа SETUP обнаружит, что вызвана из
  сеанса DOS в OS/2, то она прекратит работу.  OS/2 Warp версии 3 поддерживает
  инсталляцию PC DOS 7 для администратора сети из сеанса DOS.  Подробнее об
  инсталляции для администратора локальной сети можно узнать в Приложении A к
  Руководству пользователя PC DOS.


  1.9  Stacker для OS/2 и DOS
  ---------------------------
  Пожалуйста, не устанавливайте Stacker 4.0 на систему, в которой работает
  Stacker для OS/2 и DOS.  Если вы его установите, то не сможете обращаться к
  сжатым дискам DOS из OS/2.  Stacker для OS/2 и DOS еще не использует
  преимущества Stacker SmartPack.  Если вы хотите установить Stacker 4.0 для PC
  DOS, то сначала вам придется деинсталлировать Stacker в OS/2.  Сначала,
  командой UNSTACK распакуйте свои данные.  Затем удалите STACKER.SYS, драйвер
  Stacker для OS/2, и файлы, связанные с ним, из их каталога (обычно,
  C:\STACKER\OS2).  Теперь можно устанавливать Stacker 4.0.


  1.10  HELP переименована в HELP5
  --------------------------------
  Если вы работали с DOS 5 или DOS 6, то ваша прежняя команда HELP будет
  переименована в HELP5.  Для того, чтобы применить прежнюю команду help, в
  командной строке введите HELP5.


  2.0  Сети
  =========

  2.1  Lantastic
  --------------
  У пользователей Lantastic Lancache могут возникнуть трудности с теплой
  перезагрузкой (CTRL+ALT+DEL) при работающем EMM386.  Если теплая перезагрузка
  не выполняется на вашем компьютере при работе EMM386 и Lancache, то вам
  придется выполнить холодную перезагрузку - выключить и включить выключатель
  питания системного блока.


  3.0  Обновления IBM AntiVirus/DOS
  ===============================

  Защита от вирусов в PC DOS 7.0 - это полная защита от всех вирусов, известных
  на момент выпуска PC DOS 7.0.  Тем не менее, через некоторое время будут
  созданы новые вирусы, и пользователь может оказаться без защиты от этих новых
  вирусов.  Для того, чтобы иметь самую современную защиту от вирусов, вышлите
  нам обратно купон, содержащийся в пакете PC DOS, и вы будете постоянно
  получать обновления, распознающие новые вирусы.


  4.0  Команды DOS
  ================

  4.1  CPBACKUP
  -------------

  4.1.1  Выполнение POWER.EXE
  ---------------------------
  Если у вас работает POWER.EXE (драйвер улучшенного управления
  электропитанием для DOS), то это может снизить производительность
  CPBACKUP.  Во избежание этого, перед запуском CPBACKUP отключите
  управление электропитанием, для чего в командной строке DOS введите
  следующее:

                POWER OFF

  Когда завершите резервное копирование, не забудьте снова включить
  управление электропитанием, для чего введите POWER в командной строке.


  4.1.2  Проверка надежности CPBACKUP
  -----------------------------------
  На некоторых компьютерах автоматическое распознавание дисков может
  работать неправильно.  Если на этапе сравнения проверки надежности
  CPBACKUP ваш компьютер как будто входит в бесконечную паузу, то достаньте
  дискету и вставьте ее снова.  Это прервет бесконечную паузу, если она
  возникнет.


  4.1.3  Контроллеры GSI Model 11
  -------------------------------
  Некоторые адаптеры MCT с GSI BIOS и контроллеры дисководов GSI Model 11
  предоставляют свой BIOS для адаптеров для обработки вызовов по Int 23H.

  Возможно, в следующих версиях этих продуктов данная проблема будет
  устранена.  Обновленные версии аппаратного и программного обеспечения
  можно получить у соответствующих производителей.


  4.2  FORMAT
  -----------
  Если у вас не получается отформатировать неформатированный диск с помощью
  команды FORMAT, попробуйте добавить переключатель /U, чтобы FORMAT
  выполнял безусловное форматирование.

  Если вы применяете сжатие Stacker и при выполнении FORMAT /S получили
  сообщение "Вставьте диск DOS в устройство A:", то сделайте следующее:
  загрузитесь с жесткого диска, вставьте Дискету Инсталляции PC DOS 7.0
  (SETUP) No.1 в устройство A:  и в командной строке DOS введите SYS A:  C:


  4.3  LABEL
  ----------
  LABEL не будет изменять метку тома, если том используется совместно и его
  метка совпадает с именем текущего файла на томе, а файл используется
  следующим образом:

    LABEL < FOO (где FOO - новая метка тома)


  4.4  MEM
  --------
  Параметр /P (пауза) не будет работать на компьютерах с датой BIOS
  до 1985 года.


  4.5  RAMSetup/RAMBoost
  ----------------------
  Если после первоначального запуска программы RAMSetup вы добавляете или
  удаляете какой-нибудь адаптер, то запустите RAMSetup снова.  Он
  проанализирует память вашей аппаратуры и создаст новый оператор
  EMM386.EXE в файле CONFIG.SYS.


  4.5.1  RAMBoost и программы, требующие дополнительной памяти
  ------------------------------------------------------------
  Если раньше на компьютере применялся EMM386.EXE для эмуляции
  дополнительной памяти благодаря использованию расширенной памяти, то и
  RAMBoost тоже можно использовать для полного управления памятью.  Для
  этого сделайте следующее:

   1. В файле CONFIG.SYS поставьте 'REM' перед оператором 'device=EMM386'.
   2. Перезагрузитесь.
   3. Запустите RAMSetup.
   4. В RAMSetup выберите ДЕТАЛЬНО.
   5.            выберите РЕЖИМЫ.
   6.            РАЗРЕШИТЬ EMS.
   7.            Выберите OK, OK, OK.
   8.            Выберите ЗАГРУЗКА.
   9. RAMSetup разрешит работу RAMBoost и создаст новый оператор EMM386,
      использующий дополнительную память.


  4.5.2  RAMBoost и Windows 3.1
  -----------------------------
  Если у вас компьютер 80386 или 80486 с расширенной памятью и дисплеем Super
  VGA, то вы можете пользоваться файлом MONOUMB.386 вместе с
  RAMBoost, это сохранит больше основной памяти для выполнения программ.

  Если у вас дисплей Super VGA, то вы можете так сэкономить память:

  1. Откройте файл SYSTEM.INI Windows и найдите раздел [386Enh].

  2. Добавьте команду DEVICE для файла MONOUMB.386, расположенного в вашем
     каталоге DOS.  Например, если файлы DOS находятся в C:\DOS, вы должны
     добавить в этот раздел такую строку:

      DEVICE=C:\DOS\MONOUMB.386

  3. Сохраните файл и перезагрузите компьютер.


  4.5.3  RAMBoost и INT4BCAM.SYS от фирмы Future Domain
  -----------------------------------------------------
  Фирма Future Domain изменила свой драйвер устройства INT4BCAM.SYS, так что
  теперь он работает с RAMBoost для DOS.  Если вы пользуетесь этим драйвером
  и RAMBoost, то рекомендуем обратиться в фирму Future Domain по указанному
  ниже адресу и запросить обновленную версию INT4BCAM.SYS.

         Future Domain Corporation
         Customer Service Department
         2801 McGaw Avenue
         Irvine, CA  92714
         Тел.:  (714) 253-0440
         Факс:   (714) 253-0913


  4.6  UNDELETE
  -------------
  Не применяйте команду UNDELETE в следующих условиях:

  * Когда активны другие программы.
  * С комбинацией клавиш Shift+Enter в Windows или Shell.
  * Со Средством подкачки в DOS Shell.


  4.7  PenDOS
  -----------
  В файле PENDOS.BAT, созданном программой SETUP, есть оператор MODE
  COM1:9600,N,8,1, который требуется перьевым планшетам, подключенным
  последовательно.  Если ваш планшет не подключен последовательно, удалите
  оператор MODE из файла PENDOS.BAT.

  Если у вас планшет Kurta XGT Opaque Tablet, то отрегулируйте его следующим
  образом:

      1) Выберите ALT, F4, F5 и выровняйте планшет.
      2) Эмуляция/Совместимость    P-KEY       ->  P1
                                   Эмуляция    ->  KURTA IS/ONE
      3) Формат                    Двоичный    ->  B3
         Прочие параметры          Биты данных ->  8
                                   Четность    ->  нет
                                   Скорость(бод)>  19200
                                   Разрешение  ->  1016 LPI/40 LPMM
                                   Скорость выв.>  Макс.
                                   Исходный    ->  Левый нижний
      4) Сохранить в               P1
         Выйти в                   P1


  4.7.1  Поддержка видеорежима
  ----------------------------
  PenDOS рассчитан на работу в следующих стандартных режимах VGA.


        Видеорежим              Виртуальный размер экрана
        ----------              -------------------------
           2                     640 x 200 ТЕКСТОВЫЙ
           3                     640 x 200 ТЕКСТОВЫЙ
          11                     640 x 480 ГРАФИЧЕСКИЙ (MCGA НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ)
          12                     640 x 480 ГРАФИЧЕСКИЙ

  PenDOS работает и в других видеорежимах, но при этом сильно
  ограничивается уровень совместимости и прикладные функции.

  Сегодня большинство готовых прикладных средств не рассчитаны на работу на
  планшетных компьютерах.  Если эти средства инсталлировать в режиме
  цветного дисплея, то иногда в результате объекты этого средства
  становятся невидимыми.  Устанавливайте прикладное средство в видеорежиме
  LCD (жидкокристаллический дисплей) или черно-белый экран.


  4.7.2  Работа со средствами Central Point и PenDOS
  --------------------------------------------------
  Средства фирмы Central Point UNDELETE, CPBACKUP и SCHEDULE можно выполнять и
  в графическом и в текстовом режимах.  Если запустить эти средства в
  графическом режиме при активном PenDOS, то при вызове Окна записи PenDOS
  или всплывающей клавиатуры происходит видеосбой.

  Чтобы избежать этой проблемы, запускайте средства Central Point в
  текстовом режиме.

         ПРИМЕР:  C:\DOS\UNDELETE /nf
                  C:\DOS\CPBACKUP /nf
                  C:\DOS\SCHEDULE /nf


  4.7.3  Работа с Дефрагментатором PC DOS и PenDOS
  ------------------------------------------------
  Дефрагментатор (DEFRAG) можно запускать в графическом и текстовом
  режимах.  Если запустить это средство в графическом режиме при активном
  PenDOS, то при вызове Окна записи PenDOS или всплывающей клавиатуры
  происходит видеосбой.

  Чтобы избежать этой проблемы, запускайте Дефрагментатор в текстовом
  режиме.

         ПРИМЕР:  C:\DOS\DEFRAG /G0


  4.7.4  Выполнение PenDOS 2.2
  ----------------------------
  При работе под PC DOS 7.0 рекомендуется добавить оператор "MIN=" в строку
  EMM386 файла CONFIG.SYS.  Этот параметр устраняет конфликты в памяти,
  которые могут возникать при работе резидентных модулей PenDOS под PC DOS
  7.0.

        Пример файла CONFIG.SYS
        -----------------------
        Buffers=48,8
        Files=30
        DOS=HIGH,UMB
        Device=C:\DOS\HIMEM.SYS
        Device=C:\DOS\EMM386.EXE MIN=128 RAM AUTO
        Devicehigh=C:\DOS\SYSTEM\PENDEV.SYS


  5.0  Аппаратура и драйверы устройств
  ====================================

  5.1  Режим пароля на сервере PS/2
  ---------------------------------
  Если PS/2 зависает при загрузке, возможно, у вас установлен режим пароля.
  Попробуйте ввести свой пароль - возможно, после этого компьютер продолжит
  загрузку.  Кроме того, не забудьте, что F5-"Чистая" загрузка,
  F8-Интерактивная загрузка, ?= и меню загрузки - всё это требует ввода с
  клавиатуры и не будет работать, пока вы не введете пароль.

  Ввода с клавиатуры могут требовать и другие средства DOS и драйверы
  устройств.


  6.0  Windows
  ============

  6.1  После установки Windows
  ----------------------------
  Если вы запускаете Windows, то в файле CONFIG.SYS установите STACKS=9,256.

  Если вы устанавливаете Windows версии 3.1 после того, как вы
  инсталлировали PC DOS, то измените файлы CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT.
  Убедитесь, что пути для HIMEM.SYS, EMM386.EXE и SMARTDRV.EXE указывают на
  каталог DOS, а не каталог Windows.


  6.2  "Горячая" стыковка под Windows
  -----------------------------------
  При стыковке и расстыковке используйте драйвер мыши для Windows,
  а не для PC DOS.

  Если используете DOSDOCK и DDPOPUP на компьютере, поддерживающем "горячую"
  стыковку, то при выполнении горячей или теплой стыковки вы не должны
  находиться в полноэкранном сеансе DOS под Windows. Вы должны сделать
  одно из следующего:

   1. Перед стыковкой выйти из полноэкранного сеанса DOS и вернуться в
      Windows.

   2. Оставаясь в сеансе DOS, нажать ALT+ENTER, чтобы переключиться из
      полноэкранного режима DOS в оконный.

   Если вы не сделаете ни одного из указанного выше, то событие стыковки не
   будет обработано правильно.


  6.3  Windows и VSAFE.EXE
  ------------------------
  Резидентная антивирусная программа VSAFE.EXE требует, чтобы в раздел
  [windows] файла WIN.INI был добавлен один из следующих операторов:

    load=wntsrman.exe

  или, для VSAFE.EXE, поставляемой с Microsoft MS-DOS:

    load=mwavtsr.exe


  7.0  Проверки версии 7.0
  ======================

  Если какая-либо программа хочет определить, работает ли она под DOS версии
  PC DOS 7.0, то надо сделать следующее:

  Применить функцию 30h прерывания INT 21h (Запросить версию DOS)

  Вход:  AX=3000h
  Выход: AL=DOS главная версия
         AH=DOS подверсия
         BH=OEM байт идентификации (00=IBM, FF=Microsoft)

  Тем самым, для PC DOS 7.0 по выходе регистры будут иметь следующие значения:
         AX=0007
         BH=00


  8.0  Работа с WIN-OS2 под OS/2
  ============================

  Для того, чтобы Инструментарий PC DOS 7.0 для Windows работал правильно
  в WIN-OS2 или когда работает OS/2 для Windows, сделайте следующее:

  1. Двойным щелчком откройте объект Система OS/2 на рабочем столе.

  2. В объекте Система OS/2 откройте папку Командный режим - дважды
     щелкните по папке Командный режим.

  3. Запустите сеанс WIN-OS2 - дважды щелкните по значку Полноэкранная
     среда WIN-OS2 в папке Командный режим.

  4.  Когда Диспетчер программ загрузится, откройте группу Инструментарий
      PC DOS 7.0.

  5.  У каждого объекта группы измените Свойства программного элемента
      (клавишами ALT+ENTER) следующим образом:

     -- в поле "Командная строка" перед именем программы введите
        путь каталога DOS,

     -- в поле "Рабочий каталог" введите путь каталога DOS, но для значка
        "Приглашение PC DOS" путь вводить не надо.


  9.0  Обновление от DR DOS или Novell DOS
  ======================================

  Если в файле CONFIG.SYS применяются условные команды типа "?" или команды
  GOTO, то удалите их и соответственно упорядочите команды в ваших
  загрузочных файлах.

  Если в файле CONFIG.SYS используется команда CHAIN, то удалите ее и
  соответственно упорядочите команды в файле.

  По завершении инсталляции PC DOS 7 и после перезагрузки PC DOS будет
  давать сообщение "Нераспознанная команда в CONFIG.SYS" с номером строки
  нераспознанной команды для каждой команды в файле CONFIG.SYS, которая не
  действует в PC DOS.  Удалите эти команды из файла CONFIG.SYS.

  Возможно, приглашение DOS так настроено у вас в файле AUTOEXEC.BAT, что
  перед оператором PC DOS оно показывает "DR DOS" или "Novell DOS".  Это
  можно исправить - удалить строку с командой PROMPT в файле AUTOEXEC.BAT.


  10.0  Сжатие
  ============

  Дополнительные сведения по сжатию Stacker можно найти в README.TXT в
  каталоге STACKER (\DOS\STACKER).  Этот каталог не возникнет, если во
  время установки DOS (SETUP) вы не выбрали Stacker.  Если вы установили
  Сжатие Stacker, то этот файл будет находиться либо в каталоге \STACKER,
  либо в указанном вами.


  11.0  PCMCIA
  ============

  11.1  Замечания по PCM+ версии 3.01
  -----------------------------------
  * Если вы пользуетесь поддержкой флэш-файлов M-SYSTEM, то вы должны сделать
    обновление до уровня, совместимого с 2.1 M-SYSTEM TFFS 3.202 или выше.

  * При поддержке MS-FLASH, используется следующий синтаксис для
    форматирования карты SRAM:
        FORMAT устройство:
    Не используйте переключатели /t и /n команды FORMAT; драйвер PCMFFCS
    автоматически вернет размер SRAM.

  * Если вы используете карту PCMCIA для локальной сети и в файле CONFIG.SYS
    загружаются сетевые драйверы, то после выполнения PCMSETUP драйверы PCM
    окажутся в конце файла CONFIG.SYS (после сетевых драйверов).  Переставьте
    драйверы PCM перед сетевыми.  В противном случае карта локальной сети
    не сконфигурируется и соединение не установится.

  * Если вы используете диспетчер памяти (например, EMM386), то для карт
    памяти (SRAM и FLASH) утилиты PCM и PCMWIN могут выдавать ошибочную
    информацию.  Если исключить из использования диспетчером памяти еще 4
    Кб, то эта проблема исчезнет.

  * В PCMWIN карты COMBO могут выглядеть несконфигурированными, при этом на
    самом деле карта будет сконфигурирована и в рабочем состоянии.  Чтобы
    проверить доступность карты, попробуйте с ней поработать.

  * При работе с интерфейсом MS-Flash, PCMFFCS, на компьютере только с
    одним гнездом вместо одной буквы диска будет появляться две.  Чтобы
    PCMFFCS приписывал только одну букву диска, в PCMSS задайте /S0=1,
    тогда вместо двух букв диска будет генерироваться только одна.

  * Если в утилите PCM изменять сконфигурированную карту с недоступным
    ресурсом и не сохранить изменения, то карта будет отображаться как
    несконфигурированная.  Чтобы вернуться к ее сконфигурированному
    состоянию, достаньте карту и вставьте ее снова.

  * Некоторые карты PC будут работать только с драйвером клиента,
    поставляющимся вместе с картой.  В этом случае для конфигурации карты
    не применяйте драйвер супер-клиента (SCD), поставляемый с PCMCIA.

    Если вы уже сконфигурировали карту с помощью драйвера супер-клиента,
    то выполните следующее, чтобы отменить конфигурацию карты SCD:

    1) Запустите PCMSETUP.
    2) В экране Список карт клавишей пробела отметьте только те карты,
       которые должны конфигурироваться драйвером супер-клиента (то есть,
       не отмечайте карты, работающие с собственном драйвером клиента).
    3) Сделав выбор, нажмите Enter и завершите PCMSETUP.
    4) Перезагрузите компьютер.

    Инсталлируйте драйвер клиента согласно документации по вашей карте PC,
    поставленной с картой.

  * Звуковая карта WaveJammer 16 Bit от фирмы New Media Corp.  вызывает
    системные ошибки 201 и 4101 на IBM ThinkPad серии 750, когда Ramboost
    перезагружает компьютер.

    Во избежание этого, прежде чем Ramboost начнет перезагрузку, удалите
    карту из гнезда.  Если системная ошибка у вас возникает, то в экране
    Системная ошибка выберите "Перезагрузить", и процесс продолжится.


  11.2  Ограничения и работа в режимах приостановки и замораживания
  -----------------------------------------------------------------
  Некоторые карты PC не поддерживают работу в режиме приостановки.  Смотрите
  инструкции по работе, поставленные с вашей картой PC.

  Карты PC некоторых типов не поддерживают режим замораживания, тем самым не
  позволяя компьютеру войти в режим замораживания.

  Если вы работаете с Thinkpad 720 и PC картой Token Ring, то "горячее"
  удаление карты не поддерживается по IRQ 9.  После удаления карты Token Ring
  компьютер зависнет.

  При установке PCMCIA на Thinkpad 720 программа установки ошибочно сообщает,
  что управление электропитанием не поддерживается.  Убедитесь, что вы
  загрузили POWER.EXE.  Если да, не обращайте внимание на это сообщение.


  11.3  Приостановка и возобновление работы модема на компьютерах IBM ThinkPAD
  ---------------------------------------------------------------------------
  Функция приостановки и возобновления на IBM ThinkPAD 720 и 750
  выполняется драйвером $ICPMDOS.SYS, который поставляется с компьютером.
  Если вы применяете модем на таком компьютере, то в конце оператора
  DEVICE=$ICPMDOS.SYS файла CONFIG.SYS надо добавить /MODEMOFF (прописными
  буквами), то есть, DEVICE=C:$ICPMDOS.SYS /MODEMOFF, а в файле PCM.INI
  добавить /NOPM к системе обслуживания карт (PCMCS.EXE).  Подробная
  справка по обновлению файла PCM.INI находится в средстве Электронной
  справки.


  11.4  Требования к верхней памяти от PCMCIA и карт PC
  -----------------------------------------------------
  Ниже приведены установки по умолчанию для PCMCIA

  =======================================================================
  DRIVER/КАРТА          ТРЕБУЕТСЯ            ПО             ИСКЛЮЧАЕМЫЕ
      PCMCIA          ВЕРХНЕЙ ПАМЯТИ      УМОЛЧАНИЮ       ОБЛАСТИ В EMM386
  ========================================================================
  PCMCS.EXE                 4 Кб          /ADDR=DF          X=DF00-DFFF
  PCMATA.SYS               16 Кб          /ADDR=D4          X=D400-D7FF
  IBM Ethernet             16 Кб                            X=D800-DBFF
  IBM 3270                  8 Кб                            X=CE00-CFFF
  IBM Token Ring           24 Кб                            X=DC00-DDFF и
                                                            X=D800-DBFF

  12.0  Norton Utilities - DISKREET.SYS
  =====================================

  Если вы применяете EMM386 с параметром RAM и пытаетесь загрузить драйвер
  DISKREET.SYS из пакета Norton Utilities в верхнюю память, пользуясь
  оператором DEVICEHIGH, то компьютер заблокируется или перезагрузится.
  Это связано с ошибкой в DISKREET.SYS - он расширяется в область памяти,
  которая не является правильной областью UMB.  Если вам не нужна поддержка
  EMS, то применяйте EMM386 с параметром NOEMS, и тогда можно продолжать
  пользоваться DISKREET.SYS.


  13.0  Программа IBM Screen Reader
  =================================

  Если вы используете программу IBM Screen Reader, то обеспечьте, чтобы она
  загружалась после SMARTDRV.EXE PC DOS 7.  Просмотрите файл AUTOEXEC.BAT
  и обдумайте, нельзя ли перенести строку SMARTDRV из AUTOEXEC.BAT в
  CONFIG.SYS и загружать оттуда командой 'INSTALL='.

